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1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Ташелка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Ставропольский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Ставропольский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Ставропольский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Ставропольский и сельского поселения Ташелка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Ставропольский, бюджета сельского поселения Ташелка;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Ташелка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области № 295 от 25.02.2010;

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000, М 1:5000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка  муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:5000).

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектов местного значения сельского поселения Ташелка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:5000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:5000). 

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Ташелка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Ташелка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Ташелка. Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных за границами населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:5000), так и карта функциональных зон сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000, М 1:5000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000, М1:5000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:5000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Ташелка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

 1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Ташелка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Ташелка, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Ташелка,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Ташелка, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Ташелка,  предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Ташелка, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Ташелка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. В настоящем Положении в соответствии с требованиями пункта 1 части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации указаны характеристики зон с особыми условиями использования территории в случаях, если размещение планируемого объекта предполагает установление зоны с особыми условиями использования территории. Зоны с особыми условиями использования территорий, характеристики которых указаны в настоящем Положении, не являются установленными зонами в соответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации и не влекут правовых последствий по ограничению использования земельных участков. Характеристики зон с особыми условиями использования территории для планируемых объектов местного значения указаны в настоящем Положении с учетом требований главы XIX Земельного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормативных правовых актов об отдельных видах зон с особыми условиями использования территорий, действующих на момент разработки настоящего Генерального плана.

1.19. На картах материалов по обоснованию Генерального плана зоны с особыми условиями использования территории отображены в целях обоснования территориального планирования, в том числе обоснования установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов местного значения. Зоны с особыми условиями использования территории отображен на картах материалов по обоснованию Генерального плана с учетом требований главы XIX Земельного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормативных правовых актов об отдельных видах зон с особыми условиями использования территорий, действующих на момент разработки Генерального плана. 

Отображение зон с особыми условиями использования территории на картах материалов по обоснованию Генерального плана не влечет ограничения использования земельных участков в соответствующих зонах. В соответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий действуют в установленных зонах с особыми условиями использования территорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

1.20. Учёт интересов Российской Федерации в соответствии со Схемой территориального планирования Российской федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. №1634-р с изменениями от 27.01.2024             N 171-р: -реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа - Черемшанская (№ позиции ВЛ-1306).

Основное назначение: - повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский. 

1.21. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Ставропольский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения. 

1.22. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта
	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	2.1.1.
	Спортивное сооружение (спортивная площадка)
	Обеспечение населения объектами физической культуры.

Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий
	село Ташелка, на площадке № 1
	строительство
	2035
	Площадь земельного участка -  0,02 га 
(единовременная пропускная способность 9 человек)
	Зоны рекреационного назначения
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.1.2.
	Спортивное сооружение (футбольное поле)
	
	село Ташелка, в юго-восточной части села
	строительство
	2035
	Площадь земельного участка - 1,4 га                 Спортивное сооружение - без трибун            (единовременная пропускная способность 28 человек)
	Зоны рекреационного назначения
	

	2.1.3.
	Спортивное сооружение (футбольное поле)
	
	село Сосновка, в юго-восточной части села
	строительство
	2035
	Площадь земельного участка - 1,0 га                  Спортивное сооружение - без трибун                (единовременная пропускная способность 28 человек)
	Зоны рекреационного назначения
	

	2.1.4.
	Спортивное сооружение (футбольное поле)
	
	поселок Менжинский, на площадке № 5
	строительство
	2035
	Площадь земельного участка -  0,5 га Спортивное сооружение - без трибун (единовременная пропускная способность 28 человек)
	Зоны рекреационного назначения
	

	2.1.5.
	Спортивное сооружение (спортивная площадка)
	
	село Верхний Сускан
	строительство
	2035
	Площадь земельного участка -  0,05 га (единовременная пропускная способность 20 человек)
	Зоны рекреационного назначения
	


2.2. Объекты местного значения в сфере культуры
	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта


	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	2.2.1.
	Объект культурно-досугового (клубного) типа                          (Культурно-досуговый центр)
	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры
	село Верхний Сускан
	реконструкция
	2035
	Увеличение мощности до 80 мест
	Жилые зоны
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.2.2.
	Объект культурно-досугового (клубного) типа                                 (Дом культуры)
	
	село Ташелка, на площадке № 1
	строительство
	2035
	на 260 мест, с размещением подросткового клуба
	Общественно-деловые зоны
	

	2.2.3.
	Объект культурно-досугового (клубного) типа                            (Культурно-досуговый центр)
	
	поселок Менжинский, по ул. Рабочая
	строительство
	2035
	на 90 мест
	Общественно-деловые зоны
	

	2.2.4
	Объект культурно-досугового (клубного) типа                           (Культурно-досуговый центр)
	
	село Сосновка, площадка № 3
	строительство
	2035
	на 140 мест, с размещением подросткового клуба и библиотеки на 5,4 тыс. единиц хранения
	Общественно-деловые зоны
	


2.3. Объекты местного значения административного назначения
	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	2.3.1.
	Административное здание
	Создание условий для работы управленческого аппарата и улучшения качества обслуживания населения
	село Ташелка,                 ул. Менжинского
	реконструкция
	2033
	Площадь объекта -                250 кв.м.
	Жилые зоны
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется


2.4. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение              объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	2.4.1.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	Организация транспортной инфраструктуры  в отношении автомобильных дорог местного значения
	село Ташелка, в том числе:
	строительство
	2035
	2,6
	главная улица
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	
	
	
	
	10,33
	улицы в жилой застройке
	

	2.4.2.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	
	село Сосновка, в том числе:
	строительство
	2035
	0,9
	главная улица
	

	
	
	
	
	
	
	7,0
	улицы в жилой застройке
	

	2.4.3.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	
	поселок Менжинский, в том числе:
	строительство
	2035
	5,43
	улицы в жилой застройке
	

	2.4.4.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	
	село Верхний Сускан
	строительство
	2035
	0,6
	улицы в жилой застройке
	


2.5. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение  объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	2.5.1.
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация электроснабжения

Организация электроснабжения


	село Ташелка,                площадка № 1
	строительство
	2033
	Протяжённость - 0,7 км
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	2.5.2.
	Линии электропередачи 10 кВ
	
	село Ташелка,                площадка № 2
	строительство
	2033
	Протяжённость - 0,9 км
	

	2.5.3.
	Линии электропередачи 10 кВ
	
	Село Сосновка,  площадка № 3
	строительство
	2033
	Протяжённость  - 1,4 км
	

	2.5.4.
	Линии электропередачи 10 кВ
	
	село Сосновка,   площадка № 4
	строительство
	2033
	Протяжённость  -0,3 км
	

	2.5.5.
	Линии электропередачи 6 кВ
	
	село Сосновка в существующей застройке
	реконструкция
	2033
	Протяжённость - 0,7 км
	

	2.5.6.
	Линии электропередачи 10 кВ
	
	поселок Менжинский площадка № 5
	строительство
	2033
	Протяжённость  -0,1 км
	

	2.5.7.
	Линии электропередачи 10 кВ
	
	поселок Менжинский, восточнее ул. Лесная
	строительство
	2033
	Протяжённость - 0,9 км
	

	2.5.8.
	Линии электропередачи 6 кВ
	
	село Верхний Сускан площадка № 6
	строительство
	2033
	Протяжённость- 0,2 км
	

	2.5.10.
	Трансформаторная подстанция (ТП), 2 шт.
	
	село Ташелка

площадка № 1
	строительство
	2033
	1х250 кВА - 1 шт.

1х100 кВА - 1 шт.
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений

	2.5.11.
	Трансформаторная подстанция (ТП), 3 шт.
	
	село Ташелка

площадка № 2
	строительство
	2033
	1х400 кВА – 1 шт.

1х250 кВА - 2 шт.
	

	2.5.12.
	Трансформаторная подстанция (ТП), 3 шт.
	
	Село Сосновка площадка № 3
	строительство
	2033
	1х400 кВА – 1 шт.

1х100 кВА - 2 шт.
	

	2.5.13.
	Трансформаторная подстанция (ТП), 1 шт.
	
	село Сосновка площадка № 4
	строительство
	2033
	1х160 кВА - 1 шт.
	

	2.5.14.
	Трансформаторная подстанция (ТП), 1 шт.
	
	село Сосновка,    площадка №3          (южнее ул. Новополевая)
	строительство
	2033
	1х100 кВА - 1 шт.
	

	2.5.15.
	Трансформаторная подстанция (ТП), 1 шт.
	
	поселок Менжинский площадка № 5
	строительство
	2033
	1х250 кВА - 1 шт.
	

	2.5.16.
	Трансформаторная подстанция (ТП), 1 шт.
	
	село Верхний Сускан площадка № 6
	строительство
	2033
	1х100 кВА - 1 шт
	


2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение 

объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	2.6.1.
	Водопровод
	Организация водоснабжения

Организация водоснабжения

Организация водоснабжения


	село Ташелка, площадка 

№ 2 , площадка № 1
	строительство
	2035
	Протяженность - 12,2 км
	

	2.6.2.
	Водопровод
	
	Село Верхний Сускан, площадка № 6
	строительство
	2035
	Протяженность - 1,1 км
	

	2.6.3.
	Водопровод
	
	поселок Менжинский, площадка № 5
	строительство
	2035
	Протяженность - 3,22 км
	

	2.6.4.
	Водопровод
	
	поселок Менжинский, восточнее ул. Лесная
	строительство
	2035
	Протяженность  - 3,2 км
	

	2.6.5.
	Водопровод
	
	село Сосновка, площадка № 3, площадка №7, ул.Новополевая,                       ул. Овражная, ул. Полевая
	строительство
	2035
	Протяженность  - 7,98 км
	

	2.6.6.
	Водозабор
	
	село Ташелка,                    площадка № 1
	строительство
	2035
	производительность –  до 600 куб.м/сут.
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	2.6.7.
	Водозабор
	
	село Сосновка,                     площадка № 3
	строительство
	2035
	производительность –  до 150 куб.м/сут.
	

	2.6.8.
	Водозабор
	
	поселок Менжинский, площадка № 8
	строительство
	2035
	производительность –  до 150 куб.м/сут.
	

	2.6.9.
	Водонапорная башня
	
	село Ташелка, в южной части села
	реконструкция
	2035
	мощность -50 куб.м.– 1 шт.
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта –

10 м

	2.6.10.
	Водонапорная башня
	
	Село Верхний Сускан, в северной части
	реконструкция
	2035
	мощность - 50 куб.м. – 1 шт.
	

	2.6.11.
	Водонапорная башня
	
	поселок Менжинский, в юго-западной части поселка
	реконструкция
	2035
	мощность -50 куб.м. (каждая) – 2 шт.
	

	2.6.12.
	Водонапорная башня
	
	село Сосновка, в восточной части села
	реконструкция
	2035
	мощность -50 куб.м. (каждая) – 2 шт.
	

	2.6.13
	Водонапорная башня
	
	село Ташёлка, площадка№1
	строительство
	2035
	мощность - 50 куб.м. – 1 шт
	

	2.6.14
	Водонапорная башня
	
	посёлок Менжинский, площадка №8
	строительство
	2035
	мощность - 50 куб.м. – 1 шт
	

	2.6.15.
	Водопроводные очистные сооружения
	
	село Ташелка,                       на площадке №1
	строительство
	2035
	мощность - 600 куб.м./сут.
	

	2.6.16.
	Водопроводные очистные сооружения
	
	Село Верхний Сускан
	строительство
	2035
	мощность - 140 куб.м./сут.
	

	2.6.17.
	Водопроводные очистные сооружения
	
	поселок Менжинский
	строительство
	2035
	мощность - 120 куб.м./сут.
	

	2.6.18.
	Водопроводные очистные сооружения
	
	село Сосновка,                      на  площадке №3
	строительство
	2035
	мощность  - 240 куб.м./сут.
	

	2.6.19.
	Резервуар
	
	село Ташелка,                       на площадке № 1
	строительство
	2035
	объём -50 куб.м.
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	2.6.20.
	Резервуар
	
	село Ташелка,                              на площадке № 2
	строительство
	2035
	объём - 100 куб.м.
	

	2.6.21.
	Резервуар
	
	село Сосновка,                               на площадке № 3
	строительство
	2035
	объём - 100 куб.м.
	


2.7. Объекты местного значения в сфере водоотведения

	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	2.7.1.
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Организация водоотведения
	село Ташелка, на площадке №1
	строительство
	2033
	производительность – до 40 куб.м/сут -
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны зависит от производительности объекта от 15 до 30 метров

	2.7.2.
	Канализация самотечная
	
	село Ташёлка
	строительство
	2033
	протяжённость -             0,844 км
	В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории


2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение 

объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	2.8.1.
	Газопровод  распределительный низкого давления
	Организация газоснабжения

Организация газоснабжения


	село Ташелка, площадка № 2, площадка № 1
	строительство
	2033
	Протяженность - 16,11 км-
	Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

	2.8.2.
	Газопровод  распределительный низкого давления
	
	село Сосновка, площадка  № 3,             ул. Новополевая,                ул. Овражная, ул. Полевая, Центральная, Заречная
	строительство
	2033
	Протяженность - 6,42 км
	

	2.8.3.
	Газопровод  распределительный низкого давления
	
	поселок Менжинский,   площадка № 5
	строительство
	2033
	Протяжённость - 5,07 км
	

	2.8.4.
	Газопровод  распределительный низкого давления
	
	поселок Менжинский, восточнее ул. Лесная
	строительство
	2033
	Протяжённость - 3,28 км
	

	2.8.5.
	Газопровод  распределительный низкого давления
	
	село Верхний Сускан,  площадка № 6
	строительство
	2033
	Протяжённость - 1,53 км
	

	2.8.6.
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	
	поселок Менжинский,           площадка №5
	строительство
	2033
	Количество - 1 шт.                     Производительность – до 320 куб.м/час
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта

	2.8.7.
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	
	поселок Менжинский,           площадка №8
	строительство
	2033
	Количество - 1 шт.           Производительность – до 320 куб.м/час
	

	2.8.8.
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	
	село Ташелка, площадка №1
	строительство
	2033
	Количество - 1 шт. Производительность – до 320 куб.м/час
	

	2.8.9.
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	
	село Ташелка, площадка №2
	строительство
	2033
	Количество -3 шт.       Производительность – до 320 куб.м/час 
	


2.9. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение 
объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	2.9.1.
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения
	село Ташелка: для дома Культуры на 260 мест, на площадке №1
	строительство
	2033
	Мощность - 0,45 Гкал/час
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

	2.9.2.
	Источник тепловой энергии
	
	село Сосновка, для культурно-досугового центра, на площадке № 3
	строительство
	2033
	Мощность - 0,45 Гкал/час                 2 шт.
	

	2.9.3.
	Источник тепловой энергии
	
	поселок Менжинский, на площадке №8
	строительство
	2033
	Мощность - 0,45 Гкал/час
	

	2.9.4.
	Источник тепловой энергии
	
	поселок Менжинский            в существующей застройке
	строительство
	2033
	Мощность -     0,45 Гкал/час        
	

	2.9.5.
	Источник тепловой энергии
	
	село Ташелка: ул. Советская  (на земельном участке  63:32:0406007:9155)
	строительство
	2033
	Мощность -     0,45 Гкал/час
	


2.10. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	2.10.1.
	Кладбище
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	село Ташелка по ул. Заречная
	реконструкция      (расширение)
	2035
	увеличение площади на 1,2 га 
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м

	2.10.2.
	Кладбище
	
	село Сосновка, западная часть села
	реконструкция      (расширение)
	2035
	увеличение площади на 2,7 га
	


2.11. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

	№

п/п
	Наименование объекта
	Назначение и

объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	2.11.1.
	Объект обеспечения пожарной безопасности (пожарный пирс)
	Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	село Ташелка, в центральной части села
	реконструкция
	2035
	Площадь объекта - 150 кв.м  
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.112.
	Объект обеспечения пожарной безопасности (пожарный пирс)
	
	село Ташелка, за северной границей села
	реконструкция
	2035
	Площадь объекта - 150 кв.м  
	


3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектах местного значения сельского поселения Ташелка, за исключением линейных объектов
	Вид зоны
	Характер освоения территории
	Площадь, га
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Иные параметры 

	Жилые зоны

	
	Экстенсивное освоение и относительно незначительное искусственное преобразование природной среды.
	596,16
	0,2
	0,4
	Максимальная этажность застройки - 3 этажа

	
	
	3.1. Объекты местного значения муниципального района:
3.1.1. Дошкольная образовательная организация на 20 мест в селе Сосновка, площадка № 3;

3.1.2. Дошкольная образовательная организация на 50 мест в селе Ташелка, площадка № 1;

3.1.3.Общеобразовательная организация в селе Ташелка, ул. Менжинского, на 250 учащихся (завершение строительства);

3.1.4. Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медицинскую помощь (фельдшерско-акушерский пункт) в селе Сосновка, ул. Овражная (реконструкция, увеличение мощности до 21 посещения в смену).

Объекты местного значения сельского поселения: *
- административное здание в селе Ташелка, ул. Менжинского, площадью 250 кв.м. (реконструкция);

- объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр) в селе Верхний Сускан, по ул. Новая (реконструкция, увеличение мощности до 80 мест);

- трансформаторная подстанция, в селе Ташелка, площадка № 1, 1х250 кВА-1 шт;

- трансформаторная подстанция, в селе Ташелка, площадка № 2, 1х250 кВА-2 шт; 1х400 кВА-1 шт;

- трансформаторная подстанция, в селе Сосновка, площадка № 3, 1х100 кВА-2шт;

- трансформаторная подстанция, в селе Сосновка, площадка № 4, 1х160 кВА-1 шт;

- трансформаторная подстанция, в селе Сосновка, площадка №3 (южнее ул. Новополевая), 1х100 кВА-1 шт;

- трансформаторная подстанция, в поселке Менжинский, площадка № 5, 1х250 кВА-1 шт;

- трансформаторная подстанция, в селе Верхний Сускан, площадка № 6, 1х100 кВА-1 шт;

- пункт редуцирования газа (ПРГ)  в поселке Менжинский, площадка №5, – 1 шт.;

- пункт редуцирования газа (ПРГ)  в поселке Менжинский, площадка №8, – 1 шт.

- пункты  редуцирования газа (ПРГ)   в селе Ташелка на площадке №2   (3 шт.)

- источник тепловой энергии в селе Сосновка, на площадке № 3;

- источник тепловой энергии в поселке Менжинский,  на площадке №8;

- источник тепловой энергии в поселке Менжинский,  в существующей застройке;

- источник тепловой энергии в селе Ташёлка,  в существующей застройке (на земельном участке  63:32:0406007:9155);

- резервуар в селе Ташелка на площадке № 2, объемом 100 куб.м;

- водозабор в поселке Менжинский, на площадке № 8;

- водонапорная башня в поселке Менжинский, на площадке № 8, производительностью 50 куб.м  (строительство);



	Максимальная плотность населения  - 57 чел./га;

Показатель численности постоянного населения        - 3027  человек
Средняя жилищная обеспеченность - 30 м2/чел.

Планируемый объём ввода жилья 725 500 м2
	Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Ташелка планируется на следующих площадках:
- на площадке № 1, расположенной с южной стороны села Ташелка, общей площадью территории – 32,54 га, общее количество участков – 195, численность планируемого населения – 585 человек;

- на площадке № 2, расположенной в северо-восточной части села Ташелка, общей площадью территории –51,44 га, общее количество участков – 310, численность планируемого населения – 930 человек. 

Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Сосновка планируется на следующих площадках:
- на площадке № 3 ,расположенной в северо-восточной части села Сосновка, общей площадью территории – 32,40 га, общее количество участков – 189, численность планируемого населения – 567 человек. 
- на площадке № 4, расположенной в юго-восточной части села Сосновка, общей площадью территории – 7,25 га, общее количество участков – 58, численность планируемого населения – 174 человек;

- за счет уплотнения существующей застройки в северо-восточной части села на участке площадью 2,6 га, общее количество участков – 12, численность планируемого населения – 36 человек;

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Менжинский планируется на следующих площадках:
- на площадке № 5, расположенной в северо-западной части поселка Менжинский, общей площадью территории – 23,57га, общее количество участков – 118, численность планируемого населения – 354 человек;

- на площадке № 8, расположенной в восточной части поселка Менжинский, общей площадью территории – 19,10 га, общее количество участков – 103, численность планируемого населения – 309 человек;

Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Верхний Сускан планируется на следующих площадках:
- на площадке № 6, расположенной в юго-восточной части села Верхний Сускан, общей площадью территории – 4,35 га, общее количество участков – 24, численность планируемого населения – 72 человека.


	Общественно-деловые зоны

	
	Экстенсивное освоение и относительно незначительное искусственное преобразование природной среды.
	15,05
	0,6-1
	2,4-3
	Максимальная этажность застройки - 4 этажа 

	
	
	3.2. Объекты местного значения муниципального района:
3.2.1. Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первую медико-санитарную помощь  (офис врача общей практики) в селе Ташелка, ул. Советская (реконструкция, увеличение мощности до 54 посещений в смену);

3.2.2. Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) в селе Ташелка, площадка № 1, со спортивными залами площадью 350 кв.м. (в соответствии с СТП муниципального района Ставропольский Самарской области от 25.02.2010 №295);

Объекты местного значения сельского поселения: *
- объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры) в селе Ташелка, на площадке № 1, на 260 мест с размещением подросткового клуба;

-  трансформаторная подстанция, в селе Ташелка, площадка № 1,  1х100 кВА-1 шт;

- трансформаторная подстанция, в селе Сосновка, площадка № 3, 1х400 кВА-1 шт;

- источник тепловой энергии в селе Ташелка, на площадке № 1;

- источник тепловой энергии в селе Сосновка, на площадке № 3;

- объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр) в селе Сосновка, на площадке №3, на 140 мест, с размещением подросткового клуба и библиотеки на 5 400 единиц хранения;
- объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр) в поселке Менжинский, по ул. Рабочая, на 90 мест.



	Зоны рекреационного назначения

	
	Экстенсивное освоение и относительно незначительное искусственное преобразование природной среды.
	979,73
	123,68
	-
	-

	
	
	Объекты местного значения сельского поселения: *
- спортивное сооружение в селе Ташелка, в юго-восточной части села, на земельном участке площадью 1,4 га;

-  спортивное сооружение  в селе Сосновка, в юго-восточной части села, на земельном участке площадью 1 га;

- спортивное сооружение в селе Ташелка, на площадке № 1, площадью 0,2 га;

- спортивное сооружение в поселке Менжинский, на площадке № 5, площадью 0,5 га;

- спортивное сооружение в селе Верхний Сускан, по ул. Советская, площадью 0,5 га;

- объект обеспечения пожарной безопасности (пожарный пирс) в селе Ташелка, в центре села, площадью 150 кв.м. (реконструкция);

- объект обеспечения пожарной безопасности (пожарный пирс) в селе Ташелка, за северной границей села, площадью 150 кв.м. (реконструкция).



	в том числе,  зоны лесов:
	Ограниченное освоение и максимальное сохранение природной среды.
	868,18
	-
	-
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования

	
	Ограниченное освоение и максимальное сохранение природной среды с элементами экстенсивного освоения  на территориях, предназначенных для размещение объектов инженерной инфраструктуры.
	16909,04
	0,6
	1,8
	-

	
	
	Объекты местного значения сельского поселения: *

- водонапорная башня в селе Ташелка, в южной части села, 1 шт. (реконструкция);

- водонапорная башня в селе Верхний Сускан, производительностью 50 куб.м. – 1 шт. (реконструкция);

- водонапорная башня в поселке Менжинский, в юго-западной части села, производительностью 50 куб.м. – 1шт. (реконструкция);

- водопроводные очистные сооружения в селе Верхний Сускан, производительностью 140 куб.м./сут.

- водопроводные очистные сооружения в поселке Менжинский, производительностью 120 куб.м./сут.



	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	
	Интенсивное освоение и максимально допустимое искусственное преобразование природной среды
	760,58
	0,6
	1,8
	Максимальная этажность застройки -2 этажа 



	
	
	Объекты местного значения сельского поселения: *

- пункт редуцирования газа (ПРГ)   в селе Ташёлка на площадке №1;

- пункт редуцирования газа (ПРГ);
- канализационная насосная станция (КНС) в селе Ташелка, на площадке № 1;

- водозабор в селе Ташелка, на площадке № 1;

- водозабор в селе Сосновка, на площадке № 3;

- водонапорная башня в поселке Менжинский, в юго-западной части села, производительностью 50 куб.м. – 1шт. (реконструкция);

- водонапорная башня в селе Сосновка, в восточной части села, производительностью 50 куб.м. – 2шт.  (реконструкция);

- водонапорная башня в селе Ташёлка, площадка№1, производительностью 50 куб.м  (строительство);

- водопроводные очистные сооружения в селе Ташелка, производительностью 600 куб.м./сут.

- водопроводные очистные сооружения в селе Сосновка на площадке №3, производительностью 240 куб.м./сут;

- резервуар в селе Ташелка на площадке № 1, объемом 50 куб.м;

- резервуар в селе Сосновка на площадке № 3, объемом 100 куб.м.



	
	Зоны специального назначения

	
	-
	7,69
	-
	-
	-

	
	
	Объекты местного значения сельского поселения: *
- кладбище в селе Ташелка, по ул. Заречная (реконструкция, увеличение площади на 1,2 га);

- кладбище в селе Сосновка, западная часть села (реконструкция с увеличением на 2,7 га).




* Порядковые номера объектов представлены в разделе 2. "Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области, их основные характеристики и местоположение".
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