[bookmark: _Toc293146740]ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Ставропольский Самарской области.
1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Ташелка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Ставропольский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Ставропольский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Ставропольский.
1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Ставропольский и сельского поселения Ташелка.
1.5. При подготовке Генерального плана учтены:
программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Ставропольский, бюджета сельского поселения Ташелка;
решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Ташелка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;
сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;
Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;
Схема территориального планирования муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области ________ №_____;
предложения заинтересованных лиц.
1.6. Генеральный план включает:
положение о территориальном планировании сельского поселения Ташелка;
карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000);
карту функциональных зон сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1: 5 000);
карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области.
1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области включает:
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектов местного значения сельского поселения Ташелка, за исключением линейных объектов.
1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка включают:
карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1: 5 000);
карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (инженерной инфраструктуры) (М 1: 5 000);
карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области (транспортной инфраструктуры) (М 1:5 000).
1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Ташелка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Ташелка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Ташелка.
1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Ташелка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».
1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Ташелка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Ташелка об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:
1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;
2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка на основании документации по планировке территории.
1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Ташелка, решения органов местного самоуправления сельского поселения Ташелка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.
1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Ташелка, решения органов местного самоуправления сельского поселения Ташелка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Ташелка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ташелка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.
1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Ташелка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Ташелка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Ташелка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Ташелка I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.
1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Ставропольский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.
1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
объектов местного значения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области, их основные характеристики и местоположение
2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка, га
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Спортивная площадка
	село Ташелка, на площадке № 1
	строительство
	2035
	0,2
	-
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.
	Футбольное поле
	село Ташелка, в юго-восточной части села
	строительство
	2035
	1,4
	-
	-
	

	3.
	Футбольное поле
	село Сосновка, в юго-восточной части села
	строительство
	2035
	1,0
	-
	-
	

	4.
	Спортивная площадка
	поселок Менжинский, на площадке № 5
	строительство
	2035
	0,5
	-
	-
	

	5.
	Спортивная площадка
	село Верхний Сускан
	строительство
	2035
	0,5
	-
	-
	

	6
	Спортивная площадка
	село Сосновка, площадка №7
	строительство
	2035
	0,2
	
	
	



2.2. Объекты местного значения в сфере культуры
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Культурно-досуговый центр
	село Верхний Сускан
	реконструкция
	2035
	-
	-
	Увеличение мощности до 80 мест
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.
	Дом культуры
	село Ташелка, на площадке № 1
	строительство
	2035
	-
	-
	на 260 мест, с размещением подросткового клуба
	

	3.
	Культурно-досуговый центр
	поселок Менжинский, по ул. Рабочая
	строительство
	2035
	-
	-
	на 90 мест
	

	4
	Культурно-досуговый центр
	село Сосновка, влощадка№ 3
	строительство
	2035
	-
	-
	на 140 мест, с размещением подросткового клуба и библиотеки на 5,4 тыс. ед.хранения
	


2.3. Объекты местного значения административного назначения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка
	Площадь объекта
	Иные характеристики
	

	1.
	Здание администрации
	село Ташелка, ул. Менжинского
	реконструкция
	2033
	-
	250 кв.м.
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется





2.4. Объекты местного значения в сфере электроснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Воздушные линии электропередачи
	село Ташелка
площадка № 1
	строительство
	2033
	-
	ВЛ – 10 (6) кВ
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	2.
	Воздушные линии электропередачи
	село Ташелка
площадка № 2
	строительство
	2033
	-
	ВЛ – 10 (6) кВ
	

	3.
	Воздушные линии электропередачи
	Село Сосновка площадка № 3
	строительство
	2033
	-
	ВЛ – 10 (6) кВ
	

	4.
	Воздушные линии электропередачи
	село Сосновка площадка № 4
	строительство
	2033
	-
	ВЛ – 10(6) кВ
	

	5.
	Воздушные линии электропередачи
	село Сосновка в существующей застройке
	строительство
	2033
	-
	ВЛ – 10(6) кВ
	

	6.
	Воздушные линии электропередачи
	поселок Менжинский площадка № 5
	строительство
	2033
	-
	ВЛ – 10(6) кВ
	

	7.
	Воздушные линии электропередачи
	село Верхний Сускан площадка № 6
	строительство
	2033
	-
	ВЛ – 10(6) кВ
	

	8.
	Воздушные линии электропередачи
	Село Сосновка площадка № 7
	строительство
	2033
	-
	ВЛ – 10 (6) кВ
	

	9.
	Комплектные трансформаторные подстанции
	село Ташелка
площадка № 1
	строительство
	2033
	-
	1х250 кВА - 1 шт.
1х100 кВА - 1 шт.
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений

	10.
	Комплектная трансформаторная подстанция
	село Ташелка
площадка № 2
	строительство
	2033
	-
	1х400 кВА – 1 шт.
1х250 кВА - 2 шт.
	

	11.
	Комплектная трансформаторная подстанция
	Село Сосновка площадка № 3
	строительство
	2033
	-
	1х400 кВА – 1 шт.
1х100 кВА - 2 шт.
	

	12.
	Комплектная трансформаторная подстанция
	село Сосновка площадка № 4
	строительство
	2033
	-
	1х160 кВА - 1 шт.
	

	13.
	Комплектная трансформаторная подстанция
	село Сосновка в существующей застройке
	строительство
	2033
	-
	1х100 кВА - 1 шт.
	

	14.
	Комплектная трансформаторная подстанция
	поселок Менжинский площадка № 5
	строительство
	2033
	-
	1х250 кВА - 1 шт.
	

	15.
	Комплектная трансформаторная подстанция
	село Верхний Сускан площадка № 6
	строительство
	2033
	-
	1х100 кВА - 1 шт
	

	16.
	Комплектная трансформаторная подстанция
	село Сосновка площадка № 7
	строительство
	2033
	-
	1х160 кВА - 1 шт.
	


2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети водопровода
	село Ташелка
	реконструкция
	2035
	11,77
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

	2.
	Сети водопровода
	Село Верхний Сускан
	реконструкция
	2035
	10,29
	-
	

	3.
	Сети водопровода
	поселок Менжинский
	реконструкция
	2035
	7,98
	-
	

	4.
	Сети водопровода
	село Сосновка
	реконструкция
	2035
	6,23
	-
	

	5.
	Сети водопровода
	село Ташелка, площадка № 2, ул. Ремнева, площадка № 1
	строительство
	2035
	12,2
	-
	

	6.
	Сети водопровода
	Село Верхний Сускан, площадка № 6
	строительство
	2035
	1,1
	-
	

	7.
	Сети водопровода
	поселок Менжинский, площадка № 5
	строительство
	2035
	2,5
	-
	

	8.
	Сети водопровода
	село Сосновка, площадка № 3, площадка №7, ул.Новополевая, ул. Овражная, ул. Полевая
	строительство
	2035
	10,2
	-
	

	9.
	Поливной водопровод
	
	строительство
	2035
	-
	-
	

	10.
	Водозабор
	село Ташелка, площадка № 1
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	11.
	Водозабор
	село Ташелка, площадка № 2
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	12.
	Водозабор
	село Ташелка, в существующих границах
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	13.
	Водозабор
	село Сосновка, площадка № 3
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	14
	Водозабор
	село Сосновка, площадка № 7
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	15.
	Водозабор
	село Сосновка, площадка № 4
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	16.
	Водозабор
	село Сосновка, площадка нового жилищного строительства в существующем жилом массиве
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	17.
	Водозабор
	село Сосновка, в существующих границах
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	18.
	Водозабор
	поселок Менжинский, площадка № 5
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	19.
	Водозабор
	поселок Менжинский, в существующих границах
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	20.
	Водозабор
	село Верхний Сускан, площадка № 6
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	21.
	Водозабор
	село Верхний Сускан, в существующих границах
	строительство
	2035
	-
	артезианская скважина
	

	22.
	Водонапорная башня
	село Ташелка, в южной части села
	реконструкция
	2035
	-
	50 куб.м. – 3 шт
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта –
10 м

	23.
	Водонапорная башня
	Село Верхний Сускан
	реконструкция
	2035
	-
	50 куб.м. – 1 шт
	

	24.
	Водонапорная башня
	поселок Менжинский, в юго-западной части поселка
	реконструкция
	2035
	-
	50 куб.м. – 2 шт
	

	24.
	Водонапорная башня
	село Сосновка, в восточной части села
	реконструкция
	2035
	-
	50 куб.м. – 2 шт
	

	26.
	Станции водоочистки
	село Ташелка
	строительство
	2035
	-
	600 куб.м./сут
	

	27.
	Станции водоочистки
	Село Верхний Сускан
	строительство
	2035
	-
	140 куб.м./сут
	

	28.
	Станции водоочистки
	поселок Менжинский
	строительство
	2035
	-
	120 куб.м./сут
	

	29.
	Станции водоочистки
	село Сосновка
	строительство
	2035
	-
	240 куб.м./сут
	

	30.
	Накопительный резервуар
	село Ташелка, на площадке № 1
	строительство
	2035
	-
	50 куб.м.
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	31.
	Накопительный резервуар
	село Ташелка, на площадке № 2
	строительство
	2035
	-
	100 куб.м.
	

	32.
	Накопительный резервуар
	село Сосновка, на площадке 
№ 3
	строительство
	2035
	-
	100 куб.м.
	

	33.
	Накопительный резервуар
	село Сосновка, на площадке 
№ 7
	строительство
	2035
	-
	100 куб.м.
	



2.6. Объекты местного значения в сфере газоснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Газопровод
	село Ташелка, площадка № 2, площадка № 1
	строительство
	2033
	18,9
	-
	Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

	2.
	Газопровод
	село Сосновка, площадка № 3
	строительство
	2033
	9,3
	-
	

	3.
	Газопровод
	село Сосновка, площадка № 7
	строительство
	2033
	3,0
	-
	

	4.
	Газопровод
	поселок Менжинский, площадка № 5
	строительство
	2033
	4,8
	-
	

	5.
	Газопровод
	село Верхний Сускан, площадка № 6
	строительство
	2033
	1,5
	-
	


2.7. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Миникательные
	село Ташелка:
для дома Культуры на 260 мест, на площадке №1
	строительство
	2033
	-
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

	2.
	Миникательные
	село Сосновка, для культурно-досугового центра, на площадке № 3
	строительство
	2033
	-
	-
	

	3.
	Миникательные
	поселок Менжинский для культурно-досугового центра на 90 мест
	строительство
	2033
	-
	-
	





2.8. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Ташелка
	реконструкция
	2035
	13,01
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Ташелка, в том числе:
	строительство
	2035
	
	
	

	
	
	
	
	
	2,6
	главные
	

	
	
	
	
	
	4,2
	основные
	

	
	
	
	
	
	9
	второстепенные
	

	3.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Сосновка, в том числе:
	строительство
	2035
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,9
	главные
	

	
	
	
	
	
	1,1
	основные
	

	
	
	
	
	
	11
	второстепенные
	

	4.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	поселок Менжинский, в том числе:
	строительство
	2035
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,7
	основные
	

	
	
	
	
	
	1,3
	второстепенные
	

	5.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Верхний Сускан
	строительство
	2035
	0,6
	второстепенные
	


2.9. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка
	Площадь объекта,
га
	Иные характеристики
	

	1.
	Кладбище
	село Ташелка по ул. Заречная
	реконструкция
	2035
	-
	-
	увеличение площади на 0,6 га
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м


2.10. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка, га
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Пожарный пирс
	село Ташелка, в центральной части села
	реконструкция
	2035
	-
	150
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.
	Пожарный пирс
	село Ташелка, за северной границей села
	реконструкция
	2035
	-
	150
	-
	


2.11. Объекты местного значения в сфере обращения с отходами
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка, га
	Площадь объекта, га
	Иные характеристики
	

	1.
	Площадка для временного хранения твердых бытовых отходов
	село Ташелка
	строительство
	2035
	-
	0,7
	-
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м

	2.
	Площадка для временного хранения твердых бытовых отходов
	село Верхний Сускан
	строительство
	2035
	-
	0,7
	-
	






3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектах местного значения сельского поселения Ташелка, за исключением линейных объектов
	Вид зоны
	Тип застройки
	Площадь, га
	Максимальная этажность застройки
	Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения)

	Жилая зона (Ж) включающая подзоны:
	
	512,6
	
	

	Ж1
	индивидуальные и блокированные жилые дома
	-
	3
	-

	Ж2
	индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома
	-
	-
	-

	Ж5
	объекты дошкольного и общего образования
	-
	3
	-

	
	объекты местного значения муниципального района:
- дошкольное образовательное учреждение на 20 мест в селе Сосновка, площадка № 3;
- дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в селе Ташелка, площадка № 1;
- общеобразовательное учреждение в селе Ташелка, ул. Менжинского, на 250 учащихся (завершение строительства);
- фельдшерско-акушерский пункт в селе Сосновка, ул. Овражная (реконструкция, увеличение мощности до 21 поселения в смену).
объекты местного значения сельского поселения:
- комплектная трансформаторная подстанция, в селе Ташелка, площадка № 1, 1х250 кВА-1 шт, 1х100 кВА-1 шт;
- комплектная трансформаторная подстанция, в селе Ташелка, площадка № 2, 1х400 кВА-1 шт, 1х250 кВА-2 шт;
- комплектная трансформаторная подстанция, в селе Сосновка, площадка № 3, 1х400 кВА-1 шт, 1х100 кВА-1 шт;
- комплектная трансформаторная подстанция, в селе Сосновка, площадка № 4, 1х160 кВА-1 шт;
- комплектная трансформаторная подстанция, в селе Сосновка, площадка № 7, 1х160 кВА-1 шт;
- комплектная трансформаторная подстанция, в селе Сосновка, в существующей застройке, 1х100 кВА-1 шт;
- комплектная трансформаторная подстанция, в поселке Менжинский, площадка № 5, 1х250 кВА-1 шт;
- комплектная трансформаторная подстанция, в селе Верхний Сускан, площадка № 6, 1х100 кВА-1 шт;
- канализационно-насосная станция в селе Ташелка;
- локальные канализационные очистные сооружения в селе Ташелка;
- миникательная в селе Ташелка, на площадке № 1;
- миникательная в селе Сосновка, на площадке № 3;
- миникательная в поселке Менжинский, ул. Рабочая.

	Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Ташелка планируется на следующих площадках:
- на площадке № 1, расположенной с южной стороны села Ташелка, общей площадью территории – 22,6 га, общее количество участков – 150, численность планируемого населения – 450 человек;
- на площадке № 2, расположенной в северо-восточной части села Ташелка, общей площадью территории –562,2 га, общее количество участков – 375, численность планируемого населения – 1125 человек;
Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Сосновка планируется на следующих площадках:
- на площадке № 3, расположенной в северо-восточной части села Сосновка, общей площадью территории – 38,9 га, общее количество участков – 259, численность планируемого населения – 778 человек;
- на площадке № 4, расположенной в юго-восточной части села Сосновка, общей площадью территории – 4,6 га, общее количество участков – 30, численность планируемого населения – 90 человек;
- на площадке № 7, расположенной в юго-восточной части села Сосновка, общей площадью территории – 24,9 га, общее количество участков – 83, численность планируемого населения – 249 человек;
- за счет уплотнения существующей застройки в северо-восточной части села на участке площадью 1,9 га, общее количество участков – 13, численность планируемого населения – 39 человек;
Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Менжинский планируется на следующих площадках:
- на площадке № 5, расположенной в северо-западной части поселка Менжинский, общей площадью территории – 13,8 га, общее количество участков – 92, численность планируемого населения – 276 человек;
Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Верхний Сускан планируется на следующих площадках:
- на площадке № 6, расположенной в юго-восточной части села Верхний Сускан, общей площадью территории – 3,6 га, общее количество участков – 24, численность планируемого населения – 72 человека;

	Общественно-деловая зона (О)
	-
	18,28
	4
	-

	
	объекты местного значения муниципального района:
- офис врача общей практики в селе Ташелка, ул. Советская (реконструкция, увеличение мощности до 54 поселещий в смену);
- физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Ташелка, площадка № 1, со спортивными залами площадью 350 кв.м.;
объекты местного значения сельского поселения:
- дом культуры в селе Ташелка, на площадке № 1, на 260 мест с размещением подросткового клуба;
- административное здание в селе Ташелка, ул. Менжинского, площадью 250 кв.м. (реконструкция);
- культурно-досуговый центр в селе Сосновка, на площадке № 3, на 140 мест, с размещением подросткового клуба и библиотеки на 5 400 единиц хранения;
- культурно-досуговый центр в поселке Менжинский, по ул. Рабочая, на 90 мест;
- культурно-досуговый центр в селе Верхний Сускан, по ул. Новая (реконструкция, увеличение мощности до 80 мест).

	Зона производственного использования (П),включающая подзоны:
	
	9,6
	
	

	П1
	объекты производственного и складского назначения
	-
	2
	-

	П2
	объекты коммунально-складского назначения
	-
	2
	-

	ПСЗ
	санитарно-защитное озеленение
	-
	-
	-

	
	объекты регионального значения:
- пожарное депо в селе Ташелка, на площадке № 1, на 2 машины.

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т), включающая подзоны:
	
	30,8
	
	

	И
	объекты инженерной инфраструктуры
	-
	-
	-

	Т
	объекты транспортной инфраструктуры
	-
	2
	-

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- водозабор в селе Ташелка, на площадке № 1;
- водозабор в селе Ташелка, на площадке № 2;
- водозабор в селе Ташелка, в существующих границах;
- водозабор в селе Сосновка, на площадке № 3;
- водозабор в селе Сосновка, на площадке № 4;
- водозабор в селе Сосновка, на площадке № 7;
- водозабор в селе Сосновка, площадка нового жилищного строительства в существующем жилом массиве;
- водозабор в селе Сосновка, в существующих границах;
- водозабор в поселке Менжинский, на площадке № 5;
- водозабор в поселке Менжинский, в существующих границах;
- водозабор в селе Верхний Сускан, на площадке № 6;
- водозабор в селе Верхний Сускан, в существующих границах;
- водонапорная башня в селе Ташелка, в южной части села, производительностью 50 куб.м. – 3 шт (реконструкция);
- водонапорная башня в селе Верхний Сускан, производительностью 50 куб.м. – 1 шт (реконструкция);
- водонапорная башня в поселке Менжинский, в юго-западной части села, производительностью 50 куб.м. – 2 шт (реконструкция);
- водонапорная башня в селе Сосновка, в восточной части села, производительностью 50 куб.м. – 3 шт (реконструкция);
- станция водоочистки в селе Ташелка, производительностью 600 куб.м./сут.
- станция водоочистки в селе Верхний Сускан, производительностью 140 куб.м./сут;
- станция водоочистки в поселке Менжинский, производительностью 120 куб.м./сут;
- станция водоочистки в селе Сосновка, производительностью 240 куб.м./сут;
- накопительный резервуар в селе Ташелка на площадке № 1, объемом 50 куб.м.;
- накопительный резервуар в селе Ташелка на площадке № 2, объемом 100 куб.м.;
- накопительный резервуар в селе Сосновка на площадке № 3, объемом 100 куб.м.
- накопительный резервуар в селе Сосновка на площадке № 7, объемом 100 куб.м.

	Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны:
	
	212,6
	
	

	Сх1
	сельскохозяйственные угодья
	-
	-
	-

	Сх2
	объекты сельскохозяйственного назначения
	-
	3
	-

	Сх3
	объекты огородничества
	-
	1
	-

	СхСЗ
	санитарно-защитное озеленение
	-
	1
	-

	Зона рекреационного назначения (Р)
	
	50,68
	
	

	Р1
	скверы, парки, бульвары
	-
	-
	-

	Р2
	природный ландшафт
	-
	-
	-

	Р3
	объекты отдыха, занятия физической культурой и спортом
	-
	3
	-

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- футбольное поле в селе Ташелка, в юго-восточной части села, на земельном участке площадью 1,4 га;
- футбольное поле в селе Сосновка, в юго-восточной части села, на земельном участке площадью 1 га;
- спортивная площадка в селе Сосновка, на площадке № 7, площадью 0,2 га;
- спортивная площадка в селе Ташелка, на площадке № 1, площадью 0,2 га;
- спортивная площадка в поселке Менжинский, на площадке № 5, площадью 0,5 га;
- спортивная площадка в селе Верхний Сускан, по ул. Советская, площадью 0,5 га;
- пожарный пирс в селе Ташелка, в центре села, площадью 150 кв.м. (реконструкция);
- пожарный пирс в селе Ташелка, за северной границей села, площадью 150 кв.м. (реконструкция).

	Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны:
	
	6,9
	
	

	Сп1
	объекты, связанные с захоронениями
	-
	-
	50

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- кладбище в селе Ташелка, по ул. Заречная (реконструкция, увеличение на 0,6 га).

	Сп4
	
	-
	-
	1000

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- площадка для временного хранения ТБО в селе Ташелка, площадью 0,7 га;
- площадка для временного хранения ТБО в селе Верхний Сускан, за северо-западной границей села, площадью 0,7 га.


[bookmark: _GoBack]
