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В соответствии с Законом Самарской области № 67-ГД от 25.02.2005 года «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Ставропольский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» и  Уставом муниципального района Ставропольский Самарской области официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области.
Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Ташелка.
В текстовой части материалов по обоснованию проекта Генерального плана принято сокращенное наименование муниципального образования.
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Введение

Проект генерального плана сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области  выполнен на основании муниципального контракта № 0342300069412000024 от 07.09.2012 г.  
Заказчик – администрация муниципального района Ставропольский Самарской области.
Современное использование территории поселения приведено на 01.01.2012 года.
Проект генерального плана разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции), в том числе:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
– Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
– Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;
– Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
–  Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;
–  Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;
– Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;
– Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;
– Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;
– Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149
– Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 №129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 года».
– Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;
– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.
Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:
– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
 – СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;
– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
– СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
– СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;
– СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);
– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;
– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;
– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);
– другие нормативно-регламентирующие документы.
Проект выполнен с учётом национальных проектов и федеральных целевых программ в том числе:
– «Жилище» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050);
– «Развитие образования на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61);
– «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7);
 – «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 с изменениями от 27 сентября 2012 г.);
– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99).
Проект выполнен с учётом областных целевых и ведомственных целевых программ развития экономики и социальной сферы Самарской области в том числе: 
– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 № 179);
– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399);
– «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 188);
–  «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 560);
– "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области" на 2011-2014 годы (утверждена  постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512);
– «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 - 2016 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 г. N 473);
– "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 576);
– "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193);
– "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011-2015 годы" (утверждена постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549);
– «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2011 – 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области 13.11.2009 г. № 601);
– "Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 164);
– «Культурное наследие" на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 года № 612);
– "Развитие малого  и  среднего  предпринимательства  в Самарской области" на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N 184);
– "Реализация  Стратегии государственной молодежной  политики в Самарской области до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 550);
– "Развитие физической  культуры  и  спорта   в   Самарской области на 2010 - 2018 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 7 апреля 2010 г. N 124);
– "Обеспечение химической и  биологической  безопасности Самарской области" на 2012 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 696);
– "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  в Самарской области на 2010 -  2013  годы  и  на период до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 30 июля 2010 г. N 355);
– "Развитие    сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" на 2012 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 704);.
– «Комплексная программа развития начального профессионального и среднего профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 201);
– «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы  и на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372);
– развития сельского хозяйства и регулирования     рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. N 375);
– развития потребительской кооперации в Самарской области на 2010 - 2012 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 8 июля 2009 г. N 311);
– "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на  период  до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 г. N 595);
– "Развитие туристско-рекреационного кластера в  Самарской области" на 2011 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 539);
– "Чистая  вода" на 2010 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2009 г. N 542);
– "Обеспечение пожарной   безопасности   Самарской  области  на 2009 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384);
– «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10 ноября 2009 г. № 122);
– «Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 366);
– «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области» на 2012-2014 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 365);
– «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования,  лесного хозяйства  и охраны  окружающей среды Самарской области от 10 ноября  2009 г. №123);
– «Расчистка поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от  10 ноября 2009 № 121);
– Программа газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 16 декабря 2009 г. N 674);
– Энергетическая  программа на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 536).

Проект разработан с учетом решения Собрания   представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 25.04.2013 г.  № 192/28 «Об отчете Главы муниципального района Ставропольский Самарской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального района Ставропольский за 2012 год», Схемы территориального планирования муниципального района Ставропольский Самарской области (утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 25 февраля 2010 № 295), муниципальных целевых программ муниципального района Ставропольский и сельского поселения Ташелка.
При разработке проекта генерального плана были использованы исходные данные, предоставленные администрациями муниципального района Ставропольский и сельского поселения Ташелка,  министерствами и иными органами исполнительной власти Самарской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Самарской области.
Указания в проекте генерального плана на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования сельского поселения Ташелка, не утверждаются в составе настоящего генерального плана и приводятся для обеспечения его информационной целостности.
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1. Общая характеристика поселения

Муниципальный район Ставропольский расположен в северо-западной части Самарской области. 
Сельское поселение Ташелка расположено в северной части муниципального района Ставропольский.
Площадь территории поселения – 19398,57 га. Численность зарегистрированного населения на 01.01.2013 по данным администрации  составляет 2575 чел. Плотность населения – 13 человек на 1 кв. км.
Административный центр сельского поселения – село Ташелка, расположен в 35 км от г. Тольятти – административного центра муниципального района Ставропольский.  
В соответствии с Законом Самарской области от 25 февраля 2005 года N 67-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Ставропольский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельское поселение Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области включает в себя 4 населенных пункта – село Ташелка, село Верхний Сускан, поселок Менжинский, село Сосновка.
Сельское поселение Ташелка граничит: 
· с севера – с Ульяновской областью; 
· с востока – с сельским поселением Мусорка муниципального района Ставропольский; 
· с юга – с сельским поселением Верхнее Санчелеево муниципального района Ставропольский; 
· с запада – с сельским поселением Хрящёвка муниципального района Ставропольский.

Основой экономики сельского поселения Ташелка являются сельскохозяйственные предприятия, которые специализируются на животноводстве и растениеводстве.

Численность населения сельского поселения Ташелка представлена в  таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Численность населения сельского поселения Ташелка.

	
№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения на 01.01.2012 г., чел.

	1
	село Ташелка
	1415

	2
	село Сосновка 
	269

	3
	поселок Менжинский 
	385

	4
	село Верхний Сускан
	506

	
	ИТОГО
	2575



Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности  сельского поселения  Ташелка представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности  сельского поселения Ташелка(*)




	№ п/п
	Категория земель
	Общая площадь
га
	В собственности граждан, га
	В собственности юридических
 лиц, га
	В  государственной
 и муниципальной собственности, га

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	15470,5
	13499,0
	
	1971,5

	2
	Земли поселений
	942,5
	80,6
	
	861,9

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	485,67



	
	
	485,67

	3.1
	Земли промышленности
	399,8
	
	
	399,8

	3.2
	Земли энергетики
	13,79
	
	
	13,79

	3.3
	Земли транспорта, в том числе:
	60,7
	
	
	60,7

	3.3.1
	автомобильного
	49,3
	
	
	49,3

	3.3.2
	трубопроводного
	11,4
	
	
	11,4

	3.4
	Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
	
	
	
	

	3.5
	Земли для обеспечения космической деятельности
	
	
	
	

	З.б
	Земли обороны и безопасности
	
	
	
	

	3.7
	Земли иного специального назначения
	11,38
	
	
	11,38

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	
	
	
	

	5
	Земли лесного фонда
	696,7
	
	
	696,7

	6
	Земли водного фонда
	
	
	
	

	7
	Земли запаса
	1803,2
	
	
	1803,2

	8
	Итого земель в административных границах
	19398,57
	13579,6
	
	5818,97




(*) – сведения представлены по материалам работы «Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Ташелка муниципального района  Ставропольский»,  выполненной ОАО «ВолгоНИИгипрозем» в 2004 году.
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2. Анализ современного использования и состояния территории
[bookmark: _Toc364172591]
[bookmark: _Toc366523651]2.1. Природно-ресурсный потенциал

[bookmark: _Toc226788409][bookmark: _Toc226788410][bookmark: _Toc366523652]2.1.1. Климат

Климат на территории сельского поселения континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от жаркого лета к холодной зиме, наличием и частым повторением поздних весенних и ранних осенних заморозков, небольшим количеством атмосферных осадков, относительной сухостью воздуха и интенсивным поверхностным испарением.  Часты так же суховеи с очень низкой относительной влажностью. 
Положительной чертой климата являются достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающего возделывание требовательных к теплу культур.
По данным метеостанции г. Тольятти среднегодовая температура воздуха в границах сельского поселения составляет +5,0ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет –11,4ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 39ºС.
Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 43ºС. 
Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 120 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 170 см. 
В холодный период года в основном преобладают ветра южные, юго-западные, северные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь – 4,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца – 3,5 м/с. 
В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,7ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) составляет +20,9ºС. 
Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС.
В теплый период преобладают ветра северные, южные, западные. 
Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,4 м/с.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. 
В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 145 дней. 
Разрушение устойчивого снежного покрова отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в его первой декаде.
Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 322 мм, за зимний (с ноября по март) – 162 мм. 
Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. 
Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

[bookmark: _Toc226788416][bookmark: _Toc366523653]2.1.2. Рельеф и геоморфология 

Территория сельского поселения располагается в пределах Мелекесской впадины, окончанием которой является Ставропольская депрессия - новейшая структура, вытянутая в широтном направлении вдоль северной границы Жигулевско-Пугачевского свода. Мелекесская впадина располагается между тремя крупными положительными структурами – Татарским, Токмаковским и Жигулевско - Пугачевскими сводами, имеет вид усеченного треугольника, вытянутого в меридиональном направлении. Длина ее достигает 200 км, а ширина, в основании треугольника, 250 км. Глубина впадины 400-600м.
Территория поселения расположена в границах физико-географической провинции Низменное Заволжье, которая  представляет собой равнину, обрамленную с востока и юга Куйбышевским водохранилищем. 
В геоморфологическом отношении территория сельского поселения относится к третьей надпойменной террасе реки Волги. Вторая надпойменная терраса с абсолютными отметками 47,0-50,0 м с созданием Куйбышевского водохранилища была затоплена.
Абсолютные отметки третьей террасы составляют 54,0-68,0 м. Терраса с момента наполнения Куйбышевского водохранилища подвергалась интенсивной переработке.
Территория сельского поселения приурочена к позднеплиоцен-четвертичной эрозионно-денудационной низкой (hабс ≤ 200м) равнине.
[bookmark: _Toc366523654]Рельеф территории сельского поселения спокойный, имеет вид плоской, слабодренированной равнины, с уклоном к юго-западу. 

[bookmark: _Toc366523655]2.1.3. Геологические условия и процессы 

По геологическим условиям часть территории сельского поселения относится к четвертичным аллювиальным отложениям пятой надпойменной террасы р. Волги. Толща сложена аллювиальными суглинками с прослоями глин и мелкозернистыми песками, алевриты (до 120 м). 
Другая часть территории сельского поселения относится к четвертичным аллювиальным отложениям третьей надпойменной террасы р. Волги (московский горизонт). Толща сложена аллювиальными отложениями пески с гравием и галькой прослои торфов и илов (до 45  м). 
Верхнечетвертичные аллювиальные отложения находятся ниже абсолютной отметки 50,0 м, представлены мелким песком, супесями, в нижней четверти - суглинками и глинами от тугопластичных до текучих. Мощность отложений 16-20 м.
Среднечетвертичные аллювиальные отложения слагают третью надпойменную террасу р. Волга. Сложена терраса в основном суглинком светло-коричневого цвета от твердой до текучей консистенции и песком коричневым разной крупности. Вскрытая мощность составляет 9,2-9,6 м.
Для территории характерны покровные (нерасчлененные элювиальные и делювиальные) образования мощностью до 2 м, залегающие на дочетвертичных отложениях.

[bookmark: _Toc366523656]2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

К опасным геологическим явлениям и процессам в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 и ГОСТ Р 22.1.06-99 относятся события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченности, переувлажнения грунтов.
Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории сельского поселения обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели, лавины. 
Карстовые явления имеют развитие только в зоне развития карбонатных пород. На территории сельского поселения карстовые процессы не развиты.
Оползни могут быть опасными на бортах карьеров только при нарушении технологии добычи полезных ископаемых: превышение крутизны борта карьера, высоты уступа. 
Для территории сельского поселения характерно развитие эрозионных процессов на землях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны. 
Наличие в границах сельского поселения в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву, наряду с дождевым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.
Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока.
При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы. 
Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.
Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.
На территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются.
Территория сельского поселения в зону возможного подтопления (затопления) паводком не попадает.
Территории опасных геологических процессов и явлений являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории и подлежат освоению только при отсутствии благоприятных для градостроительного освоения зон и участков.
Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.
На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.
Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

[bookmark: _Toc366523657]2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

В гидрогеологическом отношении территория сельского поселения относится к Приволжско-Хопёрскому артезианскому бассейну, который занимает территорию между Куйбышевском и Саратовским водохранилищами. 
Для Приволжско-Хопёрского артезианского бассейна характерны самые высокие на территории Самарской области значения модуля вод, достигающие 2,14 л/с-км2, характерные для верхнекаменно-угольно-нижнепермского водоносного комплекса. 
В границах сельского поселения верхнекаменноугольно-нижнепермские породы перекрыты неоген-четвертичными, а приуроченные к тем и другим водоносные горизонты гидравлически связаны. Водоносный комплекс отложений нижней перми образует единую водоносную толщу с нижележащими водами верхнего карбона. Подземные воды залегают на глубине 14,0-137,0 м. Их минерализация находится в интервале от 0,26-0,6 г/дм3, с общей жесткостью 4,8-1,02 мг-экв/дм3, по химическому составу воды гидрокарбонатные, реже сульфатные, кальциевые.
На территории поселения для питьевых целей используются только подземные воды. Обеспеченность населения питьевой водой хорошая. 
Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют 632,32 тыс.м3/сут.
Из разведанных месторождений пресных подземных вод наиболее значительными являются Тольяттинский, Бинарадский и Прибрежненский участки Ставропольского  месторождение подземных вод, расположенного на левом берегу р. Волги. Западной и южной его границами является р. Волга (Куйбышевское и Саратовское водохранилища. Площадь месторождения составляет 50×40 км.
Прибрежненский участок Ставропольского месторождения пресных подземных вод, прошедший экологическую экспертизу характеризуется следующими показателями: утвержденные запасы всего 38,0 тыс.куб.м, минерализация до 1 г/куб.дм,  жесткость до 7 моль/куб.м.

[bookmark: _Toc366523658]2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод 

Основным объектом гидрографической сети на территории поселения является река Ташёлка и пруд на ручье Сосновый.
Река Ташелка - левобережный приток реки Бирля, её устье находится в 15 километрах от устья реки Бирля (приток Волги). Общая протяженность реки Ташелка 48 километров. Приток реки Ташелка – р. Мусорка. 
Кроме того, объектами гидрографической сети в границах сельского поселения являются эпизодические водотоки-ручьи в балках и оврагах, пруды, том числе ручей в овраге Сухой Сосновый. 

[bookmark: _Toc366523659]2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых 

В границах сельского поселения расположено месторождение пресных подземных вод.
В бассейне р. Волги в пределах Ставропольской депрессии высокие террасы и палеодолины сложены песчаными неоген-четвертичными отложениями. Водовмещающими породами являются средне- и разнозернистые отсортированные пески с включением гальки мощностью от 20 до 80 м в пределах древнечетвертичных террас и до 140 м и более в палеодолине. Подстилающими отложениями в пределах террас является мощная толща мезозойских глин, в пределах палеодолины - терригенные и карбонатные образования перми и карбона.
Неоген-четвертичный водоносный комплекс здесь находится в зоне интенсивного водообмена, литологический состав водовмещающих пород, связь с рекой, всё это создает условия для накопления вод хорошего качества. Воды пресные, гидрокарбонатные, с минерализацией, в основном, до 0,5 г/дм3, реже до 1 г/дм3, жесткость вод изменяется от 2 до 7 мг-экв/дм3, очень редко до 8-9 мг-экв/дм3. По составу воды гидрокарбонатные кальциевые, реже натриевые и магниевые, отвечают требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Пополнение запасов подземных вод здесь происходит не только за счет питания их атмосферными осадками, но и путем гидравлической связи между подземными и поверхностными водами. Характерны высокие фильтрационные свойства песков (коэффициенты водопроводимости здесь, в основном, 500-1000 и более м2/сут).
Других  месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории поселения нет. 

[bookmark: _Toc366523660]2.1.8. Лесные ресурсы и растительность

По условиям геоботанического районирования территория сельского поселения относится к лесостепной зоне Низменного Заволжья. 
Растительный покров  территории сельского поселения представлен, соответственно, луговыми и лесостепными формациями.
Растительный покров лесостепи разнообразен. Леса чередуются со степями, лугами и возделываемыми полями. 
В лесном ландшафте преобладают лесонасаждения дубово-ясеневого типа, состоящие из двух-трех ярусов.
В I ярусе – дуб и ясень; во II – ильмовые, липа, клен; III ярус выражен не всегда и состоит из груши, яблони и полевого клена. 
В подлеске наиболее распространены лещина, рябина, бересклет. В сырых местах произрастает ольха.
При вырубке происходит смена пород на осину и березу. 
Сосновые леса произрастают по пескам надпойменных террас рек и отличаются более однообразной   структурой и составом. 
Растительный покров разнотравно-луговых степей в настоящее время сильно изменен сельскохозяйственной деятельностью человека.
Леса на территории сельского поселения относятся к Федоровскому и Мусорскому лесничествам. По целевому использованию это защитные леса. По категориям защитных лесов относятся к нерестоохранным лесам и лесам, расположенным в лесостепных зонах.
Площадь   лесов на территории поселения – 696,7 га.
[bookmark: _Toc226788417]Красная книга Самарской области утверждена Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области № 4 от 31.08.2005 г и состоит из двух томов: Том 1 – редкие виды растений, лишайников и грибов; Том 2 – редкие виды животных.
В Красной книге приведены данные о распространении, экологии и биологии, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах охраны редких видов растений, лишайников и грибов.
На левобережье р. Волга на территории муниципального района Ставропольский имеют место следующие редкие виды растений, лишайников и грибов: 
Семейство Сельдереевых – володушка серповидная, вех ядовитый;
Семейство астровые –  хондрилла злаколистная;
Семейство колокольчиковые – колокольчик жестковолосый, колокольчик широколистный, колокольчик Волжский;
Семейство гвоздичные – гвоздика волжская, зорька обыкновенная;
Семейство Маревые – камфоросма джунгарская, сведа лежачая;
Семейство Ландышевые – майник двулистный;
Семейство сытевые – осока богемская, осока верещатниковая;
Семейство Горечавковые – горечавка легочная;
Семейство Касатиковые – касатик ложноаировидный, касатик низкий, касатик сибирский;
Семейство ситниковидные – триостренник приморский;
Семейство Яснотковые – котовник украинский;
Семейство Лилейные – рябчик русский, лилия кудреватая, тюльпан биберштейна; 
Семейство Льновые – лен желтый, лен многолетний;
Семейство Наядовые – каулиния малая, наяда морская;
Семейство Кувшинковые – кувшинка белая;
Семейство Ятрышниковые – пыльцеголовник красный, пальчатокоренник мясокрасный, дремлик чемерицевидный, дремлик болотный, гнездовка настоящая, любка двулистная;
Семейство Подорожниковые – подорожник кортуна, подорожник соляной;
Семейство Мятликовые – катаброзочка низкая, овсяница высокая, леерсия рисовидная, чешуехвостник паннонский, ковыль перистый; 
Семейство Первоцветовые – млечник приморский,первоцвет крупночашечный; 
Семейство Грушанковые – зимолюбка зонтичная, грушанка крупнолистная;
Семейство Лютиковые – желтоцвет весенний, ломонос цельнолистный, купальница европейская;
Семйство Розовые – сабельник болотный, кизильник черноплодный;
Семейство Ивовые – тополь белый или серебристый, ива розмаринолистная;
Семейство Тимелеевые – волчеягодник обыкновенный;
Семейство Валериановые – валериана волжская;
Семейство Фиалковые – фиалка ривиниуса;
Семейство Плауновые – дифазиаструм сплюснутый, плаун булавовидный;
Семейство Кочедыжниковые – кочедыжник женский;
Семейство Сальвиниевые – сальвиния плавающая;
Семейство Гомфосфериевые – гомфосферия озерная;
Семейство шампиньоновые – паутинник триумфальный.

[bookmark: _Toc366523661]2.1.9. Почвы 

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород. 
Территория  сельского поселения расположена  в лесостепной  зоне. Тип почвообразующих пород – озерно- аллювиальные и аллювиально-элювиальные. 
Почвенный покров представлен преимущественно черноземами среднегумусными и тучными мощными, которые характеризуются относительно высоким естественным плодородием и имеют высокую качественную оценку. 
[bookmark: _Toc226788418]
[bookmark: _Toc366523662]2.1.10. Ресурсы животного мира

Природные условия муниципального района Ставропольский благоприятны для размножения и обитания охотничьей фауны, характерной для  лесостепной зоны.
Лесные участки в составе земель лесного фонда Самарской области являются частью охотничьих угодий, где обитают основные охотничье-промысловые виды, и могут быть использованы для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
	Из перечня объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в Самарской области числится 25 видов млекопитающих (33%), 5 из которых (пятнистый олень и благородный олень, норка американская, ондатра, енотовидная собака) с целью акклиматизации в охотничьих угодьях не являются коренными обитателями и расселены из различных регионов страны. 
Два вида – речной бобр и кабан, обитающие в историческое время, но исчезнувшие в результате перепромысла, были восстановлены в процессе реинтродукции. 
Кроме перечисленных, в перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, входят косуля, лось, заяц-беляк и русак, лисица, куница лесная и другие.
К охотничьим птицам относятся 42 вида, среди них гуси (белолобый гуменник), утки (кряква, шилохвость, серая утка, чирок свистунок, обыкновенный гоголь и др.), голуби (сизый, вяхирь, обыкновенная горлица), серая куропатка, глухарь, тетерев и другие. 
В прудах водятся окунь, щука, плотва, карась, карп.
Вся площадь охотничьих угодий лесного фонда разделена 
на три группы:
	– охотничьи угодья, предоставленные юридическим лицам для осуществления долгосрочного пользования (далее - охотпользователи) на основании соответствующих лицензий и договоров аренды, охота в которых производится по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемым этими юридическими лицами;
	– общедоступные охотничьи угодья, охота в которых производится по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемым департаментом охоты и рыболовства Самарской области;
	– особо охраняемые природные территории, порядок возможного использования государственного охотничьего фонда на которых определяется положениями о данных территориях.
Постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 269 создано государственное бюджетное учреждение Самарской области «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов», предметом деятельности которого в частности является проведение мероприятий по охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах Самарской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.
Красная книга Самарской области утверждена Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области № 4 от 31.08.2005 г и состоит из двух томов: Том 1 – редкие виды растений, лишайников и грибов; Том 2 – редкие виды животных.
В Красной книге Тома 2  приведены данные о распространении, экологии и биологии, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах охраны таксонов животных.
На территории сельского поселения имеют место следующие редкие виды таксонов животных: 
Птицы: сплюшка, сизоворонка, сорокопут серый,могильник, орлан белохвостый.
Насекомые: отряд жесткокрылые – прия переходная; отряд сетчатокрылые –  хризона дорзалис, деутолеон линеатус; отряд верблюдки – верблюдка толстоусая; отряд чешуекрылые – аполлон, мнемозина, тарпея; отряд перепончатокрылые – мегарисса распространенная, сколия степная, сколия гигантская, пчела плотник обыкновенный .
Приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 №122 утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 - 2013 годы, основной целью которой является улучшение экологической обстановки на территории Самарской области, сохранение и восстановление растительности и животного мира через совершенствование системы государственного управления особо охраняемых природных территорий Самарской области.
[bookmark: _Toc226788419]
[bookmark: _Toc366523663]2.1.11. Особо охраняемые природные территории

Согласно реестру особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Самарской области в границах сельского поселения существующих ООПТ нет.
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[bookmark: _Toc366523664]2.1.12. Природные рекреационные ресурсы

Всего на территории муниципального района Ставропольский расположено 11 охотничьих хозяйств (таблица 2.1.12.1). 
На территории сельского поселения Ташелка расположены охотохозяйства «Сусканский залив», «Мусорское».
Территория сельского поселения в целом  благоприятна для рекреационной деятельности.
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[bookmark: _Toc364172604]Таблица 2.1.12.1. Реестр охотничьих хозяйств на территории муниципального района Ставропольский Самарской области  на 01.01.2013 г
	№
п/п
	Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя
	Контактная
информация
	Площади для долгосрочного пользования 
(тыс.га)
	№ и дата постановления (распоряжения) администрации
	№№ долгосрочной лицензии
	Срок действия

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМЦЕНТР"
	445037, Сам. обл., г. Тольятти, Ленинский пр-т, 23 «б»
	«Винолей» (24,6)
	Приказ Минсельхоза Самарской области от 19.10.2005 № 178-п
	ХХ №6738
	19.10.2005-19.10.2030

	2
	Региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов»
	445021 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жилина, 11
	«Зелёновское» (6,69)
	Приказ Минсельхоза Самарской области от 20.07.2004 № 160
	ХХ №2668
	20.07.2004-20.07.2029

	3
	Тольяттинская ГОО «Спортивный клуб «Мега-Лада»
	445020 Ставропольский р-н, г. Тольятти, ул. Родины 40 
	«Мусорское» (47,7)
	Приказ Минсельхоза Самарской области от 02.06.2005 № 86-П
	ХХ №6728
	02.06.2005-02.06.2030

	4
	Самарская региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов № 203»
	Г. Тольятти, ул. Ново-Заводская, д. 41
	«Пискалинское» (20,4)
	Приказ депар-тамента охоты и рыболовства от 31.03.2010 № 14-П
	АА № 000018 12.04.2010 
	19.10.2005 – 19.10.2030

	5
	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Спектр»
	445012, г. Тольятти, ул. Ярославская, д. 8/3
	«Рассвет» (3,98)
	Приказ Минсельхоза Самарской области от 27.04. 2005 № 68-п
	ХХ № 6727
	27.04.2005-27.04.2030

	6
	Региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов»
	445011, Сам. обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 62 
	«Роща» (28,7)
	Приказ Минсельхоза Самарской области от 30.05. 2007 № 88-п
	ХХ № 6781
	30.05.2007-30.05.2032

	7
	Общественная организация клуб любителей охоты и рыболовства "КОНДОР"
	445012, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 55-1
	«Сусканский залив» (15,0)
	Приказ Минсельхоза Самарской области от 28.03. 2007 № 41-п
	ХХ № 6762
	28.03.2007-28.03.2032

	8
	Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская Строительно-эксплуатационная Компания»
	445149, Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Зеленовка, ул. Советская, 95
	«Сусканский залив-2» (25,0)
	Приказ Минсельхоза Самарской области от 21.03. 2007 № 38-п
	ХХ № 6761
	21.03.2007-21.03.2032

	9
	Общественная организация клуб любителей охоты и рыболовства "КОНДОР"
	445012, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 45 А т.8482 24-28-24
	«Ягодинское» (31,2)
	Приказ Минсельхоза Самарской области от 28.03. 2007 № 41-п
	ХХ № 6763
	28.03.2007-28.03.2032

	10
	Общество с ограниченной ответственностью «ДУБРАВА сервис»
	445148, Самарская обл., Ставропольский район, с. Выселки, ул. Луговая, д.18
	«Фёдоровские луга» (12,0)
	Распоряжение Правительства Самарской области от 15.06.2009 № 133-р
	АА-63 №000008 22.06.2009 
	22.06.2009-22.06.2034

	11
	Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
	445029, г. Тольятти, Южное Шоссе, 36
	«Раковая коса» (2,35)
	Распоряжение Губернатора Самарской области от 14.12.2001 № 561-р
	ХХ № 2628
	14.12.2001 – 14.12.2026




[bookmark: _Toc366523665]2.2. Население и трудовые ресурсы

Демографическая ситуация в муниципальном районе Ставропольский

По данным отдела сводной информации и баз данных по муниципальному району Ставропольский  на 1 января 2013 года в районе проживает 63360 человек, в том числе зарегистрировано по месту жительства 59773 человека.
Демографическая ситуация характеризовалась по сравнению с 2011 годом  увеличением уровня рождаемости и снижением уровня смертности. 
Коэффициент рождаемости составил 13,76 промилле, смертности – 13,43 промилле, против 13,26 и 13,72 промилле в 2011 году, соответственно.
									
Таблица 2.2.1. Демографическая ситуация в муниципальном районе Стравропольский

	ПОКАЗАТЕЛЬ
	2011 год
	2012 год
	2012 г. к 2011г., %

	Численность постоянного населения, человек
	57295
	59773
	104,3

	Число родившихся, чел.
	723
	793
	109,6

	Число умерших, чел.:
	748
	774
	103,5

	Естественный прирост (убыль), чел.
	-25
	19
	76,0

	Прибыло, чел.
	4877
	5588
	114,6

	Выбыло, чел.
	1764
	2720
	154,2

	Миграционный прирост (убыль), чел.
	3113
	2868
	92,1

	Число зарегистрированных браков, ед.
	666
	638
	95,8

	Число зарегистрированных разводов, ед.
	413
	295
	71,4

	 
	
	
	

	На 1000 человек населения:
	
	
	

	число родившихся, чел.
	13,26
	13,76
	103,8

	число умерших, чел.
	13,72
	13,43
	97,9



Рис. 2.2.1. Динамика естественного прироста (убыли) и миграционного прироста населения в Ставропольском районе
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Естественный прирост населения в 2012 году составил 19 человек (в  2011 году естественная убыль  населения  составила –25 человек). 
Отмечается увеличение абсолютного числа  рождений на 70, и увеличение абсолютного числа смертей на 26. 
Число зарегистрированных браков сократилось на 28 и составило 638, число зарегистрированных разводов сократилось в 1,4 раза и составило 295. 
За 2012 год в муниципальный район прибыло 5588 человек, выбыло 2720 человек. 
Миграционный прирост сократился по сравнению с 2011 годом на 245 человек и составил 2868 человек.
Население муниципального района Ставропольский отличается национальным разнообразием: русское население является преобладающим и составляет 82 %, около 4,4 % населения – мордва; 3,5 % – чуваши; 4,5 % – татары; 1,7 % – украинцы; 0,6% – армяне; 0,8%  – марийцы; 0,6%  – немцы; 0,5%  – белорусы; 0,4% – азербайджанцы. 

Демографическое развитие сельского поселения Ташелка

Численность населения сельского поселения Ташелка на 01.01.2013 г. составила       2575 чел. 

Таблица 2.2.1.

	
№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения на 01.01.2012 г., чел.

	1
	село Ташелка
	1415

	2
	село Сосновка 
	269

	3
	поселок Менжинский 
	385

	4
	село Верхний Сускан
	506

	
	ИТОГО
	2575



В 2001–2012 г.г. численность населения в поселении колебалась на уровне 2350–2575 чел., в целом с 2003 г. население выросло на 225 чел. 

Таблица  2.2.2. Данные  о  возрастной  структуре  населения сельского поселения Ташелка

	№ п/п
	Показатели
	Количество,
чел./%

	
	Из общей численности населения:
	2575/100

	1
	Население моложе трудоспособного возраста 
	454/15

	2
	Население трудоспособного возраста: 
	1490/57,8

	3
	Население старше трудоспособного возраста:
	631/27,2



Важными причинами изменения численности населения в поселении являются показатели рождаемости и смертности (таблица 2.2.3).

Таблица 2.2.3. Показатели естественного движения населения в сельском поселении Ташелка в 2001–2012 гг. 

	Год
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Количество населения на начало года
	2350
	2355
	2360
	2350
	2397
	2430
	2430
	2583
	2666
	2690
	2582
	2575

	Родилось
	7
	11
	8
	14
	12
	10
	22
	18
	16
	8
	15
	10

	Умерло
	10
	10
	14
	12
	14
	15
	10
	12
	12
	7
	10
	15

	Прибыли
	40
	32
	26
	58
	55
	38
	150
	96
	45
	24
	30
	78

	Выбыли
	32
	28
	30
	13
	20
	33
	9
	19
	25
	133
	42
	96


Для поселения за последние 6 лет характерен естественный рост населения.  
Большая часть рожденных детей приходится на женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет).  
Наиболее высокие возрастные коэффициенты смертности приходятся на мужчин и женщин старше трудоспособного возраста. 
Средняя продолжительность жизни населения в поселении растет и составляет на 2012 год  55-65 лет.
Средний возраст населения в поселении составил 40-45 лет. Доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 14,9 % , доля лиц от 0-6 лет – 7,4% от общей численности населения. 

Таблица 2.2.4. Половозрастной состав населения в сельском поселении Ташёлка по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года

	
	Мужчины
 и 
женщины
	Мужчины
	Женщины
	В % к итогу
	Женщин на 1000 мужчин

	
	
	
	
	мужчины и 
женщины
	мужчины
	женщины
	

	Сельское поселение Ташелка


	Все население
	2503
	1201
	1302
	100,0
	100,0
	100,0
	1084

	в том числе в возрасте, лет:
	
	
	
	
	
	
	

	0 – 4
	137
	81
	56
	5,5
	6,7
	4,3
	691

	5 – 9
	110
	72
	38
	4,4
	6,0
	2,9
	528

	10 – 14
	97
	55
	42
	3,9
	4,6
	3,2
	764

	15 – 19
	133
	66
	67
	5,3
	5,5
	5,1
	1015

	20 – 24
	172
	86
	86
	6,9
	7,2
	6,6
	1000

	25 – 29
	188
	103
	85
	7,5
	8,6
	6,5
	825

	30 – 34
	163
	81
	82
	6,5
	6,7
	6,3
	1012

	35 – 39
	166
	87
	79
	6,6
	7,2
	6,1
	908

	40 – 44
	168
	80
	88
	6,7
	6,7
	6,8
	1100

	45 – 49
	203
	102
	101
	8,1
	8,5
	7,7
	990

	50 – 54
	208
	97
	111
	8,3
	8,1
	8,5
	1144

	55 – 59
	191
	75
	116
	7,6
	6,2
	8,9
	1547

	60 – 64
	183
	83
	100
	7,3
	6,9
	7,7
	1205

	65 – 69
	107
	55
	52
	4,3
	4,6
	4,0
	945

	70 – 74
	128
	40
	88
	5,1
	3,3
	6,8
	2200

	75 – 79
	57
	17
	40
	2,3
	1,4
	3,1
	2353

	80 – 84
	68
	15
	53
	2,7
	1,3
	4,1
	3533

	85 и более
	24
	6
	18
	1,0
	0,5
	1,4
	3000

	возраст не указан
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний возраст
	41,6
	38,0
	44,8
	
	
	
	

	Медианный возраст
	42,5
	38,2
	47,1
	
	
	
	

	Из общей численности –
население в возрасте:
	
	
	
	
	
	
	

	моложе трудоспособного
	372
	227
	145
	14,9
	18,9
	11,1
	639

	трудоспособном
	1448
	758
	690
	57,8
	63,1
	53,0
	910

	старше трудоспособного
	683
	216
	467
	27,3
	18,0
	35,9
	2162

	0 – 6 лет
	186
	112
	74
	7,4
	9,3
	5,7
	661

	0 – 13 лет
	321
	196
	125
	12,8
	16,3
	9,6
	638

	0 – 17 лет
	422
	256
	166
	16,9
	21,3
	12,7
	648

	7 – 14 лет
	158
	96
	62
	6,3
	8,0
	4,8
	646

	16 – 29 лет
	465
	236
	229
	18,6
	19,7
	17,6
	970



Уровни рождаемости и смертности, половозрастная структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.
Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в периоды кризисов. Поэтому в современных условиях актуальным становится проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для сочетания семейных и производственных функций, а также на экономическую поддержку семей.
В муниципальном районе Ставропольский можно отметить определенную стабильность числа заключаемых браков. 
В 2012 г. заключен 638 браков и 295 разводов, соответствующие показатели в 2011 г. – 666 браков и 413 разводов.
Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.
В поселении наблюдается стабильный миграционный прирост населения,  что повлияло на рост численности населения.

Трудовые ресурсы

Доля численности трудовых ресурсов в общей численности населения муниципального района Ставропольский составляет порядка 64,6 %. 
Численность трудоспособного населения в поселении составляет 1490 чел.
Часть населения трудоспособного населения сельского поселения Ташелка работает на территории села и занята в сфере сельского хозяйства, в сфере образования, здравоохранения, розничной торговле и общественного питания, культуры и других сферах. Другая часть трудоспособного населения (около 1000 чел) выезжают на работу за пределы поселения, в основном, в г. Тольятти.
Всего в экономике занято 92 % трудоспособного населения сельского поселения Ташелка.
Численность зарегистрированных безработных в целом по муниципальному району сократилась в 1,6 раза и составила на конец 2012 года 278 человек. Число безработных в поселении в 2012 г составило 10 чел.
В муниципальном районе  активно реализуются Ведомственная целевая программа содействия занятости населения  Самарской области на 2011 – 2013 годы и Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Самарской области. 
Муниципальный район Ставропольский занимает 3 место среди районов области по уровню официально зарегистрированной безработицы (0,86%). В среднем по области данный показатель составляет 1%.
Кроме того в поселении действует Целевая программа по содействию трудоустройства безработных граждан сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2013-2015 годы.
Целевая программа предусматривает меры, направленные на повышение эффективности использования трудовых ресурсов, содействие трудоустройству различных категорий населения, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы, обеспечение социальной защиты, развитие профессиональной ориентации населения, улучшение информированности населения о ситуации на рынке труда и оказываемых службой занятости населения услугах.
Целевая  программа разработана с учетом основных направлений государственной политики занятости населения на основе анализа и прогноза состояния регистрируемого рынка труда и выявленных в сфере занятости проблем.

Уровень жизни населения

Муниципальный район Ставропольский относится к числу наиболее промышленно развитых с достаточно высоким уровнем заработной платы. По уровню заработной платы район занимает 2 место среди районов области. 
В 2012 году сохранилась положительная динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 7,1% и составила 19435,9 рублей, что составляет 83,1% от среднеобластного уровня (в среднем по области 23376 рублей).  
Темп роста заработной платы в 2012 году  снизился на 10 п.п., по сравнению с уровнем 2011 года, и составил 107,1% (по области 112,8%).

Таблица 2.2.7. Динамика номинальной средней заработной платы в муниципальном районе Ставропольский в 2011 и 2012 годах

[image: ]

Среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций социальной сферы составила: 
– в образовании 16923,3 рублей (темп роста 106,4% к уровню 2011 года);
–  в здравоохранении и предоставлении социальных услуг 12788,2 рубля (темп роста 110,5%);
– в деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 7977,2 рублей (темп роста 107,1%).
	Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 дано поручение довести к 2018 году среднюю заработную плату работников культуры до средней заработной платы в регионе (средняя заработная плата в регионе по состоянию на 01.09.2012 г. составляет 20450 рублей на человека). С учетом субсидий в 2013 году средняя заработная плата работников культуры с 2013 года составит 17500 рублей (будет повышена в 2 раза).
Сохраняется высокая дифференциация среднемесячной заработной платы в различных секторах экономики. 
Выше среднего районного значения среднемесячная заработная плата сложилась по следующим отраслям: транспорт и связь – 26974,7 рубля (в 1,4 раза), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 45839,3 рубля (в 2,4 раза).
Ниже среднего районного значения среднемесячная заработная плата сложилась по следующим отраслям: сельское хозяйство (14241 рубль); производство электронного и оптического оборудования (9748,9 рублей); производство электроэнергии, газа и воды (11365 рублей); образование (16923 рубля); здравоохранение (12788 рублей); предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (8396 рублей); деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (7977 рублей).
Средний размер пенсии увеличился на 15,1%  и составил 8893 рубля.

[bookmark: _Toc364172605][bookmark: _Toc366523666]2.3. Историко-культурный потенциал
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[bookmark: _Toc366523667]2.3.1. Краткая историческая справка

Территория Ставропольского района была заселена впервые около 100 тысяч лет назад. Здесь обитали небольшие группы охотников и собирателей, использующие грубые каменные орудия. Орудия эпохи камня обнаружены у села Лбище, Хрящевка, Переволоки. 
Во втором тысячелетии лет до н.э. на берегах рек Волга, Сускан, Черемшан и другие располагались поселения землевладельцев и скотоводов, которые знали металлургию меди, гончарство, ткачество. 
Курганы эпохи бронзы исследованы у населенных пунктов Ягодное, Хрящевка, Подстепки, Белозерки, Узюково, Большая Рязань.
В первом тысячелетии до н.э. левобережье Волги стало территорией, где кочевали воинственные племена савроматов, о которых историк Геродот писал, что они женоуправляемые. 
В действительности, женщины-савроматки умели владеть оружием и выполняли религиозные функции.
Остатки погребений раннего железного века обнаружены в районе села Хрящевка.
Широкое освоение края началось в XVIII веке. Особенно после строительства в 1737 году Ставропольской крепости. 
Кроме русских, мордвы и чуваш, здесь появляются калмыки, принявшие христианство. Более 2,5 тыс. калмыков кочевали в междуречье Черешмана и Кондурчи. Территория края в это время подчинялась Казанским властям.
С 1744 по 1780 гг.  край входил в состав Ставропольской провинции Оренбургской губернии, а с 1780 года – в состав Симбирской губернии как Ставропольский уезд. 
Территория уезда была гораздо больше современной – 10 тыс. кв. км, сейчас – 3,7 тыс. кв. км. 
Население края первоначально было немногочисленным, а в середине XVIII века в уезде проживало всего 19 тысяч человек. Основное занятие жителей – земледелие, у калмыков – кочевое скотоводство.
Ставропольский район Самарской области образован при административном делении Средне-Волжского края в 1928 году.
[bookmark: _Toc226788424]Село Ташёлка основано на земле Ставропольского калмыцкого войска, которую калмыки сдали дворцовым крестьянам 29 марта 1776 года в аренду сроком на 60 лет. Вскоре после приобретения этого участка и появилась Ташёлка. Первое упоминание о селе относится к межеванию конца XYIII века (1794 год).
Первым населением Ташёлки стали дворцовые крестьяне. За пользование казенными землями крестьяне Ташёлки платили подати и несли повинности в пользу государства. 
По данным третьей ревизии (1767 год) эти крестьяне составляли самую многочисленную группу сельского населения в здешних местах - более 28 тысяч душ мужского пола. Они принадлежали к разным сословным категориям: ясачным и черносошным крестьянам, отписным и не помнящим родства, однодворцам и пахотным солдатам, новокрещёным и иноверцам. 
Пашни и угодья разных категорий государственных крестьян имели различный юридический статус, неодинаково обкладывались платежами и повинностями. Одной из форм землевладения государственных крестьян являлись так называемые четвертные поместья, данные за службу однодворцам и пахотным солдатам – бывшим стрельцам, казакам, рейтарам и другим чинам старой допетровской армии. Служивые имели до 45 десятин в каждом поле на одного человека, а на двор - до 180 десятин.
В 1797 году Ташёлка перешла во владение Удельного ведомства, владение императорской фамилии. В состав удельных крестьян перевели черносошных, экономических крестьян. 
Удельные крестьяне обязаны были платить кроме государственных и мирских повинностей, оброк и отбывать различные повинности в пользу удела. Земли удельных крестьян состояли из тяглового надела, землевладение шло по наследственным долям, но в силу малоземья, постепенно вводилось уравнительное землепользование с периодическими переделами. 
Ташёлкский Приказ избирал сельского Старосту и Уполномоченного Приказного схода. 
Приказной сход в Ташёлке избирал Приказного Голову, Приказного Старосту для наблюдения за крестьянскими хозяйствами. 
Над этим выборным крестьянским органом стояла Удельная экспедиция, ведавшая Мусоркским удельным имением, куда и относилась Ташёлка. Имение подчинялось Самарскому Удельному округу. 
В 1863 году общество Ташёлки получило Уставную Грамоту и перешло на четвертной дарственный надел, чтобы не платить выкупных платежей. Это предполагало аренду земель и говорило о наличии достаточных средств у крестьян. 
Дарственный надел составлял четвёртую долю полагавшегося земельного надела, передавался им без выкупа. Крестьяне Ташёлки с выходом на четвертной надел освобождались от повинностей в пользу помещика и переходили в разряд свободных собственников.
Покровская церковь в Ташёлке была построена на средства прихожан в 1800 году во имя Покрова Божьей Матери и святого Николая Чудотворца. 
Здание и колокольня у церкви были деревянные. 
В 1904 году сельчане отстроили новую каменную церковь (священник в 1900 году Роман Гидаспов, дьячок Иван Иванов).
Продвинулось развитие образования. В 1852 году в Ташёлке открылось женское одноклассное народное училище.  
В 1867 году в селе построили и открыли земскую школу. К концу XIX века успехи образования выразились следующими цифрами: в школе училось в разные годы от 40 до 60 учащихся; в библиотеке насчитывалось 639 учебников, процент грамотности по волости составлял 3.6.
Кроме того, из частных предприятий в волости насчитывалось 1 овчинное заведение, 1 красильня, 35 мельниц, 9 обдирочных мастерских, 2 кузницы, 1 бакалейная лавка.
В 1884 году в Ташёлке насчитывалось: 279 домохозяев, имевших избы, 13 бездомных, 9 крестьян, имевших по две избы, 47 местных мастеровых, 10 крестьян, занимавшихся отхожим промыслом, 53 полевых рабочих. 
В 1884 году был утвержден план застройки, составленный строительным отделением губернского правления.
Земли Ташёлкского сельского общества граничили с землями, принадлежащими графу Орлову-Давыдову. 
В XIX - XX веках население села состояло в основном из удельных крестьян, отставных билетных солдат, крестьян, несущих воинскую службу, или военнообязанных.
9 декабря 1905 года крестьяне Ташёлки участвовали в разгроме имения помещика Ярового в Зелёновке. Сожгли помещичий дом, а хлеб и инвентарь увезли в Ташёлку.
Ташёлка страдала от пожаров, эпидемий, засухи и голода. Так, 16 января и 8 октября 1910 года от пожаров в селе сгорело несколько крестьянских домов на сумму 880 рублей. 26 августа 1910 года в селе началась эпидемия холеры.
Советская власть в селе была установлена в марте 1918 года согласно решению уездного съезда Советов. 
В 1918 году после занятия белочехами Самары, для отпора врагу, двигавшемуся в направлении Ставрополя, были сформированы три фронта: Ставропольский, Сенгилеевский и Бугурусланский. Ташёлка вошла в Мусоркский участок фронта. В начале октября Ташёлка в числе других сёл была освобождена от белогвардейцев бойцами 5-го Курского полка .
После освобождения в селе была восстановлена советская власть.
В 1919 году в Ташёлке было населения - 2552 человека. 
В апреле 1920 года в селе образовали сельскохозяйственную коммуну, в которую вошло 2552 человека из 500 хозяйств.
В 1929 году на Карасевом хуторе и полевом стане Варламичев в 16 км от Ташёлки был образован совхоз им. Менжинского, в 1930 году - в Ташёлке была создана сельхозартель «12 лет Октября», в 1930 году - Ташёлкская МТС.
В настоящее время совхоз преобразован в ООО «Олимп-Агро». 
Сегодня село Ташёлка развивается: строится новая школа, по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия построен Покровский Храм, построен новый медицинский офис врачей общей практики. 
Село Верхний Сускан. 
Год 1837 - год образования села. 
Много веков несла свои воды по необжитым, живописным местам небольшая речушка Сускан, пополняя своими родниковыми водами великую русскую реку Волгу. Брала своё начало река Сусканка из многочисленных родников, протекала по болотистой местности, по заливным лугам и березовому лесу до притока Волги - реки Черемшанки. 300 лет тому назад на левом возвышенном берегу реки Сускан, бывшие кочевники — племена мордвов стали переходить на оседлый образ жизни и начали строить селение, которое стало носить название речки Сускан. Много позже село стало называться Благовещенский Сускан.
Выбор места поселения был обусловлен тем, что рядом было всё необходимое для жизни людей, богатые сенокосные луга позволяли заниматься скотоводством. Люди содержали коров, овец и лошадей. На лошадях и быках выполняли все сельскохозяйственные работы. Сено косили вручную косами, сгребали граблями. Все жили большими семьями. В деревне появились ремесленники, которые делали прялки для пряжи и ткацкие станки для вязания холстов.
В начале XYIII века в центре села, на возвышенном месте была построена церковь. Церковь носила имя святых Козьмы и Демьяна. Вокруг церкви была большая площадь, огороженная изгородью, где хоронили людей. 
Октябрьская революция всё изменила. Крестьяне были единоличниками, имели земельные наделы. Появилось кулачество
В 1928 году в Сускане образовался колхоз. 
Колхоз назвали «Красная Звезда». В селе была действующая механическая мельница. 
В селе была деревянная школа с 1800 года и просуществовала она до 1970 года. В 1972 году была построена новая школа. Сначала она была начальной, потом семилетней, восьмилетней и с 1991 года стала полной средней школой.
В 1946 году в селе Верхний Сускан появилась изба-читальня. Называлась она Кунеевской и помещалась в поповском доме до 1986 года. Затем она переехала в здание, приспособленное для квартиры. В 1995 году 2 октября библиотека справила новоселье в новом здании администрации.
В 1956 - 1975 годах в Верхнем Сускане был колхоз имени Ленина.
В 1976 году колхоз переименовали в совхоз «Мичуринец». 
Сегодня на месте прежнего совхоза «Мичуринец» работает ООО «Благовещенск – Агро».
Законом Самарской области  №67-ГД от 28.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Ставропольский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Ташёлка.  
Сельское поселение образовано на базе Ташёлкской сельской волости.
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На территории сельского поселения Ташелка расположено 15 объектов культурного наследия (далее – ОКН), в том числе 13 памятников археологии.

Таблица 2.3.2.1. Объекты культурного наследия на территории сельского поселения Ташелка

	№ п/п

	Наименование объекта

	Датировка
	Местонахождение
объекта (адрес)
	Заключение экспертизы, №

	1
	Каменные крестьянские дома и лавка (комплекс)
	Конец ХIХ - начало ХХ вв
	Ставропольский р-н,
с. Ташелка
	426

	2
	Земская школа и дом Губанова
	1871 -
начало ХХ в
	с. Ташелка
	426



С целью сохранения историко-культурного наследия муниципального района Ставропольский и включения его историко-культурного потенциала в систему туристического комплекса Самарской области возникает настоятельная необходимость реконструкции сохранившихся памятников истории и культуры.


Таблица 2.3.2.2. Объекты культурного наследия (памятники археологии) на территории сельского поселения Ташелка

	NN
	Наименование
	Типология
	Населенный пункт
	Размещение
	Дата
	Площадь  
(Га)

	Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г.

	1
	Ташелка               
	кург. мог.  
	с. Ташелка           
	1 км св  
	не определ.  
	0,00

	2
	Ташелка I             
	кург. мог.  
	с. Ташелка           
	4 км юв
	не определ.  
	0,00

	3
	Ташелка II            
	кург. мог.  
	с. Ташелка           
	3 км юв
	не определ.  
	0,00

	4
	Менжинского        
	курганный могильник
	пос. Менжинского

	1,5 км сз 
	не определена
	0,00

	Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам паспортизации, картирования)

	5
	Менжинский I
	кург. мог.    
	пос. Менжинского, центр.ус.               
	0,25 км с
	не определ.  
	0,00

	6
	Менжинский II
	кург. мог.    
	пос. Менжинского,
центр.ус.               
	2,75 км с
	не определ.  
	0,00

	7
	Ташелка III
	кург. мог.  
	с. Ташелка           
	2 км юв
	не определ.  
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2008 году

	8
	Верхний Сускан II
	кург. мог.
	с. Верхний Сускан
	3,7 км св 
	не определ.  
	0,00

	9
	Верхний Сускан III
	кург. мог.
	с. Верхний Сускан
	4,1 км св 
	не определ.  
	0,00

	10
	Верхний Сускан IV
	кург. мог.
	с. Верхний Сускан
	2,5 км ссз от кладбища 
	не определ.  
	0,00

	11
	Верхний Сускан V
	кург. мог.
	с. Верхний Сускан
	4,6 км ссз
	не определ.  
	0,00

	12
	Менжинский III
	кург. мог.    
	пос. Менжинский               
	6 км юз 
	не определ.  
	0,00

	13
	Менжинский IV
	кург. мог.    
	пос. Менжинский               
	4,3 км з 
	не определ.  
	0,00
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Факторами, влияющими на развитие сельского поселения Ташелка являются экономико-географическое и транспортное положение, производственный потенциал,  обеспеченность природными и трудовыми ресурсами. 
Административный центр сельского поселения – поселок Ташелка, расположен в 35 км от г. Тольятти – административного центра муниципального района Ставропольский.
Поселок Ташелка связан с административным центром муниципального района дорогами с твердым покрытием. 
Природно-климатические условия на территории муниципального района Ставропольский, в том числе на территории сельского поселения Ташелка,  являются в целом благоприятными для ведения сельского хозяйства.
В границах  поселения преобладающими типами почв является сочетание серых лесных и чернозёмов выщелоченных, преимущественно слабосмытых, с участием  черноземов типичных и выщелоченных  остаточно луговатых и серых лесных.

Промышленное производство.
Общая характеристика промышленного производства на территории муниципального района Ставропольский.
В 2012 году предприятиями промышленности муниципального района Ставропольский (разделы D «Обрабатывающие производства» и E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  собственными силами на сумму 7048,8 млн. руб., что составляет 117,3 %  в действующих ценах к уровню 2011 года. 
В структуре отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности D «Обрабатывающие производства» основную долю занимает химическое производство 70,9%, производство пищевых продуктов, включая напитки и табака 12,2%, производство резиновых и пластмассовых изделий 7%, производство транспортных средств и оборудования 8,1%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1,9%.
По сравнению с 2011 годом по крупным и средним предприятиям показатели развития промышленного производства снизились – индекс промышленного производства составил 97,1%.
Наибольший вклад в увеличение показателей промышленности в 2012 году внесли: производство пищевых продуктов (тем роста к 2011 году 108,9%), химическое производство (119%), производство транспортных средств и оборудования (160,8%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (168%). 
Снижение отмечено в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 10,2% ниже уровня 2011 года), в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 31,7%).
Промышленное производство на территории сельского поселения Ташелка
На территории сельского поселения Ташелка в сфере промышленного производства осуществляют деятельность:
– ООО «Золотой Жиглей», производство  пищевых продуктов (подсолнечного масла, переработка масляничных культур), средняя численность работающих – 10 чел.;
– ООО «Артекс», производство комплектующих для  автомобилей ВАЗ, средняя численность работающих – 30 чел.; 
– ОАО «НТЦ Сервис» (Автополигон), испытание автомобилей, средняя численность работающих – 50 чел.;
–  ООО «Агро Холдинг Поволжье», переработка молочной продукции, средняя численность работающих – 12 чел.;
–   ООО «Авотехника плюс», производство комплектующих для  автомобилей ВАЗ, средняя численность работающих – 35 чел. 

Сельское хозяйство.
Общая характеристика сельского хозяйства на территории муниципального района Ставропольский
В агропромышленном комплексе муниципального района действуют 30 предприятий, из них: 3 открытых и 4 закрытых акционерных обществ, 20 обществ с ограниченной ответственностью, 1 сельскохозяйственный кооператив.
По урожайности зерновых муниципальный район занимает первое место в области,  по валовому сбору входит в тройку лидеров. 
В 2012 году зерновых культур собрано  63,16 тыс. тонн, что на 32,6% меньше, чем в 2011 году, при урожайности  15,8 ц/га (по области 13 ц/га). 
Наибольшую урожайность зерновых культур получили следующие хозяйства района: ООО «Олива» - 30 ц/га,  агрофирма «Волгарь» – 28,9 ц/га,  агрофирма «Белозерки» - 25,2 ц/га.
Валовой сбор подсолнечника уменьшился на 27,2% и составил 11,89 тыс. тонн, при урожайности 13,4 ц/га. 
Наибольшую урожайность подсолнечника получили: СХПК «Олимп-Агро» – 18,6 ц/га, ООО Агрофирма «БАМ» - 17,5, ООО «Благовещенское Агро» - 17,2 ц/га.
Валовой сбор картофеля уменьшился на 6,2% и составил 58,1 тыс. тонн, при урожайности 260 ц/га. Наибольшая урожайность картофеля получена в ЗАО «Самара-Солана» - 326,1 ц/га, ЗАО «Луначарск» - 310 ц/га, Агрофирма «Белозерки» - 250 ц/га.
Валовой сбор овощей в 2012 году увеличился в 1,5 раза и составил 20,2 тыс. тонн, при урожайности 425,4 ц/га. 
Наибольшая урожайность овощей получена в ЗАО «Луначарск» - 407,6 ц/га, ООО «ССЦ КоопХоз» - 349,3 ц/га и ООО «Агро-Бор» - 330,36 ц/га.
Показатели производства продукции животноводства сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами муниципального района Ставропольский в 2012 году представлены в таблице 2.4.1.1. 

Таблица 2.4.1.1 

	Наименование показателя
	Всего
	2012 г.
в % к 2011 г.
	С/х предприя-тия
	2012 г.
в % к 2011 г.
	КФХ
	2012 г.
в % к 2011 г.

	Произведено на убой в живом весе, тонн
	
	
	
	
	
	

	Скот и птица – всего
	13 610,30
	98,5
	13 297,10
	97,40
	313,20
	190,00

	КРС
	895,30
	86,1
	625,40
	70,30
	269,90
	180,00

	Свиньи
	18,10
	4,0
	15,10
	3,40
	3,00
	210,00

	Овцы и козы
	41,30
	299,3
	1,00
	
	40,30
	290,00

	Птица
	12 655,50
	102,8
	12 655,50
	102,80
	
	

	Молоко, тонн
	16 756,50
	116,4
	15 325,30
	111,10
	1 431,20
	240,00

	Яйцо, тыс. шт
	14 237,00
	117,7
	14 237,00
	118,10
	
	

	Надоено молока в расч. на 1 корову кг
	
	
	4 201,00
	95,10
	
	

	Средняя яйценоскость 1 курицы несушки, штук
	
	
	264,00
	105,20
	
	



Сельскохозяйственные предприятия муниципального района производят 20%  от общего объема производства мяса по области, в том числе 39% мяса птицы. Производство молока и яиц сельскохозяйственными предприятиями района составляет 11% и 51%, соответственно, от общеобластных объемов. 
По производству яиц район занял 1 место среди районов области, по производству молока и мяса скота и птицы 2 место.
В 2012 году производство мяса скота и птицы сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами сократилось на 1,5%, по сравнению с 2011 годом, и составило 13610,3 тонны. 
Сократилось производство мяса КРС, свиней, овец и коз, увеличилось производство мяса птицы. 
Увеличились объемы производства молока сельскохозяйственными предприятиями на 11,1% и КФХ в 2,4 раза, таким образом, объем производства молока составил 16,8 тыс. тонн. Средний надой на одну корову составил 4201 кг. 
Пятитысячный надой получен животноводами ЗАО им.Ленина и «Нива» (5337 кг и 6068 кг, соответственно). 
Впервые достигнуты надои 8200-9200 кг молока от коровы в ООО «Клондайк» и на семейной ферме Шепелевых в селе Ягодное.
Производство яйца ОАО «Тольяттинской птицефабрикой» составило 14237 тыс.шт., что на 17,7% выше уровня 2011 года.
Отмечается положительная динамика в увеличении в сельскохозяйственных предприятиях поголовья КРС на 21,9% (8816 голов), коров на 15% (3771 голова), овец и коз на 27,9% (87 голов). Поголовье птицы сократилось на 5,5% и составило 761884 головы (таблица 2.4.1.2.).										

Таблица 2.4.1.2. Численность поголовья скота на 1 января 2013 года, голов

	Наименование показателя

	Всего
	2012 г.
в % к 2011 г.
	С/х предприя-тия
	2012 г.
в % к 2011 г.
	КФХ
	2012 г.
в % к 2011 г.

	КРС 
	10144
	127,2
	8816
	121,9
	1328
	180

	из них коровы
	4208
	121,1
	3771
	115
	437
	220

	Свиньи 
	116
	102,7
	
	
	116
	102,7

	Овцы и козы
	1111
	148,5
	87
	127,9
	1024
	150

	Лошади
	88
	88,8
	87
	88,8
	1
	100

	Птица
	761884
	94,5
	761884
	94,5
	
	



В рейтинге муниципальных районов области по численности поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Ставропольский район по состоянию на 1 октября 2012 года занимает 1 место по численности поголовья птицы, 2 место по численности поголовья коров и 4 место по численности поголовья КРС.
По производству мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий район  занимает 3 место среди муниципальных районов области (6408 кг), по производству молока на 100 га сельскохозяйственных угодий – 8 место (10890 кг).
Продолжается государственная поддержка аграрного сектора путем предоставления субсидий. 
В 2012 году сельхозтоваропроизводителям  района выделено 104478 тыс. рублей, в том числе 26605 тыс. рублей из федерального и 77873 тыс. рублей из областного бюджетов. Средства использовались на субсидирование процентных ставок по кредитам до 1 года, на возмещение затрат на приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений и по другим направлениям.
На территории сельского поселения Ташелка все предприятия сельского хозяйства относятся к малому и среднему бизнесу.
Малое и среднее предпринимательство.
Субъекты малого и среднего предпринимательства являются основой социально-экономического развития муниципального района Ставропольский.
На 01.01.2013 года в муниципальном районе зарегистрировано 1414 малых предприятий и 1703 индивидуальных предпринимателя.  
Количество малых предприятий сократилось по сравнению с 2011 годом на 2,5%, количество индивидуальных предпринимателей   увеличилось на 14,5%. 
В организациях малого бизнеса занято 15,3 тыс. человек, из них 11,1 тыс. человек заняты у предпринимателей без образования юридического лица. 
Постановлением главы муниципального района Ставропольский № 47 от 5 декабря 2008 года и № 151 от 20 декабря 2011 года  утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Ставропольский на 2009-2015 годы»,  реализация которой обеспечивает государственную и муниципальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, включая финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку,  поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, внешнеэкономической, сельскохозяйственной деятельности.
В рамках мероприятий программы предпринимателям предоставлены за счет средств областного и местного бюджетов микрозаймы на общую сумму 2866,0 тыс. рублей. 
В сфере сельского хозяйства были поддержаны такие проекты как семейные козофермы, фермы по производству молока, мяса, реконструкция овощехранилищ, производство овощей и картофеля.
Всего по данным администрации сельского поселения Ташелка на территории поселения в сфере малого бизнеса осуществляют деятельность 7 малых предприятий (из них: в производственной сфере – 5, в сфере сельского хозяйства – 2) и 2 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Малые предприятия в сфере сельского хозяйства 
По данным администрации сельского поселения Ташелка в сфере сельского хозяйства на территории поселения осуществляют деятельность:
– ООО СХП «Олимп-Агро», средняя численность работающих в 2012 году –  64 чел., виды  деятельности  – растениеводство (производство зерновых культур);
– ООО «Благовещенск-Агро», средняя численность работающих в 2012 году –  50 чел., виды  деятельности  – растениеводство (производство зерновых культур, подсолнечника), переработка сельскохозяйственной продукции;
На территории поселения функционируют 2 крестьянских (фермерских) хозяйства – КФХ Жуликова В.В. и КФХ Горбунова Е.С.
По данным администрации муниципального района Ставропольский на территории сельского поселения Ташелка в сфере сельского хозяйства осуществляет деятельность  ООО «Агрохолдинг Поволжье».
Сельскохозяйственным предприятием ООО «Благовещенск-Агро» (с. Верхний Сускан) в 2012 году произведено зерновых и зернобобовых культур –  3850 тонн, технических культур – 270 тонн, ООО «Олимп-Агро» (с. Ташелка)  – 14000 тонн зерновых и зернобобовых культур и 1400 тонн технических культур.
Численность поголовья скота на 1 января 2013 года составила (голов): 
– в ООО "Агрохолдинг Поволжье" – КРС – 301, в том числе коров – 166;
– в КФХ Горбунова Е.С. – КРС – 20, в том числе коров – 5.

Основные экономические показатели сельхозорганизаций и КФХ, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Ташелка, за 2012г. представлены в таблице 2.4.1.3.

Таблица 2.4.1.3

	№ п/п
	Наименование предприятия
	Выручка, тыс.руб.
	Себестоимость, тыс.руб.
	Прибыль, тыс.руб.
	Рентабель-ность, %
	Численность работников, чел.

	1
	ООО «Олимп-Агро»
	145 126,00
	90 320,00
	54 806,00
	60,68
	55

	2
	ООО "АГРО Холдинг-Поволжье"
	1 854,00
	2 310,00
	-456,00
	-19,74
	25



В таблице 2.4.1.4 представлены объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

Таблица 2.4.1.4. Объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

	Пози-
ция
на карте
	Наименование объекта, мощность, назначение
	Местоположение (населённый пункт)
	Состояние объекта

	Объекты сельскохозяйственного производства

	1
	Ферма КРС (на 1200 голов)
	с. Ташелка
	не действующая

	2
	Ферма КРС (на 800 голов)
	
	не действующая

	3
	Зерноток 
	
	действующий

	4
	Конеферма (до 30 голов)
	
	действующая

	5
	Машино-тракторный двор
	
	действующий

	6
	Овощехранилище
	с. Сосновка
	действующее

	7
	Сельхоз мастерские, пилорама
	
	действующие

	8
	Откормочная база КРС
	
	действующая

	9
	Ферма КРС
	пос. Менжинский
	не действующая

	10
	Откормочная площадка
	
	не действующая

	11
	Ферма КРС
	
	не действующая

	12
	Склад зерна
	
	действующий

	13
	Овощехранилище
	
	действующие

	14
	Мастерские по ремонту сельхозтехники
	
	действующие

	15
	Зерноток
	с. Верхний Сускан
	действующий

	16
	Машино-тракторный двор
	
	действующая

	17
	Ферма КРС (до 1000 голов)
	
	действующие

	18
	Склады сельхозпродуктов
	
	действующие

	19
	Мастерские по ремонту сельхозтехники
	
	действующие

	20
	Склады фуражных кормов
	
	действующие

	Объекты промышленного и складского назначения

	1
	Предприятие по производству авто комплектующих 
	с. Ташёлка
	действующее

	2
	Предприятие по производству растительного масла
	с. Сосновка
	действующее

	3
	Цех по производству колбасных изделий
	пос. Менжинский
	действующий

	4
	Предприятие по производству авто комплектующих
	
	действующий

	5
	Молокозавод 
	с. Верхний Сускан
	действующий




Личные подсобные хозяйства.
Количество личных подсобных хозяйств на 01.01.2013 г. в сельском поселении Ташелка  составляет 1184. 
По данным администрации муниципального района Ставропольский в личных подсобных хозяйствах  в сельском поселении Нижнее Санчелеево на 01.01.2013 г.  содержится голов: крупного рогатого скота – 128, в том числе коров – 102; свиней – 103; овец и коз – 212;  птицы – 2579.
В сфере растениеводства выращивается картофель, томаты и огурцы закрытого грунта и другие овощи. В основном продукция ЛПХ используется для нужд семей, излишки реализуются на рынке.
Садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан.
На территории сельского поселения Ташелка расположены садоводческие некоммерческие объединения граждан:
– СНТ «Русские Березы», общая площадь  земель – 29 га,  количество участков – 300;
– СНТ «Транспортник», общая площадь  земель – 24 га,  количество участков – 365;
– СНТ «Автостроитель», общая площадь  земель – 8 га,  количество участков – 60;
– СНТ «Испытатель»;
– СТ «Абрис»;
– СНТ «Мичуринец».

Выводы
1. Основу производственного потенциала сельского поселения Ташелка составляют предприятия по производству комплектующих для автомобилей, испытания автомобилей, по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. 
2.  Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Ташелка, являются:
–  непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства;
– цены на продукцию сельского хозяйства «диктуют» предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;
– рост цен на материальные ресурсы опережает рост цен на продукцию сельского хозяйства;
– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на сельскохозяйственных предприятиях.
3. Значительная доля сельскохозяйственной продукции в сельском поселении Ташелка производится в личных подсобных хозяйствах. 
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[bookmark: _Toc364172614]Автомобильный транспорт
По территории сельского поселения Ташелка проходят автомобильные дороги общего пользования  межмуниципального значения характеристики которых представлены в таблице 2.4.2.1.1.  

Таблица 2.4.2.1.1.  Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения на территории сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области

	№
п/п
	Идентификационный номер
	Наименование автомобильной дороги общего пользования
	Общая протяженность
на территории района, км
	Асфальто-бетонные, км

	1
	36 ОП МЗ 36Н-568
	Тольятти-Ташелка
	26,94
	26,94

	2
	36 ОП МЗ 36Н-564
	«Тольятти -Ташелка»- Сосновка
	3,787
	3,787

	3
	36 ОП МЗ 36Н-574
	Ташелка-Верхний Сускан
	14,510
	14,510

	4
	36 ОП МЗ 36Н-728
	Ташелка-Менжинский
	7,045
	7,045

	5.
	36 ОП МЗ 36Н-940
	«Ташелка-Менжинский»-полигон «АвтоВАЗа»
	5,35
	5,35



По территории сельского поселения Ташелка не проходят коридоры  магистральных трубопроводов
Объектов железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории поселения нет.

[bookmark: _Toc226788429][bookmark: _Toc366523673]2.4.2.2.Улично-дорожная сеть

Характеристики улично-дорожной сети на территории сельского поселения представлены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1.

	
Наименование улицы
(по населенным пунктам поселения)
	Основные характеристики
	
Состояние дорожного покрытия

	
	Протяженность 
км
	Тип покрытия
(грунт,  асфальто-бетон и т.д)
	

	с. Ташелка

	Ул.Менжинского
	3,7
	0,3 / 3,4
	Неудовл.

	Ул. Советская
	2
	0,6 / 1,4
	Неудовл.

	Ул. Ремнева
	0,5
	0,4 / 0,1
	Неудовл.

	Ул.Заречная
	2,5
	0,3 / 2,2
	Неудовл.

	Ул.Набережная
	1,4
	1,3 / 0,1
	Неудовл.

	Ул.Садовая
	0,3
	0,3 / 0
	Неудовл.

	Ул.Дачная
	0,25
	0,25 / 0
	Неудовл.

	Ул.Полевая
	0,8
	0 / 0,8
	Неудовл.

	с. Сосновка

	Ул.Центральная
	0,9
	0 / 0,9
	Неудовл.

	Ул.Советская
	0,95
	0,95 / 0
	Неудовл.

	Ул.Садовая
	0,6
	0,6 / 0
	Неудовл.

	Ул.Заречная
	1,6
	1,6 / 0
	Неудовл.

	Ул.Овражная
	0,7
	0,7 / 0
	Неудовл.

	Ул.Новополевая
	-
	-
	Неудовл.

	Ул.Полевая
	-
	-
	Неудовл.

	с. Верхний Сускан

	Ул.Школьная
	1,2
	0,7 / 0,5
	Неудовл.

	Ул.Советская
	0,9
	0,3 / 0,6
	Неудовл.

	Ул.Новая
	0,45
	0,15 / 0,3
	Неудовл.

	Ул.Восточная
	0,6
	    0 / 0,6
	Неудовл.

	Луговой проезд
	0,75
	0,75 / 0
	Неудовл.

	Ул.Абдалова
	0,35
	0,35 / 0
	Неудовл.

	Ул.Почтовая
	1,3
	 1,3 / 0
	Неудовл.

	Ул.Набережная
	0,14
	     0 / 0,14
	Неудовл.

	Ул.Дачна
	0,45
	0,45 / 0
	Неудовл.

	Ул.Ромашковая
	0,01
	0,01 / 0
	Неудовл.

	пос. Менжинский

	Ул.Центральная
	1,1
	0 / 1,1
	Неудовл.

	Ул.Рабочая
	0,55
	0 / 0,55
	Неудовл.

	Ул.Лесная
	1,4
	0 / 1,4
	Неудовл.

	Пер. Степной
	0,4
	0,4 / 0
	Неудовл.

	Ул.Ульяновская
	0,7
	0,7 / 0
	Неудовл.

	Ул.Березовая
	0,3
	0,3 / 0
	Неудовл.

	ул.Луговая
	0,3
	0,3 / 0
	Неудовл.

	ВСЕГО
	27,1
	13,01/14,09
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Село Ташелка расположено в 35 км от г. Тольятти. 
Территорию  поселения  пересекает  автодорога Тольятти - Ташелка, по которой ежедневно осуществляются  перевозки рейсовыми  автобусами по маршрутам: 
· г. Тольятти – с. Верхний Сускан  и обратно  с  заездом в с. Ташёлка – 6 рейсов;
· г. Тольяти – с. Сосновка  и обратно  с заездом в с. Ташёлка – 6 рейсов;
· г. Тольятти – пос. Менжинский и обратно с заездом в с. Ташёлка – 6 рейсов.
Автобусных остановок на территории сельского поселения Ташёлка  нет.
Планируется  установка  5 остановок на  территории с. Ташёлка, с. Верхний Сускан  и пос. Менжинский.
Внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и другими населенными пунктами области жители сельского поселения могут осуществлять автобусными сообщениями и пригородным железнодорожным транспортом (от железнодорожной станции Жигулевское Море) от административного центра муниципального района, г. Тольятти.
На территории поселения объектов дорожного сервиса нет.

[bookmark: _Toc364172621][bookmark: _Toc226788431][bookmark: _Toc366523675]2.4.3. Инженерная инфраструктура 

Инженерное обеспечение сельского поселения Ташелка включает в себя: 
· газоснабжение;
· электроснабжение;
· водоснабжение;
· водоотведение
· теплоснабжение; 
· телекоммуникационную инфраструктуру и связь.
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Населенные пункты сельского поселения Ташелка (село Ташелка, с. Верхний Сускан, пос. Менжинский, с. Сосновка) обеспечены централизованным газоснабжением.  
Газоснабжение муниципального района Ставропольский осуществляет филиал «Тольяттигаз»  ООО «Средне - Волжская газовая  компания».  
Источником централизованного газоснабжения природным газом сельского поселения является  ГРС. 
По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП, где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП, где давление снижается до низкого. В качестве регуляторов в ГРП и ШГРП используются РДГК – 1- 50 и РДНК – 400.
Для централизованного газоснабжения природным газом используются стальные и полиэтиленовые газопроводы с подземным и наземным видами прокладки.
В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа.
Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. 
По данным федерального статистического наблюдения (форма №1-МО) на 31.12.2012 г. одиночное протяжение уличной газовой сети в сельском поселении Ташелка составило 39173,74 м.
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Снабжение потребителей сельского поселения Ташелка электроэнергией осуществляет Жигулевское отделение энергосбытовой компании ОАО «Самараэнерго».
Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, обслуживанию электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства на территории сельского поселения осуществляет Тольяттинский РЭС Жигулевского производственного отделения филиала «Самарские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги».
Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10 кВ. 
Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.
Потребителями электроэнергии являются:
· жилые дома;
· общественные здания и сооружения;
· коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;
· производственные объекты; 
· наружное освещение.
Протяженность и марки электрических сетей:
– ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Лопатино: марка проводов АС-50,  протяженность 10,27 км;
– ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Ташелка:  марка проводов АС-50,  протяженность 3,3 км;
– ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Ташелка:  марка проводов АС-50,  протяженность 13,5 км;
– ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ташелка:  марка проводов АС-50,  протяженность 8,85 км;
– ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Лопатино:  марка проводов АС-50,  протяженность 13,5 км
– ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Ташелка:  марка проводов АС-50,  протяженность 14,0 км

Потребители электроэнергии в сельском поселении Ташелка обеспечиваются от 44  трансформаторных подстанций, в том числе:
– в с. Ташелка – от 23 трансформаторных подстанций;
– в с. Верхний Сускан – от 7 трансформаторных подстанций;
– в пос. Менжинский – от 8 трансформаторных подстанций;
– в с. Сосновка – от 6 трансформаторных подстанций.

Перечень и характеристики ТП на территории сельского поселения Ташелка представлены в таблице 2.4.3.2.1.

Таблица 2.4.3.2.1. Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Ташелка

	№ п/п
	Номер и мощность ТП, 
кВА 
	Месторасположение

	ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Лопатино, с. Ташелка

	1
	Л 901/250
	ул. (фермы)

	2
	Л 902/250
	ул.(фермы)

	3
	Л 903/250
	ул.Менжинского

	4
	Л 914/250
	ул.Менжинского

	5
	Л 917/63 абонент
	ул.

	6
	Л 916/63 абонент
	ул.

	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Ташелка, с. Ташелка

	1
	ТШ 601/30
	ул.

	2
	ТШ 602/160
	ул.Менжинского

	3
	ТШ 603/160
	ул .Менжинского

	4
	ТШ 604/400
	ул.Ремнева

	5
	ТШ 605/250
	ул. (водозабор)

	6
	ТШ 606/160
	у л .Менжинского

	7
	ТШ 607/160
	ул .Менжинского

	8
	ТШ 608/160 абонент
	ул.

	9
	ТШ 609/63
	ул .Дачная

	10
	ТШ 610/250
	ул.(гаражи)

	11
	ТШ 611/250
	ул.Менжинского

	12
	ТШ 613/400
	у л. Заречная

	13
	ТШ 614/100
	ул.

	14
	ТШ 615/160
	ул .Менжинского

	15
	ТШ 617/250
	ул. Заречная

	16
	ТШ 612/160 абонент
	ул.

	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Ташелка, с. Ташелка

	1
	        ТШ 1006/250 абонент
	ул.

	ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Лопатино, пос. Менжинский

	1
	Л 911/400 абонент
	ул.Центральная

	2
	Л 909/100
	ул .Ульяновская

	3
	Л 905/400
	ул.Рабочая

	4
	Л 906/100
	ул .Ульяновская

	5
	Л 904/160
	ул. Степная

	6
	Л 908/100
	ул. (мастерские)

	7
	Л 907/400 абонент
	ул.

	8
	Л 913/630 абонент
	ул.

	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ташелка, с. Сосновка

	1
	ТШ 208/400
	ул.(фермы)

	2
	ТШ 215/630
	ул .Центральная

	3
	ТШ 206/160
	у л .Центральная

	4
	ТШ 205/160
	ул.Заречная

	5
	ТШ 211/160 абонент
	ул.

	6
	ТШ 201/400 абонент
	ул.

	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Лопатино, с. Верхний Сускан

	1
	Л 1303/400
	ул.(фермы)

	2
	Л 1304/400
	ул. (фермы)

	ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Ташелка, с. Верхний Сускан

	1
	ТШ 1602/250
	ул.Школьная

	2
	ТШ 1603/250
	ул.Почтовая

	3
	ТШ 1608/250 абонент
	ул. Новая

	4
	ТШ 1601/400 абонент
	ул.

	5
	ТШ 1607/400 абонент
	ул.
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Все населенные пункты сельского поселения Ташелка обеспечено централизованным водоснабжением из подземного источника. В сельском поселении имеется 11 артезианских скважин: в с. Ташелка – 4; в с. Сосновка – 2; в пос. Менжинский – 3; в с. Верхний Сускан – 2.
Предприятием, обеспечивающим водоснабжение сельского поселения Ташелка, является МП муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис».
На территории сельского поселения расположены 8 водонапорных башен, в с. Ташелка – 3, объемом по 50 м3 каждая; в с. Сосновка – 2, по 50 м3  каждая, в пос. Менжинский – 2, объемом по 50  м3  каждая, в с. Верхний Сускан – 1.
Объем водопотребления в 20012 году составил в с. Ташелка – 46265,5 м3; в поселке Менжинский – 15038,55 м3;  в с. Сосновка – 12596,55 м3;  в с. Верхний Сускан – 20353,43 м3;  
Характеристики объектов водоснабжения в селе Нижнее Санчелеево представлены в таблице 2.4.3.3.1.

Таблица 2.4.3.3.1. Характеристики объектов водоснабжения в сельском поселении Ташелка

	Тип насоса 
	Глубина установки, 
м
	Мощность,
м3/час
	Дебит,
м3/сутки
	Номер скважины
по паспорту
	Месторасположение

	ЭЦВ 8-25-40
	75
	25
	240
	4001
	с. Ташелка

	ЭЦВ 8-40-40
	75
	40
	360
	2364
	с. Ташелка

	ЭЦВ 6-10-110
	75
	10
	480
	1000
	с. Ташелка 

	ЭЦВ 8-16-120
	45
	16
	360
	б/н
	с. Ташелка

	ЭЦВ 6-10-110
	90
	10
	480
	3304
	пос. Менжинский

	ЭЦВ 6-10-110
	60
	10
	480
	1521
	пос. Менжинский

	ЭЦВ 8-25-120
	48
	25
	480
	1
	пос. Менжинский

	ЭЦВ 6-10-110
	75
	10
	1296
	5861
	с. Сосновка

	ЭЦВ 8-16-120
	75
	16
	1296
	5862
	с. Сосновка

	ЭЦВ 6-10-110
	61,5
	
	1200
	1
	с. Верхний Сускан

	ЭЦВ 6-10-110
	61,5
	
	1200
	2
	с. Верхний Сускан



Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему, смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. 
На сети установлены водоразборные колонки, колодцы и пожарные гидранты.
По данным МП «СтавропольРесурсСервис» общая протяжённость водопроводных сетей в сельском поселении Нижнее Санчелеево составляет 37,7 км, из них нуждаются в замене – 36,27 км, в том числе:
– в с. Ташелка – 12,237 км, нуждается в замене – 11,77 км;
– в пос. Менжинский – 8,3 км, нуждается в замене – 7,98 км;
– в с. Сосновка 6,48 км, нуждается в замене – 6,23 км;
– в с. Верхний Сускан – 10,7 км, нуждаются в замене 10,29 км.
Требуется капитальный ремонт системы водоснабжения, строительство поливного водопровода, строительство станции водоочистки.
В докладе территориального отдела в городе Тольятти Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области о санитарно-эпидемиологической обстановке в муниципальном районе Ставропольский в 2011 году отмечено, что все подземные источники Ставропольского района характеризуются повышенным содержанием железа,  общей жесткости, марганца. 
По данным МП «СтавропольРесурсСервис» используемая вода не соответствует требованиям качества "Вода питьевая" в селе Верхний Сускан – по общей жесткости, мутности, цветности, железу, марганцу, в пос. Менжинский – по мутности, железу, марганцу, в с. Ташелка – по общей жесткости.
В с. Сосновка используемая вода соответствует требованиям качества "Вода питьевая".
Станция водоочистки  в сельском поселении Ташелка отсутствует. 
Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, производственные цели, пожаротушение и полив.
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Централизованное отведение имеет часть территории с. Ташелка.
В селе действует канализационные очистные сооружения с полной биологической очисткой.
Эксплуатирующей организацией является МП «СтавропольРесурсСервис».
Сточная вода с канализационных объектов самотеком поступает на канализационную насосную станцию и насосами подаётся на очистные сооружения в приемную камеру, крупный мусор остается на решетке.
В аэротенках происходит биологическая очистка сточных вод. Избыточный активный ил отводится на иловые площадки, вода с площадок возвращается в приемную камеру.
По данным  Кадастра канализационных очистных сооружений Самарской области очистные сооружения, построены в 1983 г., техническое состояние – неудовлетворительное.
Проектная производительность – 400 м3/сут. Способ обеззараживания очищенных сточных вод – хлорирование.
По данным федерального статистического наблюдения (форма №1-МО) на 31.12.2012 г. одиночное протяжение уличной канализационной сети в с. Ташелка составляет 3.1 км, в том числе нуждающейся в замене – 2,852 км.
Централизованное водоотведение в других населенных пунктах сельского поселения Ташелка отсутствует. 
Хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.
Вывозом жидких отходов на территории поселения занимается МП «СтавропольРесурсСервис».
Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.
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По данным федерального статистического наблюдения (форма №1-МО) на 31.12.2012 г. в сельском поселении Ташелка имеется 18 источников теплоснабжения учреждений и предприятий обслуживания мощностью до 3 Гкал/ч,  протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 8200 м, в том числе нуждающихся в замене – 7,667 м. Вид топлива – газ.
Характеристики источников теплоснабжения представлены в таблице 2.4.3.5.1.

Таблица 2.4.3.5.1. Характеристики источников теплоснабжения сельского поселения Ташелка.

	№
п/п
	Наименование объекта
	Тип
котлов
	Вид топлива
	Мощность, Гкал/час
	Процент износа котельных

	1
	Автономная газовая котельная школы, с. Ташелка, ул.Менжинского 50 а 
	Протерм-120-2шт.
	газ
	0,2
	57,7

	2
	Автономная газовая котельная ДК, с. Ташелка, ул.Менжинского 56 а 
	Микро-100-2шт.
	газ
	0,17
	84

	3
	Автономная газовая котельная  жилых домов № 1, с.Ташёлка, ул.Менжинского, д.1,3,5,7, 9,11
	Микро-100-6шт.
	газ
	0,52
	100

	4
	Автономная газовая котельная  жилых домов № 2, с.Ташёлка ул. Менжинского, д.12,13,14
	Микро-100-3шт.
	газ
	0,26
	95

	5
	Автономная газовая котельная   жилых домов № 3, с.Ташёлка, ул.Советская, д.8,15
	Микро-100-3шт.
	газ
	0,26
	100

	6
	Автономная газовая котельная жилых домов № 4,  с.Ташёлка, ул.Советская, д.9,10
	Микро-100-3шт.
	газ
	0,26
	0

	7
	Автономная газовая котельная жилых домов № 5, с.Ташёлка, ул.Советская, д.11,12
	Микро-100-4шт.
	газ
	0,34
	50

	8
	Автономная газовая котельная жилых домов № 6, с.Ташёлка, ул.Советская, д.13, 14
	Микро-100-3шт.
	газ
	0,26
	100

	9
	Автономная газовая котельная жилых домов № 7, с.Ташёлка, ул.Полевая, д.14,16,18,20, 22
	Микро-100-3шт.
	газ
	0,26
	100

	10
	Автономная газовая котельная д/сада, с. Ташелка, ул.Советская 1 б 
	Микро-100-3шт.
	газ
	0,26
	40,3

	11
	Бытовой газовый котел администрации, с. Ташелка 
	Микро-100-1шт.
	газ
	0,08
	39,6

	12
	Бытовой газовый котел офиса врачей общей практики, с. Ташелка, ул. Советская, 1-А
	АОГВ-23,2-3-1шт.
	газ
	0,019
	97

	13
	Бытовой  газовый котел ФАП, пос. Менжинский
	-
	газ
	0,011
	0

	14
	Автономная газовая котельная школы, д/сада,пос. Менжинский, ул. Центральная, 14А 
	КВа-100М-3шт.
	газ
	0,52
	59

	15
	Бытовой газовый котел клуба, с. Сосновка, ул. Центральная, 23
	АОГВ-40-1шт.
	газ
	0,034
	100

	16
	Автономная газовая котельная школы, д/сада, с. Верхний Сускан, ул. Школьная, д.42
	КВа-100М-2шт.
	газ
	0,04
	97,9



Обслуживанием источников теплоснабжения на территории сельского поселения занимается МП «СтавропольРесурсСервис» муниципального района Ставропольский Самарской области.
Часть жилого сектора снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.
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Населению сельского поселения Ташелка предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:
· почтовая связь;
· телефонная связь общего пользования;
· проводное и эфирное радиовещание;
· телевизионное вещание;
· услуги мобильной телефонной связи;
· услуги доступа в сеть Интернет.
В селе Ташелка, ул. Менжинского, 13-15 расположено отделение ФГУП Почта России. 
В с. Верхний Сускан – отделение ФГУП Почта России, ул. Почтовая, 43.
В с. Сосновка и пос. Менжинский почта доставляется спецмашиной.
Поселение телефонизировано –  имеется АТС на 100 номеров в с. Ташелка и на 100 номеров в с. Верхний Сускан. Имеется  доступ в Интернет.

[bookmark: _Toc366523682]2.4.4. Жилищный фонд

В 2012 году на территории муниципального района Ставропольский продолжалась реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Объемы жилищного строительства в 2012 году сократились на 15,6 %, по сравнению с 2011 годом, и составили 150,123 тыс. кв. метров, в том числе объемы индивидуального жилищного строительства сократились на 18,4% и составили 132,683 тыс. кв. метров. 
Ввод жилья на 1 человека в год в 2012 году составил 2,5 кв. метров (в 2011 году – 3,17 кв. метров).
По объемам жилищного строительства муниципальный район Ставропольский занимает первое место среди муниципальных районов области (10 % от общего объема строительства по Самарской области).
Ситуация в разрезе основных направлений приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» складывается следующим образом.
В общем списке на улучшение жилищных условий по муниципальному району Ставропольский по состоянию на 01.01.2013 года стоит 1132 семьи и льготных категорий граждан, из них:
– молодые семьи – 727 семей;
– работники бюджетных учреждений – 70 человек;
– участники  ликвидаций аварий на ЧАЭС – 4 человека;
– «Крайний Север» – 2 человека;
– вынужденные переселенцы – 28 семей;
– инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов – 24 семьи;
– дети-сироты – 27;
– государственные служащие – 9 человек;
– список ветеранов ВОВ, участников боевых действий – 18 человек.
В сельском поселении Ташелка в очереди на бесплатное предоставление земельных участков отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории поселения стоит 240 человек. На учете по улучшению жилищных условий. - 24 чел.
Жилая застройка сельского поселения в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными и приквартирными участками.
По сведениям администрации поселения (согласно паспорта 1-МО 2012) состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения составила 59,129 тыс. м2.
Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на 1 жителя по поселению составляет 23,1 м2 .

Таблица 2.4.4.1. Характеристики жилищного фонд по формам собственности  на 01.01.2012 г.

	№ п/п
	Показатели/единица измерения
	Общая 
площадь, м2 

	1
	Общий жилой фонд, в т.ч.:
	59129

	
	муниципальный
	-

	
	частный
	59420

	2
	Общий жилой фонд на 1 жителя    
	            23,1



Таблица 2.4.4.2. Характеристики жилого фонда на 01.01.2012 г.

	№ п/п
	Наименование
	Количество этажей
	Количество домов, шт.
	Площадь жилищного фонда, м2

	1
	Индивидуальная застройка
	
	604
	29326

	2
	Многоквартирные дома:
	
	
	

	
	3-х квартирные
	1
	3
	331,2

	
	4-х квартирные
	1
	7
	1548,9

	
	12-ти квартирные
	2
	3
	1886,57

	
	16-ти квартирные
	2
	8
	5304,8

	
	18-ти квартирные
	2
	5
	1886,57

	3
	Общежитие - 25 комнат
	2
	1
	443

	
	Всего:
	
	27
	59129


        Таблица 2.4.4.3. Ветхий фонд в поселении на 01.01.2013 г

	№
п/п
	Адрес
(поселение, населенный пункт, улица, № дома)
	% износа
	Общая площадь дома,  м2
	Прожив., 
чел.

	1
	с. Ташёлка,
ул. Менжинского, дом № 5 , корпус общежитие
	87
	700
	7



Объемы ввода жилых домов на территории поселения за 2012 г. составляют 1327 м2.

Таблица 2.4.4.4. Объемы жилищного строительства на территории поселения за период 2008–2012 гг.

	Показатели
	Единицы измерения
	Годы

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Ежегодные объёмы ввода в действие жилых домов
	тыс. м²
общей площади
	720,2
	560,6
	440
	994,7
	1329



В муниципальном районе Ставропольский действуют районные целевые программы: «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 г.г.» и «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района Ставропольский на 2011-2015 г.г.».  

Выводы
Общая площадь жилищного фонда в поселении – 59,129 тыс. м2, обеспеченность населения общей площадью составляет 23,1 м2 на человека. 
[bookmark: _Toc226788439]
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Система здравоохранения муниципального района Ставропольский представлена ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ», которая имеет в своем составе следующие структурные подразделения:
ЦРБ, терапевтических отделения – 2, амбулаторий – 8, отделений общей врачебной (семейной) практики – 13, фельдшерско-акушерских пунктов – 16.
Поликлиника мощностью 700 посещений в смену.
Стационар на 200 круглосуточных коек.
Стационар дневного пребывания на 12 коек.
Дневной стационар на дому – 17 коек.
В системе здравоохранения работают 81 врач, 238 человек среднего медицинского персонала, 117 человек младшего медицинского персонала, 95 человек прочего персонала. 
Укомплектованность основными работниками составляет: врачи – 56,2%, средний медицинский персонал – 70,4%, младший медицинский персонал – 65%, прочий персонал – 48%.
В 2012 году снизился показатель общей смертности  – 11,74 случает на 1000 человек населения, в том числе от ишемической болезни сердца – 291,66 случаев на 100 тыс. человек населения, от туберкулеза – 8,68 случаев на 100 тыс. человек населения. 
Реализация мероприятий региональной программы «Модернизация здравоохранения Самарской области на 2011-2012г.г.»  в ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» позволяет укреплять и развивать  материально-техническую базу.
Медицинское обслуживание населения сельского поселения Ташелка осуществляется структурными подразделениями Ставропольской Центральной районной больницы: 
1. Офис врача общей практики с. Ташёлка, находится на  территории сельского поселения  Ташёлка  по адресу: с. Ташёлка, улица Советская, дом 1А.
Мощность – 40 человек в смену. Численность врачей – 2. Среднего медперсонала – 5.  Процент  износа – 5%.
2. ФАП с. Сосновка  находится по адресу: с. Сосновка, ул. Овражная, 2а. Мощность – 15 человек в смену. Численность среднего медперсонала – 1. Процент износа – 40%.
3. ФАП с. Верхний Сускан находится по адресу: с. В. Сускан , ул. Новая, 10. Мощность – 20 человек в смену. Численность медперсонала – 1. Процент износа – 40%.
4. ФАП пос. Менжинский    находится по адресу: пос. Менжинский, ул. Лесная, 13.  Мощность  – 20 человек в смену. Численность медперсонала – 1. Процент износа – 40%.
Общая численность медицинского персонала составляет: численность врачей – 2 чел., численность среднего медицинского персонала – 8 чел. 
Общая мощность объектов здравоохранения в поселении составляет – 95 посещения в смену. 
Аптечный пункт ООО «БИОМЕД» расположен в  с. Ташёлка, ул. Менжинского, 12. 
Поселение не попадает в 30-минутный радиус доступности до Центральной районной больницы (МБУЗ Ставропольское ЦРБ г. Тольятти), где имеется отделение круглосуточного стационара и стационара дневного пребывания.
Поста скорой медицинской помощи в поселении нет. Имеется санитарный транспорт – автомобиль  УАЗ  3923.
В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, доступность постов скорой медицинской помощи должна составлять 15 минут транспортом. Отделение скорой медицинской помощи расположено в административном центре муниципального района – г. Тольятти – при Центральной районной больнице. 
Сельское поселение не попадает в радиус 15-минутной транспортной доступности до поста скорой медицинской помощи.
Помощь женщинам в период беременности и родов оказывает женская консультация при Центральной районной больнице  (МБУЗ Ставропольское ЦРБ) в  г. Тольятти.
Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. 
Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений сельского поселения Ташелка –51 посещение в смену.
Согласно нормативам, для сельской местности обеспеченность на 1000 жителей должна составлять 4,1 врачей и 11,43 чел. среднего медперсонала. 
Таким образом, при общей численности постоянного населения муниципального района Ставропольский на 01.01.2013 г. 59773 чел. численность врачей, работающих на объектах здравоохранения муниципального района Ставропольский, должна составлять 245 чел., а среднего медицинского персонала – 683 чел. 
В настоящее время число врачей – 81 чел., среднего медицинского персонала – 238 чел., т.е. в муниципальном районе наблюдается нехватка кадров. 

Выводы:
– мощность амбулаторно-поликлинических учреждений сельского поселения составляет 95 посещения в смену,  что соответствует региональным нормативам;
–  численность медицинского персонала в муниципальном районе и в поселении  – ниже норматива;
– поселение не попадает в радиус доступности поста скорой медицинской помощи Ставропольского ЦРБ (15 минут транспортом) и попадает в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).
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В муниципальном районе Ставропольский действует районная целевая программа «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи».
В сельском поселении Ташёлка доля населения старше трудоспособного возраста составляет 631 чел. 
Из общего числа семей в сельском поселении Ташелка: 13 многодетных семей; 30 семьей, состоящие из матерей-одиночек и детей; 7 семьей, воспитывающие детей-инвалидов; 4 семьи, где родители лишены родительских прав
Число детей с ограниченными возможностями в поселении в 2012 г. составило 9 чел.  
В сельском поселении Ташелка отсутствуют учреждения социальной защиты населения. 
В сельском поселении социальные работники обслуживают 24 чел. 
В с. Ташелка нет специальных выделенных помещений для социальных работников. При необходимости социальные работники собираются в здании администрации поселения.
МКУ Управление социальной защиты населения осуществляет выплаты населению.
Выводы:
– на территории сельского поселения Ташёлка отсутствуют учреждения социальной защиты.  

[bookmark: _Toc226788442][bookmark: _Toc366523686]2.4.5.3. Образование

В целом по муниципальному району Ставропольский сохраняется тенденция уменьшения количества молодых специалистов и увеличения доли педагогов пенсионного возраста, особенно в учреждениях общего образования. 
Если в 2007-2008 учебном году доля педагогов пенсионного возраста в школах района была 12,9%, то в 2011-2012 году уже 19,7%. 
Доля молодых специалистов в 2011-2012 учебном году составила 6%.
В целях закрепления молодых педагогов в системе образования принято постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям». 
Этим постановлением предусматриваются следующие меры поддержки:
– выплата стипендии в течение 8 месяцев – 500 руб;
– единовременное пособие – 160 тыс. руб.
В последние годы отмечаются неблагоприятные тенденции в здоровье учащихся школ, выражающиеся в высоких показателях заболеваемости.
Только 19,9 % учащихся имеют 1 группу здоровья (практически здоровых), 64,2 % учащихся школ имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья (2 группа здоровья), 15,9 % учащихся отнесены к  3 группе здоровья (имеющих хронические заболевания), 1,4 %  школьников имеют хронические заболевания и инвалидность.
В муниципальном районе летом функционируют детские оздоровительные учреждения: лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений и одно загородное оздоровительное учреждение МУ ДОЦ «Жигулёвский Артек».
На территории сельского поселения Ташёлка расположены 6 объектов образования:
– 3 детских сада;
– 3 общеобразовательных школы.
Основные характеристики объектов образования представлены в таблице 2.4.5.3.1

Таблица 2.4.5.3.1. Общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного образования сельского поселения Ташелка


	№ п/п
	Полное наименование образовательного учреждения
	Населен-ный
пункт
	Кол-во мест
	Фактичес-кая наполня-емость 
	Пло-щадь,
кв.м
	Состояние объекта

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	

	1
	Структурное подразделение детский сад «Колосок» Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ташёлка муниципального района  Ставропольский Самарской области
	с. Ташёлка
	140
	80
	1484,2
	Удовлетво-рительное

	2
	Структурное подразделение детский сад «Яблонька» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа  с. Ташёлка муниципального района  Ставропольский  самарской области
	с. Верхний Сускан
	20
	16
	237
	Удовлетво-рительное


	3
	Структурное подразделение детский сад «Капелька» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа  с. Ташёлка муниципального района  Ставропольский  самарской области
	пос. Менжинский
	50
	17
	761,3
	Удовлетворительное


	Учреждения общего образования (начального, основного и среднего)

	1
	Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная  школа с. Ташёлка муниципального района  Ставропольский Самарской области
	с. Ташёлка
	190
	146
	2180
	Удовлетворительное

	2
	Верхнесусканский филиал государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ташёлка муниципального района  Ставропольский Самарской области
	с. Вехний Сускан
	90
	17
	858,7
	Удовлетворительное

	3
	Менжинский филиал государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ташёлка муниципального района  Ставропольский Самарской области
	Менжинский
	105
	22
	858,7
	Удовлетворительное



В муниципальном районе Ставропольский осуществляются автобусные перевозки детей из населенных пунктов до объектов образования и обратно.


Таблица 2.4.5.3.2
	№
п/п
	НП проживания детей
	Размещение и  наименование объекта образования
	Количество перевозимых детей
	Транспортная доступность до объекта образования:

	
	
	
	
	км.
	время в пути (ч)

	1
	с. Сосновка
	с. Ташёлка
ГБОУ  с. Ташёлка
	14
	5
	0,12

	2
	с. Верхний Сускан
	с. Ташёлка
ГБОУ  с.Ташёлка
	9
	17
	0,3

	
	Всего 
	
	23
	22
	0,42



Транспортная доступность до общеобразовательных школ соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общее количество мест, фактическая наполняемость, резерв мест в учреждениях образования, а также норматив обеспеченности учреждениями дошкольного образования и общеобразовательными учреждениями, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Самарской области, приведены в таблице 2.4.5.3.3.

Таблица 2.4.5.3.3.

	Муниципальное образование


	Дошкольные образовательные учреждения
	Общеобразовательные учреждения

	
	Факт, мест
	Потреб-ность, мест(*)
	Факт, мест
	Потреб-ность, мест(*)

	
	Число мест
	Наполня-емость на 
2012 г.
	Резерв
	
	Число мест
	Наполня-емость на 
2012 г.
	  резерв
	

	с. Ташелка
	140
	80
	60
	61
	190
	146
	44
	150

	с. Верхний Сускан
	20
	16
	4
	30
	90
	17
	73
	45

	пос. Менжинский
	50
	17
	33
	16
	105
	22
	83
	35



 (*)  – согласно Нормативов[footnoteRef:1]. [1:  В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются:
– для дошкольных учреждений – в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 70 %;
– для общеобразовательных учреждений – с учетом 100 %-ного охвата детей неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей средним образованием (III ступень). Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.] 


Сведения об объектах образования, находящихся в стадии строительства или проектирования на территории поселения: незавершённое  строительство (60 %), общеобразовательная школа  в селе  Ташёлка  на  275 человек. 
В целом по муниципальному району численность очереди детей в возрасте от 1 года до 7 лет в дошкольные учреждения в 2011-2012 году составила 2052 человека. 
Обеспеченность сельского поселения Ташёлка объектами дошкольного образования на 2012 г. удовлетворяет Нормативам градостроительного проектирования Самарской области и потребностям населения. 
Обеспеченность сельского поселения Ташёлка объектами школьного образования на 2012 г. удовлетворяет Нормативам градостроительного проектирования Самарской области и потребностям населения. 
Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, а также учреждения дополнительного образования детей в поселении отсутствуют, население удовлетворяет потребности в профессиональном образовании в основном  в учреждениях г. Самара, г. Тольятти.
Выводы:
– на территории поселения расположены 3 общеобразовательных школы, 3 дошкольных образовательных учреждения;
– мощность учреждений дошкольного образования на территории поселения соответствует Нормативам градостроительного проектирования Самарской области;
– мощность учреждений школьного образования на территории поселения соответствует Нормативам градостроительного проектирования Самарской области;
– отсутствие учреждений среднего профессионального и высшего образования  обуславливает высокий уровень маятниковой миграции на учебу и последующий отток молодых кадров.

[bookmark: _Toc226788443][bookmark: _Toc366523687]2.4.5.4. Культура

На территории сельского поселения Ташелка услуги населению в сфере культуры оказывают объекты культуры, характеристики которых представлены в таблице 2.4.5.4.1. 

Таблица 2.4.5.4.1. Объекты культуры сельского поселения Ташелка на 01.01.2012 г.

	№ 
п/п
	Объект культуры

	Адрес
	Мест, экзем-пляров
	Характеристика здания

	
	
	
	
	Год постр.
	% износа
	Примечание

	
	Объекты культуры клубного типа

	11
	Дом  культуры
с. Ташёлка
	с. Ташёлка, ул. Менжинского, 56
	162
	1968
	51
	Требуется капитальный  ремонт

	22
	Клуб
с. Верхний Сускан
	с. Верхний  Сускан
ул. Новая, 10
	40
	1995
	37
	Требуется  текущий ремонт

	3
	Клуб
с. Сосновка
	Село Сосновка,
ул. Центральная,21
	60
	1961
	50
	Требуется  текущий ремонт

	
	Всего
	
	262
	
	
	

	
	Библиотеки

	11
	Сельская библиотека
с. Ташёлка
	с. Ташёлка,
ул. Менжинского,
56
	10641
	1968
	51
	Требуется капитальный  ремонт

	22
	Сельская библиотека
с. Верхний Сускан
	Село Верхний Сускан, ул.Новая,10
	8636
	1995
	37
	Требуется  текущий ремонт

	33
	Сельская библиотека
с.Сосновка
	с. Сосновка, ул. Центральная, 21
	2059
	1961
	50
	Требуется  текущий ремонт

	
	Всего
	
	21336
	
	
	



Кроме того, на базе общеобразовательной школы в с. Ташелка  действует школьная библиотека с книжным фондом 6998 тыс.ед.

Таблица 2.4.5.4.2. Сведения о библиотеках при образовательных учреждениях 

	№ п/п
	Объект культуры

	Адрес
	Мест, экземпляров
	Характеристика здания

	
	
	
	
	Год постройки
	% износа


	
	Библиотеки

	1
	Библиотека ГБОУ СОШ с. Ташёлка
	с. Ташёлка, ул.Менжинского, 56
	6998
	
	80




Таблица 2.4.5.4.3. Фактическая и нормативная обеспеченность сельского поселения Ташёлка объектами культуры

	Муниципальное образование
	Объекты культуры клубного типа
	Библиотеки

	
	Число посетительских мест на 2012 г.
	Потребность согласно Нормативов[footnoteRef:2], мест [2:  В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 1 до 3 тыс. чел.:
– 300–230 посетительских мест в клубах на 1 тыс. чел;
– 5–6 тыс. единиц хранения в библиотеках] 

	Число единиц хранения 
на 2012 г.
	Потребность согласно Нормативов5, единиц хранения

	Сельское поселение Ташёлка
	262
	592
	21336
	12875



Выводы:
– на территории поселения действуют 3 объекта культуры клубного типа и 3 общедоступных библиотеки, число мест в объектах клубного типа не соответствует нормативам,   книжный фонд библиотек соответствует нормативам;
– объекты культуры нуждаются в капитальном ремонте; 
– по сведениям администрации поселения имеется необходимость строительства клуба  в посёлке  Менжинский.
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Численность занимающихся физической культурой и спором в муниципальном районе Ставропольский составляет 11998 человек, что на 12,8 % больше, чем в 2011 году.
В муниципальном  районе всего действуют  6 физкультурно-оздоровительных комплексов (с. Русская Борковка, с. Хрящевка, с. Осиновка, с. Ташелка, с. Подстепки, пос. Луначарский).
С жителями муниципального района проводится регулярная спортивно-оздоровительная работа, работает 19  инструкторов по спорту. Это занятия общеоздоровительной направленности, по волейболу, баскетболу, футболу, боксу, настольному теннису, плаванию, занятия атлетической гимнастикой, а также организация подготовки и участия команд сельских поселений в районных соревнованиях. 
Успешно  работают две общественные организации: некоммерческое партнерство Спортивный Клуб «Славяне» и автономная  некоммерческая организация Федерация вольной борьбы Ставропольского района Самарской области. 
Из 21 структурного подразделения ГБОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 11 имеются штатные единицы инструкторов по физической культуре. Ежедневно проводятся занятия по физкультуре, зарядка, подвижные игры, игры соревновательной направленности.
По данным администрации муниципального района Ставропольский в поселении развиваются такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, теннис, лыжи.
Основные спортивные мероприятия районного масштаба проводятся в физкультурно-оздоровительных комплексах в с.Русская Борковка, с. Хрящевка, с.Осиновка, с. Ташелка, с. Подстепки, пос. Луначарский,  а также на базе спортивных залов общеобразовательных школ.
Бассейн в поселении отсутствует, услуги населению оказывает бассейн спортивного комплекса в г. Тольятти.
Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений в сельском поселении на 2012 г. представлены в таблице 2.4.5.5.1.

Таблица 2.4.5.5.1.

	
	Единица измерения
	Мощность нормативная на 1 тыс. чел.
	Мощность необходимая
На 2012 г.
	Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г.

	
	
	
	
	число, ед.
	площадь

	Спортивные залы
	для физкультурно-оздоровительных занятий, м2
	70–80
	180
	3
	450

	
	общего пользования, м2
	60–80
	154
	-
	-

	Плоскостные спортивные сооружения
	территория, га
	0,7–0,9
	1,8
	3
	0,19



Выводы:
– площадь спортивных залов общеобразовательных школ для физкультурно-оздоровительных занятий соответствует нормативам. Спортивные залы общего пользования отсутствуют,  плоскостные спортивные сооружения не соответствуют нормативам;
– обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта низкая. Строительство современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни;
– на территории поселения планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (в соответствии с СТП МР  Ставропольский).
[bookmark: _Toc226788445]
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В муниципальном районе Ставропольский молодежная политика направлена на создание условий для самореализации молодых людей, поддержки и развития молодежных инициатив и включение молодежи в решение социально-экономических проблем муниципального района. Реализации молодежной политики в муниципальном районе ведется по шести направлениям:  
· гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
· поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив, создание условий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
· поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
· профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;
· информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики;
· трудовое воспитание молодежи.
Патриотическое воспитание молодежи является приоритетным направлением молодежной политики в муниципальном районе.
Для более организованной работы с молодежью, контроля и анализа ситуации в молодежной среде в сельском поселении Ташёлка работают инструкторы по работе с молодежью.
Для успешной реализации молодежной политики были выбраны следующие формы работы: конкурсы, акции, тематические мероприятия, сборы, лагеря, концерты.
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту сотрудничает с Центральным Управлением Министерства образования и науки Самарской области, отделом семьи материнства и детства, центром занятости населения, Управлением культуры, комиссией по делам несовершеннолетних.
По состоянию на 01.01.2012 г. численность молодёжи сельского поселения Ташелка в возрасте от 14 до 30 лет составляет 580 человек, из них 2 человека – инвалиды. 
Учреждения молодежной политики на территории сельского поселения отсутствуют. Работа с детьми и молодёжью в поселении ведётся на базе общеобразовательных школ и Дома культуры. 

[bookmark: _Toc226788446][bookmark: _Toc366523690]2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

На территории сельского поселения Ташелка действуют 10 магазинов смешанной торговли, общая площадь которых на 01.01.2012 г. составила 589,3 м2 .
Торговых рынков на территории поселения нет.
Динамика развития сферы розничной торговли в поселении положительная. 

Таблица 2.4.6.1. Объекты розничной торговли сельского поселения Ташёлка

	№ п/п
	Объект розничной торговли
	Площадь (кв.м)
	Месторасположение
	Этаж-ность
	Специализация

	1
	ПО «Ставропольское Райпо АВ», с. Ташёлка
	80
	с. Ташёлка
ул.Менжинского, 12
	1
	Смешанная

	2
	ПО «Ставропольское Райпо ПК», с.Сосновка
	42,4
	с.Сосновка
ул.Центральная,19
	1
	Смешанная

	3
	ПО «Ставропольское Райпо ПК», пос. Менжинский
	43,5
	п. Менжинский ул.Центральная,33
	1
	Смешанная

	4
	Магазин «Фортуна»
ООО «Шарз»
	60
	с. Ташёлка
ул.Менжинского, 111 а
	1
	Смешанная

	5
	Магазин «Престиж»
ООО «ВЛАРТ»
	150
	с. Ташёлка
ул.Менжинского,62
	1
	Смешанная

	6
	Магазин «ВИЗИТ»
ИП Земсков А.В.
	35
	с. Ташёлка
ул.Менжинского,7а
	1
	Смешанная

	7
	ООО «Виктория»
п. Менжинский
	74,5
	пос. Менжинский
ул.Лесная,19 а
	1
	Смешанная

	8
	ООО «Перекрёсток
	86
	с. Ташёлка
ул. Полевая,2 а
	1
	Смешанная

	9

	ИП «Дронова»

	50
	с.В.Сускан
ул. Школьная,22
	
	Смешанная

	10
	ООО  «ВИКТОРИЯ»
	58,0
	пос. Менжинский, ул.Лесная
	
	Смешанная



Нормативная площадь объектов розничной торговли[footnoteRef:3] сельского поселения составляет ориентировочно 545 м2, площадь существующих объектов соответствует нормативу. [3:  Постановлением Правительства Самарской области от 3 марта 2011 года № 88 установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в том числе для муниципального района Ставропольский – площадь торговых объектов на 1000 жителей:
– суммарный норматив минимальной обеспеченности населения – 212 м2;
– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров – 65 м2;
– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1000 жителей – 147 м2.
] 

На территории сельского поселения Ташёлка имеется столовая ООО «Олимп АГРО»,  ул. Ремнёва, на  200 посадочных мест.

Таблица 2.4.6.2. Фактическая и нормативная обеспеченность населения сельского поселения Ташёлка предприятиями питания и бытового обслуживания

	Показатель
	Нормативная обеспеченность
	Фактическая
обеспечен-ность
	Соответствие нормативу

	
	на 1 тыс. чел.
	населения 
поселения

	
	

	Объекты общественного питания, посадочных мест
	40
	103
	200
	соответствует

	Объекты бытового обслуживания, рабочих мест
	9
	23
	-
	не соответствует

	Прачечные, кг белья в смену
	60
	154
	-
	не соответствует

	Химчистки, кг вещей в смену
	2,5
	6,4
	-
	не соответствует

	Бани, мест
	7
	18
	-
	не соответствует



На территории сельского поселения в с. Ташелка и с. Верхний Сускан расположено отделение ФГУП Почта России. В с. Сосновка и пос. Менжинский почта доставляется спецмашиной.
Поселение телефонизировано  имеется АТС на 100 номеров в с. Ташелка и на 100 номеров в с. Верхний Сускан. Имеется  доступ в Интернет.
Отделений банков на территории поселения нет. Один раз в неделю в сельское поселение приезжает машина отделения Сбербанка, где в порядке живой очереди можно осуществить все необходимые операции.
Администрация поселения расположена в отдельно стоящем здании.  
В поселении расположены пять кладбищ общей площадью 6,5 га в том числе:
· кладбище с. Ташёлка, площадь  2 га;
· кладбище с. Сосновка, площадь  1 га;
· кладбище пос. Менжинский, площадь 1,5 га;
· кладбище пос. Менжинский (татарское), площадь 0,5 га;
· кладбище с. Верхний Сускан, площадь 1,6 га.
Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области, размер кладбища традиционного захоронения определяется, исходя из норматива 0,16 га на 1000 человек. При численности населения, равной 2550 человек, нормативный размер кладбища составляет 0,42 га. 
Из культовых сооружений на территории поселения расположен Покровский Храм в с. Ташёлка.  Ведётся  строительство  храма  в  селе Верхний Сускан.

Выводы:
– в поселении функционируют 10 магазинов общей торговой площадью 589,3 м2, суммарная торговая площадь объектов розничной торговли соответствуют нормативам;
– объекты общественного питания соответствуют нормативам;
– в поселении имеется отделение почтовой связи и АТС;
– в поселении имеется 5 кладбищ общей площадью 6,5 га.
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2.4.7. Туристический комплекс

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129, развитие рекреационно-туристского сервиса является одним из приоритетных направлений устойчивого развития Самарской области.
В Самарской области действует Областная целевая программа «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы, которая ориентирована на создание благоприятного инвестиционного климата для частных инвесторов и формирование имиджа Самарской области как перспективного туристского направления центральной части Российской Федерации.
Анализ таких факторов, как географическое положение, инженерная и транспортная инфраструктура, природные ресурсы и экологические условия, наличие объектов культурного наследия, инфраструктура рынка, информационное пространство позволяет выявить потенциал развития туристского комплекса на территории поселения. 
На территории сельского поселения Ташёлка расположено 19 объектов культурного наследия (далее – ОКН), в том числе 13 памятников археологии (смотри раздел 2.3.2. настоящей пояснительной записки).
Существующих и планируемых баз отдыха, базы охотников и рыболовов на территории поселения нет.
Из культовых сооружений на территории поселения расположен Покровский Храм в с. Ташёлка.  Ведётся  строительство  храма  в  селе Верхний Сускан.
Развитие туристического комплекса
В Самарской области развиваются три основные категории туризма: «Культурный туризм», «Рекреационный туризм», «Деловой туризм».
Категория «Деловой туризм» использует в своей основе инновации, предпринимательскую активность, конгрессно-выставочные возможности территории.
Категория «Рекреационный туризм» (санаторно-курортный, экологический, активный, водный, сельский, охота, рыбалка и другое) использует в своей основе природные ресурсы.
Категория «Культурный туризм» (культурно-познавательный, паломнический, ностальгический, военно-патриотический, событийный и др.) использует в своей основе культурно-исторические ресурсы.
Сельское поселение имеет потенциал для развития на своей территории двух категорий туризма – «рекреационный туризм» и «культурный туризм», в том числе по видам:
– культурно-познавательный;
– событийный;
– сельский;
– экологический.
В целях развития культурно-познавательного туризма при поддержке и участии администрации муниципального  района могут быть разработаны туристические маршруты с посещением объектов культурного наследия. 
В Схеме территориального планирования Ставропольского муниципального района даны предложения по организации на территории района туристических маршрутов, в том числе  маршрута познавательного туризма направления:
– г. Тольятти – с. Выселки – с. Нижнее Санчелеево – с. Ташелка – с. Верхнее Санчелеево – с. Мусорка – с. Новая Бинорадка – с. Новое Еремкино – с. Пискалы – с. Узюково – г. Тольятти. 
Этнический компонент историко-культурного наследия 
На территории муниципального района Ставропольский типично татарских поселений нет, значительная часть татар района проживает в русско-татарскомпос. Менжинский.  
Татары, одни из преемников волжских булгар (отмечается сходство булгарского жилища с  постройками  "захолустных  татарских  деревень"), образуют в Самарском крае крупный этнический ареал мусульманского мира. Еще в середине XIX в. постоянными населенными местами для них считались только те, где были выстроены мечети,  остальные могли перемещаться.
Характерный прием застройки в виде развитых усадеб с кварталами относительно правильной формы, но разных размеров появляется в начале XIX века у башкир. 
Палисадник по всей ширине фасадной стороны усадьбы и "аласык" (летняя  кухня-шатер) – отличительные черты башкирской усадьбы. Культовые сооружения (мечети) выполняются с обшивкой одних минаретов.
Историко-культурное наследие первобытного периода (археологическая форма наследия) на территории поселения представлена курганными могильниками.
Для развития событийного туризма администрацией муниципального района планируется проведение ежегодных фестивалей и конкурсов в административных центрах поселений.
В области сельского туризма планируется вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание).
К сельскому туризму относят пребывание туристов в условиях деревенского быта. В первую очередь это экологически чистые места. Данный вид туризма заключается в организации отдыха небольших групп туристов (семей), приезжающих в села, и живущих в домах местных жителей.

Выводы: 
1. В целях сохранение объектов историко-культурного наследия на территории поселения органам местного самоуправления  рекомендуется:
· включение историко-культурного наследия в реальное функционирование в качестве объектов показа  региональных тематических экспозиций;
· использование  археологического наследия территории поселения;
· использование наиболее  объектов храмовой архитектуры поселения в маршрутах паломнического (религиозно-обрядового) туризма; 
· использование историко-культурного наследия в культурно-просветительских целях.
2. Развитие туристического комплекса в сельском поселении должно осуществляться по следующим основным направлениям: 
· совершенствование туристического продукта;
· рекламно-информационное обеспечение развития;
· развитие инфраструктуры туристического комплекса;
· строительство новых и реконструкция действующих объектов размещения туристов;
· реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, используемых во время туристских маршрутов;
· строительство комплексов придорожного сервиса;
· обустройство территории вблизи основных объектов туризма;
· развитие элементов системы розничной торговли и бытового обслуживания;
· поддержка деятельности туристических фирм;
· вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание, прокат туристического оборудования).
3. Инженерная инфраструктура новых объектов туристического комплекса должна обеспечивать безопасное природопользование и определяется в каждом конкретном случае техническим заданием на проектирование.
При размещении объекта в границах населённого пункта возможен вариант подключения к существующим инженерным сетям на основании технических условий владельцев сетей.
При размещении объектов туристического комплекса за границами населённых пунктов предлагается следующая инженерная инфраструктура:
· водоснабжение – из артезианской скважины;
· канализация – локальные очистные сооружения с глубокой биологической очисткой или модульные очистные сооружения;
· газоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение — на основании технических условий от соответствующих служб.
4. Строительство современных объектов туристического комплекса требует вложения крупных средств, использования высоких технологий и новых строительных материалов, поэтому основной упор делается на привлечение инвестиций в эту сферу. 

Предложения по сохранению историко-культурного наследия
В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:
– при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с Министерством культуры Самарской области;
– при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Самарской области по ограничениям использования территорий, прилегающих к объектам культурного наследия.
Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 27 п.5 и п.4 «Земельного кодекса» земельные участки, на которых расположены памятники археологии, ограничены в обороте и не могут быть предоставлены в частную собственность.
Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер:
– проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (п.2      ст. 35 Федерального закона № 73-ФЗ);
– при обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством; 
– в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включённых в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.
В соответствии с действующим законодательством необходимо выполнить:
– проектирование, согласование и утверждение границ и охранных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения.
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За правопорядок и безопасность на территории муниципального района Ставропольский отвечает отдел МВД России по Ставропольскому району Самарской области.
Прием граждан производится в  административном  центре сельского поселения  с. Ташелка в здании администрации поселения.
Участковый уполномоченный полиции обеспечен служебным транспортом.
Основными задачами отдела полиции являются:
– обеспечение безопасности личности на территории муниципального района;
– предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на территории муниципального района;
– выявление, раскрытие и расследование преступлений;
– охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района;
– участие в обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального района;
– участие в организации на территории муниципального района охраны имущества физических и юридических лиц по договорам;
– оказание в пределах компетенции органов внутренних дел помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.
Добровольные пожарные дружины имеются  в селе Ташёлка и селе Верхний Сускан, которые обслуживают все населённые пункты  сельского поселения Ташёлка.
На территории поселения действует добровольное формирование по охране общественного порядка.
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[bookmark: _Toc226788450]В настоящем разделе выполнен анализ консолидированного бюджета муниципального района Ставропольский и бюджета сельского поселения Ташелка в целях  оценки перспектив социально-экономического развития поселения с учетом финансового потенциала поселения и муниципального района в целом.
Консолидированный бюджет муниципального района Ставропольский.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района Ставропольский в 2012 году составили 887 934,7 тыс. руб. Расходная часть составила 883 523,2 тыс. руб. Профицит бюджета составил  4 411,5 тыс.руб.
В таблице 2.5.1 представлена структура доходов консолидированного бюджета муниципального района Ставропольский.

Таблица 2.5.1. Доходы консолидированного бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области.



	Наименование показателя
	Исполнено, тыс. руб.

	
	Консолидированный бюджет муниципального района Ставропольский
	Бюджеты сельских поселений

	Доходы бюджета – Всего
	887 934,7
	257 271,7

	Налоговые и неналоговые доходы
	398 140,4
	169 012,2

	Налоги на прибыль, доходы
	212 826,0
	52 116,2

	Налоги на совокупный доход
	14 327,3
	1 042,2

	Налоги на имущество
	110 904,7
	110 904,7

	Государственная пошлина
	38,5
	10,5

	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам
	13,4
	13,0

	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
	25 843,7
	4 770,7

	Платежи при пользовании природными ресурсами
	6 309,8
	-

	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
	2 857,5
	155,0

	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
	20 143,5
	-

	Штрафы, санкции, возмещение ущерба
	4 857,6
	-

	Прочие неналоговые доходы
	18,4
	-

	Безвозмездные поступления
	489 794,2
	88 259,5



Основными источниками налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Ставропольский в 2012 году являлись:
– налоги на прибыль, доходы – 212 826,0 тыс.руб.(53,5% от суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района);
– налоги на имущество – 110 904,7 тыс.руб. (27,9 % от суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района).
Безвозмездные поступления консолидированного бюджета муниципального района составляют 55,2 % от общей суммы доходов, т.е. бюджет муниципального района в значительной степени является дотационным.
Для бюджетов поселений основными источниками собственных доходов также являются налоги на имущество и налоги на прибыль, доходы – 65,6 %  и 30,85% от общего объема налоговых и неналоговых доходов поселений, соответственно.
Безвозмездные поступления в общем объеме бюджетов поселений муниципального района составляют 34,3%, т.е. бюджеты поселений в целом также существенно зависят от объемов безвозмездных поступлений.
Структура расходов консолидированного бюджета  муниципального района Ставропольский представлена в таблице 2.5.2.


Таблица 2.5.2. 

	Наименование показателя
	Исполнено, тыс. руб.

	
	Консолидированный бюджет муниципального района Ставропольский
	Бюджеты сельских поселений

	Расходы бюджета – ИТОГО
	883 523,2
	241 720,7

	Общегосударственные вопросы
	142 988,2 
	57 096,9 

	Национальная оборона
	3 102, 9
	3 072,9

	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	12 512,2
	10 406,3

	Национальная экономика
	188 397,0 
	14 248,6

	Жилищно-коммунальное хозяйство
	163 633,8 
	96 270,2 

	Охрана окружающей среды
	3 153,0
	

	Образование
	102 466,8 
	7 729,9

	Культура, кинематография
	50 814,2
	37 774,7 

	Здравоохранение
	83 794,8
	55,0

	Социальная политика
	109 549,8 
	3 333,4

	Физическая культура и спорт
	20 076,1
	10 698,5

	Средства массовой информации
	2 000,0
	

	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	1 034,3
	1 034,3

	Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")
	4 411,5
	15 551,0



Основную долю расходов консолидированного бюджета муниципального района Ставропольский в 2012 году составили (в % от общего объема расходов):
– национальная экономика – 21,3%;
– жилищно-коммунальное хозяйство – 18,5%;
– общегосударственные вопросы – 16,2%;
– социальная политика – 12,4%;
– образование – 11,6%;
– здравоохранение – 9,5%.
В целом для бюджетов поселений основными статьями расходов являлись:
– жилищно-коммунальное хозяйство – 39,8%;
– общегосударственные вопросы – 23,6%;
– культура, кинематография – 15,6%.

Бюджет сельского поселения Ташелка.
Доходы.
Бюджет сельского поселения Ташелка за 2012 год исполнен по доходам в сумме  7 866,8 тыс. руб. 
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 451,6 тыс. руб.
Профицит бюджета составил 415,2 тысяч рублей.


Таблица 2.5.4. Основные статьи доходов сельского поселения Ташелка в 2012 г.

	
Наименование показателя

	Исполнено,
тыс.руб.

	Доходы бюджета – Всего
	7 866,8

	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	3 676,0

	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
	1 383,1

	Налог на доходы физических лиц
	1 383,1

	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
	2 284,8

	Налог на имущество физических лиц
	717,4

	Земельный налог
	1 567,4

	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
	8,0

	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
	4 190,8



На долю собственных доходов бюджета сельского поселения (налоговые и неналоговые доходы) приходится 46,7 % доходной части бюджета. 
При этом неналоговые доходы составляют всего 0,1 % доходов бюджета сельского поселения.
Безвозмездные поступления составляют 53,3 %  доходов бюджета поселения.
Основные статьи собственных доходов бюджета поселения: 
– налог на доходы физических лиц – 1 383,1 тыс.руб.;
– налог на имущество физических лиц – 717,4 тыс. руб.;
– земельный налог – 1 567,4 тыс.руб.
Расходы
Структура расходов бюджета поселения представлена в таблице 2.5.5. 

Таблица 2.5.5. Структура расходов бюджета сельского поселения Ташелка в 2012 году (тыс.руб.).

	Расходы бюджета – всего
	2012 год

	
	тыс. руб.
	%

	
	7 451,6
	100

	Общегосударственные вопросы
	2 530,1
	34,0

	Национальная оборона
	149,9
	2,0

	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	470,4
	6,3

	Национальная экономика
	540,8
	7,3

	Жилищно-коммунальное хозяйство
	1 214,3
	16,3

	Образование
	175,2
	2,3

	Культура, кинематография
	2 000,0
	26,8

	Социальная политика
	125,7
	1,7

	Физическая культура и спорт
	245,2
	3,3



Основные статьи расходов бюджета поселения:
– общегосударственные вопросы – 2 535,2 тыс. руб.;
– жилищно-коммунальное хозяйство – 3 426,3 тыс. руб.;
– культура, кинематография – 1 694,0 тыс. руб.

В таблице 2.5.5 для сравнения представлены показатели доходов консолидированного бюджета муниципального района Ставропольский, бюджетов сельских поселений в целом и бюджета сельского поселения Ташелка.

Таблица 2.5.5. Сравнительные характеристики консолидированного бюджета муниципального района Ставропольский и бюджетов сельских поселений.

	Наименование показателя
	Исполнено, тыс. руб.

	
	Консолидированный бюджет муниципального района Ставропольский
	Бюджеты сельских поселений
	Бюджет сельского поселения Ташелка

	Доходы бюджета – Всего
	887 934,7
	257 271,7
	7 866,8

	Налоговые и неналоговые доходы
	398 140,4
	169 012,2
	3 676,0

	Безвозмездные поступления
	489 794,2
	88 259,5
	4 190,8



Анализ представленных в таблице 2.5.5 сравнительных характеристик бюджетов показывает, что доля налоговых и неналоговых доходов сельского поселения Ташелка составляет 2,2% и 0,9% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов сельских поселений и суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района, соответственно.

Выводы

1. Значительная часть доходов бюджета сельского поселения Ташелка и муниципального района Ставропольский (53,3% и 55,2 %, соответственно) формируется за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, что характеризует бюджеты муниципального района и поселения как в значительной степени дотационные.
2. Доля собственных доходов бюджетов муниципального района и поселения недостаточна для обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения и муниципального района в целом. 

[bookmark: _Toc366523694]2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ), отображены на карте зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области М 1:25000.
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Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
На территории сельского поселения Ташелка расположено 15 объектов культурного наследия (далее – ОКН), в том числе 13 памятников археологии (смотри раздел 2.3.2 настоящей пояснительной записки).
При планировке территории следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала. 
В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).
Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия определены статьей 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 820 (далее – СП 42.13330.2011) при планировке территории сельских поселений запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать: 
· до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения в условиях сложного рельефа – не менее 100 м; на плоском рельефе – не менее 50 м;
· до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – не менее 15 м;
· до других подземных инженерных сетей – не менее 5 м.
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее 5 м до водонесущих сетей; не менее 2 м –  неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.
Территория объектов культурного наследия, расположенных в границах сельского поселения, обозначены на карте современного использования территории специальными условными знаками. Проекты зон охраны объектов культурного наследия в границах сельского поселения не разработаны. 
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия генеральный план поселения подлежит корректировке, с внесением соответствующих изменений и дополнений.
В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.
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Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Для территории сельского поселения Ташёлка это санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, кладбища, скотомогильника, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.
Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.  
В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.
В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности, отличных от ниже перечисленных, не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.
Установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны не имеет ни одно предприятие в поселении. В связи с этим ориентировочные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Предприятия
Перечень производственных объектов приведен в таблицах 2.6.2.1, 2.6.2.2.

Таблица 2.6.2.1. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих сельскохозяйственных предприятий 


	Пози-
ция
на карте
	Наименование объекта, 
мощность
	Место
положение 
	Состояние
	Ориентировоч-ный размер
СЗЗ, м

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ферма КРС (на 1200 голов)
	с. Ташёлка

	не действующая
	-

	2
	Ферма КРС (на 800 голов)
	
	не действующая
	-

	3
	Зерноток 
	
	действующий
	100

	4
	Конеферма (до 30 голов)
	
	действующая
	50

	5
	Машино-тракторный двор
	
	действующий
	100

	6
	Овощехранилище
	с. Сосновка

	действующее
	50

	7
	Сельхозмастерские, пилорама
	
	действующие
	100

	8
	Откормочная база КРС
	
	действующая
	100

	9
	Ферма КРС
	п. Менжинский
	не действующая
	-

	10
	Откормочная площадка
	
	не действующая
	-

	11
	Ферма КРС
	
	не действующая
	-

	12
	Склад зерна
	
	действующий
	50

	13
	Овощехранилище
	
	действующие
	50

	14
	Мастерские по ремонту сельхозтехники
	
	действующие
	100

	15
	Зерноток
	с. Верхний Сускан
	действующий
	100

	16
	Машино-тракторный двор
	
	действующая
	100

	17
	Ферма КРС (до 1000 голов)
	
	действующие
	300

	18
	Склады сельхозпродуктов
	
	действующие
	50

	19
	Мастерские по ремонту сельхозтехники
	
	действующие
	100

	20
	Склады фуражных кормов
	
	действующие
	50



Таблица 2.6.2.2. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих промышленных предприятий 

	Пози-ция на карте
	Наименование объекта,
 мощность
	Место-
положение
	Состояние
	Ориентиро-вочный размер
СЗЗ, м

	1
	Предприятие по производству авто комплектующих для  автомобилей «ВАЗа»
	с. Ташёлка
	действующее
	100

	2
	Предприятие по производству растительного масла
	с. Сосновка
	действующее
	300

	3
	Предприятие по производству колбасных изделий
	пос. Менжинский
	действующее
	50

	4
	Предприятие по производству авто комплектующих для  автомобилей «ВАЗа»
	
	действующее
	100

	5
	Предпириятие по переработке молочных продуктов
	с. Верхний Сускан
	действующее
	100



Требуется разработать проекты СЗЗ от названных предприятий и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, подтвержденных результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.
Скотомогильники
Согласно данных Департамента ветеринарии Самарской области  (вх. от 25.12.2012 ДВ 18/3501) в  сельском поселении расположены два скотомогильника (таблица 2.6.2.2).
Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007),  должен быть до:
·  жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;
·  скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
·  автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Таблица 2.6.2.2. Характеристика объектов размещения биологических отходов

	Место-положение
	Обслужи-вающая организация
	Первое захоронение
	Местоположение
	Состояние и характеристики

	СП Ташёлка

	безхозный
	1977 г.

	2000 м от с.Ташёлка, 900 м от асфальти-рованной дороги
	Не соответствует ВСП,
действующий,
площадь 180 кв. м,
захоронений животных падших от  сибирской
 язвы нет.
Бетонная емкость 

	СП Ташёлка

	безхозный
	2001 г.

	1000 м от с.Верхний Сускан, 900 м от асфальти-рованной дороги
	Не соответствует ВСП,
действующий,
площадь 200 кв. м,
захоронений животных падших от  сибирской 
язвы нет.
Металлическая емкость  



Санитарный разрыв до существующей жилой застройки не соблюдается.
На территории скотомогильника запрещается:
· пасти скот, косить траву;
· брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.
Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.
В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:
· в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;
· в земляную яму –  не менее 25 лет.
Промышленный объект (планируемый на территории скотомогильника) не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.
Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Кладбища
Таблица 2.6.2.3. Перечень мест захоронения сельского поселения

	№ п/п
	Местонахождение
	Площадь, га
	Примечание (действующее/ не действующее)

	1
	С. Ташелка
	2
	

	2
	С. Сосновка
	1
	

	3
	П. Менжинский
	1,5
	

	4
	П. Менжинский
	0,5
	

	5
	С. Верхний Сускан
	1,6
	




Ориентировочный размер СЗЗ от сельских кладбищ устанавливается 50 м.
Котельные
На территории поселения  не имеется централизованных котельных, только модульные автономные котельные. Топливо – природный газ.
Согласно СанПиН для котельных, работающих на газообразном топливе мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.
[bookmark: _Toc226788453]
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Автомобильные дороги
Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями  СП 42.13330.2011. Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог принимается не менее:
для дорог I, II, III категорий:
– до жилой застройки – 100 м;
– до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 50 м;
для дорог IV категории:
– до жилой застройки — 50 м;
– до садоводческих огороднических, дачных объединений – 25 м.
Согласно СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03. величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных  исследований и измерений.
Магистральные трубопроводы
Через сельское поселение не проходят технические коридоры магистральных трубопроводов.
Санитарные разрывы от объектов электросетевого хозяйства
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Размеры санитарных разрывов от источников физического воздействия на население устанавливаются на основании специальных расчетов с подтверждением натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.
[bookmark: _Toc226788454][bookmark: _Toc366523698]2.6.4. Охранные зоны
Объекты газораспределения
В границах населенных пунктов газоснабжение осуществляется от ГРП и ШГРП.
В соответствии с требованиями к ГРП и ШГРП, установленными СП 62.13330.2011, отдельно стоящие ГРП в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 2.6.4.1, а ГРП (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения – согласно СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174.
Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения.
На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 2.6.4.1

	Давление газа  
на вводе в ГРП, 
ШГРП, МПа
	Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП и отдельно стоящих ШГРП по горизонтали, м

	
	до зданий и 
сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения
	до автомобильных
дорог, магистральных улиц и дорог    
(до обочины) 
	до воздушных   
линий     
электропередачи

	До 0,6     
	10
	5
	Не менее 1,5  
высоты опоры

	Св. 0,6 до 1,2 
	15
	8
	


Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;
в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается следующее:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.  
Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,  СНиП 42-01-2002».

ЛЭП
Территорию поселения пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35,110 кВ. 
Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
10 кВ – 10 м;
35 кВ – 15 м;
110 кВ – 20 м;
220 кВ- 25м;
500 кВ – 30м.
Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
· для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
· для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.
Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.
 В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
Линии связи
Охранные зоны подземных и воздушных линий связи устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.
В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается: 
· осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);
· производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;
· производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
· производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.
Согласно Федерального закона от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
Автомобильные дороги
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы (охранные зоны автомобильных дорог).
В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
В соответствии с Приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения самарской области» внешнюю границу придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области или их участков, вне населенных пунктов установить от оси дороги на расстоянии:
· для дорог III категории с 2-полосным движением не менее 75 м;
· для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м;
· для дорог V категории с 2-полосным движением не менее 45 м.
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Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации. 
Объектами гидрографической сети в границах сельского поселения являются эпизодические водотоки-ручьи в балках и оврага протяженностью до 10 км, а также  пруды, и озера небольшой площади Ширина водоохранной зоны ручья составит – 50 м, ширина водоохранной зоны прудов (с акваторией более 0,5 км2) устанавливается в размере 50 м. 
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
На территории сельского поселения водоохранная зона р. Ташёлка составляет 100 м,  ручья Сосновка – 100 м, Сусканского залива 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. 
В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями водоохранных зон запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ширина прибрежной защитной полосы Сусканского залива составляет 200 м и совпадает с водоохраной зоной, поскольку он имеет особо ценное рыбохозяйственное значение. 
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Все населенные пункты сельского поселения обеспечены централизованным водоснабжением из подземных источников. 
Проекты зоны санитарной охраны существующих водозаборов по материалам СТП муниципального района Ставропольский представлены в  таблице 2.6.6.1.

Таблица 2.6.6.1
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

	Местонахождение объекта
	Номер артезианской скважины
	Размеры поясов ЗСО, м

	
	
	I пояс
	II пояса
	III пояс

	с. Ташелка
	4001
	30×30
	82
	306×613

	
	2364 и 1000
	30×30
	73
	256×695

	с. Сосновка
	5861 и 5862
	30×30
	30
	62×192

	п.Менжинский
	3304
	30×30
	30
	34×352

	
	1521
	30×30
	30
	34×352

	
	б/н
	30×30
	30
	91×238



Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.
Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
· посадка высокоствольных деревьев;
· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
· прокладка трубопроводов различного назначения;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· проживание людей;
· применение удобрений и ядохимикатов.
Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
· размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов; 
· рубка леса главного пользования.
Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
[bookmark: _Toc226788457]
[bookmark: _Toc366523701]2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Береговая полоса
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, родников и озер не определяется.
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Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
Определение границ полосы отвода автомобильной дороги в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия боковых резервов, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости, а также других условий устанавливаются следующие нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса осуществляется согласно требованиям постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:
1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;
6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.
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В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении являются автомобильные дороги, которые относятся к 3 классу по уровню экологической безопасности согласно ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги», а именно:
· третий класс – объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду: автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в сутки и транспортные сооружения на них; технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения. 
Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.
Провести точные расчеты с целью определения зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог на территории сельского поселения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных.
Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на атмосферный воздух представлены в таблице 2.7.1.1.

Таблица 2.7.1.1

	Воздействующий фактор и его элемент
	Характеристика воздействия

	Автомобильные дороги

	Автомобили, находящиеся на
дороге        
	Загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов (ОГ) двигателей, поступающих в воздух продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Акустическое загрязнение транспортным шумом.                                

	Земляное полотно         
	Изменение температурного, влажностного, ветрового режима около высоких насыпей.                             

	Дорожная одежда            
	Влияние на количество и состав отработавших газов автомобилей, количество продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин.           
Загрязнение воздуха продуктами износа
дорожного покрытия, пылью и мусором с
его поверхности. Дополнительное акустическое загрязнение вследствие влияния на уровень    
транспортного шума.                   

	Дорожная инфраструктура  
	Загрязнение воздуха выбросами на АЗС,
выбросами отработавших газов в местах остановок и стоянок автомобилей (станциях технической помощи, пунктах питания).                             

	Пересечения дорог         
	Загрязнение воздуха дополнительными  
выбросами ОГ, обусловленными организацией движения транспорта (из-за  снижения скорости, остановок).        

	Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги

	Все сооружения
	Дополнительное загрязнение воздуха выбросами ОГ дорожных машин, дополнительное акустическое загрязнение шумом дорожных машин.                   



В виду того, что не все внутриквартальные улицы населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха. 
Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.
Промышленных предприятий и централизованных котельных, оказывающих существенное негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха на территории сельского поселения нет. 
В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является благоприятным.
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Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:
· фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;
· организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;
· диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с дождевыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.
Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества поверхностных вод суши являются предельно допустимые концентрации вредных веществ для воды рыбохозяйственных водных объектов (сокращенно ПДК).
Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные приказом Росрыболовства №20 от 18.01.2010, едины для всего государства и представлены в документе «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Нормативы на содержание растворенного в воде кислорода и легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) регламентируются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
В условиях отсутствия централизованной канализации, дождевой канализации с соответствующими очистными сооружениями смыв загрязняющих веществ с территорий жилой и производственных зон происходит по рельефу местности, попадая пруды, и овраги.
Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки производственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах сельского поселения.
Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос несанкционированные свалки, склады горюче-смазочных материалов, объекты рекреации и т.п. 
Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на водные объекты представлены в таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1

	Воздействующий фактор и его элемент
	Характеристика воздействия

	Автомобильные дороги

	Земляное полотно         
	Загрязнение воды рек и озер продуктами эрозии земляного полотна          

	Дорожная одежда            
	Загрязнение воды продуктами износа   
дорожного покрытия, автомобильных шин, выбросами ОГ автомобилей    

	Водопропускные и водоотводные
сооружения    
	Изменение режима течения воды в водотоках (скорость течения, наносы, размывы, мутность воды)                 

	Сооружения инфраструктуры  
	Загрязнение поверхностной воды грязью, мусором, нефтепродуктами, бытовыми отходами                      

	Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги

	Дорожная одежда            
	Загрязнение поверхностных и грунтовых
вод в результате ненормативного использования противогололедных химических материалов                    



Причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог становятся:
· прямой сброс неочищенных дождевых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;
· высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;
· отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;
· устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;
· использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;
· проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;
· утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.
Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают: 
· стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;
· бессистемный выпас скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;
· хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;
· производственные стоки предприятий местной промышленности;
· стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;
· разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.
Мониторинга состояния и уровня загрязнения поверхностных водоемов в границах сельского поселения не проводится. 
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Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:
· отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;
· возникновение стихийных свалок;
· отсутствие организованных мест выгула домашних животных;
· несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;
· недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.
Объекты размещения отходов
Значительную опасность для  экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов. 
В настоящее время на территории поселения расположен один действующий скотомогильник, который не соответствуют  Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 
Скотомогильники являются опасными объектами для окружающей среды, поскольку даже в случае его неиспользования или закрытия сохраняется опасность негативного воздействия на почвы и подземные воды, сохраняется возможность микробиологического и спорического заражения.
СЗЗ до жилой застройки соблюдается. Проектом предлагается проведение мероприятий по реконструкции скотомогильника с параметрами соответствующим нормативам  Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
Одним из источников загрязнения почв являются несанкционированные свалки. Территории свалок интенсивно загрязнены тяжелыми металлами, содержание которых в десятки (и даже сотни раз) превышает фоновые показатели. Показатель суммарного загрязнения почвы на территории большинства свалок варьирует от опасного до чрезвычайно-опасного уровня загрязнения. По бактериологическим показателям свалки представляют серьезную опасность для почв и поверхностных водоемов. 
Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).
Несанкционированные объекты размещения отходов в сельском поселении необходимо ликвидировать, т.к. они представляют опасность для почв, подземных и поверхностных вод.
Значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения является вся территория жилой застройки, поскольку на существующее положение централизованной системы канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующих очистных сооружений в сельском поселении нет. 
Сточные хозяйственно-бытовые воды неканализованной жилой застройки и от личных подсобных хозяйств сливаются в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы. Поскольку не все данные устройства герметичны, и частично представляют собой необорудованные специальным образом земляные ямы, то стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.
Осадки из надворных уборных  и навозсодержащие стоки от содержания скота периодически утилизируются на личных приусадебных участках путем биотермического обеззараживания в компостных кучах. 
Отсутствие централизованной системы канализования хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями создает опасность загрязнения почв и первого от поверхности водоносного горизонта фильтратом хозяйственно-бытовых и фекальных стоков от надворных уборных и выгребных ям.
Загрязнение подземных вод неизбежно может привести к снижению питьевого качества воды. 
Причинами ухудшения качества воды могут также являться: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети. 
С целью предупреждения ухудшения качества питьевой воды необходимо соблюдать установленные режимы зоны санитарной охраны водозабора, выполнять мероприятия по предупреждению загрязнения подземных вод, регулярно проводить контроль качества.
Автомобильные дороги
Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, - оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом. 
Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.  
Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий. 
Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе. 
В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.
Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.
Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на землю представлены в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1

	Элемент природной среды
	Воздействующий фактор и его элемент
	Характеристика воздействия

	Автомобильные дороги

	Ландшафт   
местности  
	Все инженерные
сооружения    
	Изъятие территории под инженерные сооружения, карьеры, кавальеры, стройплощадки, подъездные пути.           
Фрагментирование территории. Изменение рельефа и флоры. Эстетическое воздействие             

	Геологические условия        
	Земляное полотно, сооружения мостовых
переходов и   
путепроводов  
	Деформации в подстилающих грунтах,   
эрозионные процессы земельного полотна и на  
прилегающих территориях              

	
	Дорожная одежда            
	Передача вибрации от проходящих автомобилей на прилегающие территории    

	Гидрологические условия      
	Земляное полотно         
	Препятствие стоку поверхностных вод, 
нарушение режима стока подземных вод,
осушение или переувлажнение придорожных территорий, вплоть до заболачивания                                  

	
	Водопропускные
и водоотводные
сооружения    
	Эрозия русл водотоков, отводящих русл
и процессы образования оврагов.      
Подтопление территории с верховой    
стороны                              

	Почва      
	Земляное полотно         
	Загрязнение почвы продуктами эрозии  
земельного полотна                           

	
	Дорожная одежда            
	Загрязнение продуктами износа дорожного покрытия, материалами, используемыми при зимнем содержании дорог  

	
	Сооружения инфраструктуры  
	Загрязнение мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами                  

	Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги

	Почвы и    
грунты     
	Земляное полотно         
	Загрязнение придорожной территории   
материалами для ремонта и содержания 
дорог. Несвоевременное скашивание травы на  
обочинах                             

	
	Дорожная одежда            
	Засоление земель при ненормативном   
использовании противогололедных химических материалов                    

	
	Придорожная   
полоса        
	Загрязнение мусором и техногенными   
предметами                           

	Рельеф     
местности  
	Объекты инфраструктуры     
	Отсутствие или неполная рекультивация
земель, нарушенных при проведении ремонтных работ и работ по содержанию  
дороги                               



Производственные объекты, как правило, имеют собственные участки складирования твердых бытовых и промышленных отходов, стоянки автотранспорта и мойки автомобилей. Все эти объекты являются потенциальными источниками загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях отсутствия локальных систем сбора и очистки поверхностного стока.
Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты. Это относится к загрязненным почвогрунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.
Проблема актуальна для территории сельского поселения, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов. 
Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства - животноводческие комплексы, в том числе хранилища и площадки для буртования навоза и помета. 
Уровень загрязнения земель сельскохозяйственного использования
Загрязнение почв при внесении органических и минеральных удобрений
Рациональное и полное использование образующихся в регионе органических удобрений остаётся актуальной экологической и производственной задачей, являясь эффективным способом противодействия развитию процессов дегумификации и, в целом, снижения почвенного плодородия, а также предотвращения загрязнения органическими веществами территории бассейнов и водных ресурсов. 
Загрязнение почв пестицидами
Одним из основных источников загрязнения почв является сельскохозяйственная деятельность, в процессе которой широко применяются различные виды химических и органических веществ.   
Необоснованное использование в земледелии особо стойких препаратов приводит к накоплению их в почве. При этом важной экологической характеристикой пестицидов является их способность мигрировать по профилю почв, а также в растения, воду и воздух, загрязняя природную среду. 
Токсическое действие на почву и растения могут оказывать не только сами препараты, но и продукты их трансформации, обладающие более высокой устойчивостью и токсичностью. 
Пестициды, применяемые в растениеводстве, могут поступать в растения не только через корневую систему из почвы, но и через надземные части растений при обработке их препаратами, проникая вглубь растительных тканей и сохраняясь там от недели до нескольких месяцев. Нередко под влиянием пестицидов меняется состав витаминов, углеводов, минеральных веществ в плодах, ягодах, овощах, зерне. 
Таким образом, нерациональное использование органических и минеральных удобрений, а также необоснованное  использование пестицидов может привести к увеличению уровня загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.
Уровень загрязнения подземных вод
Территория сельского поселения размещается в пределах распространения подземных вод с средне-защищенными водоносными подразделениями (по материалам Схемы территориального планирования Самарской области). Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются только подземные водозаборы.
Мониторинг очагов загрязнения подземных вод загрязнение на водозаборах осуществляет  Куйбышевская гидрогеологическая экспедиция ФГУ ГП «Волгагеология».
Причинами возникновения очагов загрязнения подземных вод на водозаборах является подтягивание некондиционных природных вод при нарушении гидрохимического режима эксплуатации водозаборов, сельскохозяйственного и коммунального хозяйства и промышленности.
В условиях эксплуатации загрязнению подвержены подземные воды четвертично-неогенового, татарского, казанского и верхнекаменноугольного водоносных комплексов. Основными веществами, загрязняющими подземные воды, являются вещества: 2 класса опасности – тяжёлые металлы; 3 класса опасности – железо, марганец, соединения азота, сульфаты и хлориды; класс опасности не определён – по минерализации и жёсткости.
[bookmark: _Toc226788462]
[bookmark: _Toc366523706]2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды территорий жилой застройки относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, радиационное излучение, физические поля различного происхождения.
Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды. 
Наиболее значимыми источниками электро-магнитного излучения (ЭМИ) являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи. 
Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов (ПРТО) проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов), по методикам расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот и по согласованию с органами Роспотребнадзора.
Линейными источниками электромагнитного воздействия являются воздушные линии электропередач. 
Учитывая, что ранее действующие санитарные нормы СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.
Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 установление СЗЗ от проектируемых линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 
Согласно действующим СанПиН 2971-84 ВЛ создают в окружающем пространстве электрическое поле, напряженность которого снижается по мере удаления от ВЛ. Электрическое поле вблизи ВЛ может оказывать вредное воздействие на человека.
Различают следующие виды воздействия:
· непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электрическом поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;
· воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;
· воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками, - тока стекания.
Кроме того, электрическое поле может стать причиной воспламенения или взрыва паров горючих материалов и смесей в результате возникновения электрических разрядов при соприкосновении предметов и людей с машинами и механизмами.
Степень опасности каждого из указанных факторов возрастает с увеличением напряженности электрического поля.
В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:
· внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м; 
· на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м; 
· в населенной местности, вне зоны жилой застройки, а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м; 
· на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории – 10 кВ/м; 
· в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;
· в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения, – 20 кВ/м.
При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания согласно разделу 4 указанных Санитарных норм и правил.
Оценка электромагнитной обстановки в населенных пунктах Самарской области в целом и инвентаризация источников электромагнитного излучения показывает, что количество базовых станций сотовой связи в населенных пунктах возрастает. Возрастает количество поступающих в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области обращений о возможном вредном воздействии ЭМИ на здоровье населения. 
В 2011 году проведено 7785 лабораторно-инструментальных измерений уровней ЭМИ в зоне возможного влияния базовых станций сотовой связи. Превышений предельно-допустимых уровней ЭМИ в жилых помещениях и на территории жилой застройки выявлено не было. Контроль за соблюдением санитарного законодательства при размещении и эксплуатации базовых станций сотовой связи продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Шум и вибрация
Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории,  расположенные в непосредственной близости к автомобильным дорогам. 
Установленные требования к санитарному разрыву от транспортных сооружений предусматривают запрещение размещения в пределах его границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.
В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55дБА. 
Согласно отраслевой дорожной методике «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, утвержденной Распоряжением Государственной службой дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2001 № ОС-482-р зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не должна превышать 30-50 м от кромки дорожного полотна.
Жилая застройка, непосредственно прилегающая к автомагистралям, может подвергаться  вибрационному воздействию от движущегося автомобильного транспорта. 
Радиационное излучение
Для оценки уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в приземном воздухе используется так называемая критическая величина Нкрит. Она рассчитывается на основании средних показателей мощности дозы, полученных за последние 5 лет, с учетом отклонения среднего значения. Сравнение с ней средних величин МЭД характеризует наличие или отсутствие в обследуемых зонах новых радиоактивных продуктов. Для Самарской области Нкрит= 0,13-0,20 мкЗв/ч.
Максимально допустимые уровни плотности потока радона (ППР) в  почвенном воздухе и воде указаны в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40, согласно которым  ППР для почвенного воздуха не должен превышать 80 мБк/(с∙м2), для воды – 60 Бк/л, или 60000 Бк/м3.
Согласно «Критериям оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 30.11.1992г., удовлетворительный уровень МЭД гамма-излучения составляет до 0,20 мкЗв/ч. Уровень выше 0,60 мкЗв/ч является экстремально высоким уровнем радиоактивного загрязнения, при котором необходимо принимать меры по улучшению радиоактивной обстановки
Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» ведущим фактором облучения населения Самарской области являются природные источники  - 83,35% и медицинские рентгенодиагностические процедуры - 16,46 %, дающие в сумме более 99% коллективной дозы облучения населения.
Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.
Радиационные аварии и происшествия в 2011 году не фиксировались.
Результаты радиационной съемки в целом по области согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды Самарской области за 2011 год показали соответствие нормам радиационной безопасности.  
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Объем, состав и система обращения с отходами производства и потребления являются своего рода синтетическими конечными показателями, характеризующими уровень и характер развития производительных сил, а также социальной сферы (численность, благосостояние, поведенческие традиции населения). Показатели образования, переработки, утилизации, использования в качестве вторичных ресурсов, конечного захоронения отходов и характер взаимосвязи этих процессов отражают уровень организации, системность обращения с отходами на конкретной территории, степень их соответствия современным требованиям.
В муниципальном районе разработана и утверждена «Генеральная схема очистки территории муниципального района Ставропольский Самарской области» (далее – Генеральная схема), выполненная в 2010 г. ООО «Эпси». 
Твердые бытовые отходы
Санкционированных объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов в границах сельского поселения нет. В поселении имеется несанкционированная свалка ориентировочной площадью 0,5 га в с. Ташелка. 
Сбор и вывоз ТБО производится из многоквартирных жилых домов, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций. Расчетный объем образования ТБО в поселении Ташёлка составляет 1873 куб.м в год
Расчетные объемы образования ТБО на территории садоводческих и дачных массивов составляют 287 куб. м/год
В настоящее время вывозом ТБО в сельском поселении занимается МП «СтавропольРесурсСервис».
Вывоз мусора производится на полигон ТБО Тимофеевский-1.
Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства по договору. Обычно осуществляется 1 или 2 вывоза в год (весной, осенью).
Маршруты движения мусоровозного транспорта подвергаются постоянной корректировке с учетом поступления заявок на вывоз ТБО от глав сельских поселений. 
Согласно Генеральной схеме очистки вывоз ТБО из поселения осуществляется ежедневно по маршруту: гараж-Менжинский -Сосновка – Ташёлка – Верхний Сускан – Лопатино - полигон ТБО - гараж.
Расчетное количество контейнеров на территории сельского поселения Ташелка составит 35 штук по 0,75 куб.м, в том числе в с. Ташелка – 18 шт., с. Сосновка – 4 шт., с. Верхний Сускан – 7 шт., пос. Менжинский – 6 шт.
Вывоз мусора из садоводческих и дачных объединений граждан на территории сельского поселения: расчетное количество контейнерных площадок – 2 шт., контейнеров объемом 0,75 куб. м – 3 ед.
Крупногабаритные отходы
К крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы, которые по своим размерам не помещаются в стандартный контейнер вместимостью 0,75 м3. В состав КГО на свалках входят старая мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера, вышедшая из употребления бытовая техника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.п.), и др. Анализ состава КГО показывает, что около 80% данного вида отхода составляют утильные компоненты, требующие специального извлечения из состава изделия.
Расчетный годовой объём образования КГО в сельском поселении Ташёлка составляет 180,15 куб.м./год 
Смет с территории
Смёт с усовершенствованных покрытий образуется при проведении работ по благоустройству территории. Расчетное годовое накопление смёта по поселению составляет 480 куб.м/год.
Промышленные отходы и вторсырье
В муниципальном районе нет организаций, занимающихся сбором вторсырья от населения и муниципальных предприятий. 
В результате производственной деятельности муниципальных предприятий, занимающихся обслуживанием жилого фонда, также образуются промышленные отходы I-V классов опасности. 
Транспортировку подобных отходов на полигон предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.
Люминесцентные лампы (I класс) и отработанные масла (II класс) сдаются на переработку специализированным организациям.
Жидкие бытовые отходы
Расчетный объем стоков из выгребов по поселению составляет 238 куб.м/год. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, которые не оборудованы гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.
Вывозом жидких отходов на территории поселения занимается МУП «СтавропольРесурсСервис»  на ближайшие очистные сооружения.
На территории поселения планируется реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Ташелка, которые на сегодня не действуют и разрушены.
Биологические отходы
В рамках проекты Генеральной схемы мероприятия по совершенствованию обращения с биологическими, сельскохозяйственными и медицинскими отходами, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3) не разрабатывались, поскольку отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы.
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Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются сельскохозяйственные и производственные объекты и проезд автотранспорта.
В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.
Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (подземные водозаборы) разработаны, но не утверждены, следовательно, границы ЗСО не установлены.
Водоочистные сооружения отсутствуют – вода не очищается от взвешенных веществ и не обеззараживается. На протяжении последних лет в с. Ташелка питьевая вода не соответствует требованиям качеству «вода питьевая» по общей жесткости, мутности, цветности, железу, марганцу.
Индивидуальный сектор домовладений планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен не полностью. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Радиоактивное загрязнение отсутствует.
По показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные среды, санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная.
Уровень техногенного загрязнения, степень загрязнение подземных вод, измененность ландшафтов на территории сельского поселения Ташелка – на среднем уровне. 
Одной из актуальных проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является поддержание соответствия качественных параметров состояния среды обитания (в том числе окружающей природной среды) нормативным показателям. Санитарно-гигиеническую оценку среды обитания человека и её влияние на здоровье населения на территории региона осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области).
Санитарно-гигиеническая ситуация в границах сельского поселения требует проведения мероприятий по улучшению состояния территории. 
В целом существующая экологическая обстановка в границах сельского поселения может оцениваться как удовлетворительная. 
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В целях определения перспектив стратегического социально-экономического и территориального развития сельского поселения Ташелка выполнена интегральная (комплексная) оценка исходной социально-экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении.

Таблица 3.1. Оценка исходной ситуации для определения перспектив социально-экономического и территориального развития сельского поселения Ташелка.

	Факторы
	Влияние фактора на социально-экономическое и территориальное развитие сельского поселения 

	
	Позитивное
	Негативное

	Природно-ресурсный потенциал
	
	

	Климат




	Достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающие возделывание требовательных к теплу культур.

	Континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, частыми суховеями. Малое количество дождей и суровая зима.

	Рельеф, опасные геологические процессы и явления








	Рельеф спокойный, имеющий вид плоской, слабодренированной равнины, с уклоном к юго-востоку. Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории обусловили отсутствие таких опасных геологических процессов как землетрясения, вулканические извержения, наводнения, сели и др. 

	Развитие процессов ветровой эрозии, эрозионный размыв и смыв верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами, образование оползней. 


	Земельные ресурсы
	Общая площадь земель в административных границах поселения – 19398,57 га, из них  площадь земель сельскохозяйственного назначения  – 15470,5 га, что создает благоприятные условия для развития сельского хозяйства.
Наличие свободных территорий для размещения объектов агропромышленного комплекса и комплексного освоения территории поселения.
	Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения

	Водные ресурсы








	Объектами гидрографической сети поселения являются река Ташёлка и пруд на ручье Сосновый, а также  эпизодические водотоки-ручьи в балках и оврагах, пруды, том числе ручей в овраге Сухой Сосновый. 
	

	Полезные ископаемые

	В границах сельского поселения расположено месторождение пресных подземных вод.
 

	Отсутствие других  месторождений и проявлений полезных ископаемых,  в том числе общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для строительства.


	Лесные ресурсы 


	Площадь   лесов на территории поселения – 696,7 га.
Леса на территории сельского поселения относятся к Федоровскому и Мусорскому лесничествам. 
	

	Почвы







	Почвенный покров представлен преимущественно черноземами среднегумусными и тучными мощными, которые характеризуются высоким естественным плодородием и имеют высокую качественную оценку. 
	

	Ресурсы животного мира




	Наличие охотничьих ресурсов: 25 видов млекопитающих и 42 вида птиц, в том числе косуля, лось, заяц-беляк и русак, лисица, куница лесная, гуси, утки, серая куропатка, глухарь, тетерев и другие. 
	Сокращается численность и  многие виды животных из-за трансформации местообитаний, браконьерства.

	Природные рекреационные ресурсы

	Территория поселения относительно  благоприятна для рекреационной деятельности.
На территории сельского поселения Ташелка расположены охотохозяйства «Сусканский залив», «Мусорское», протекает река Ташёлка, имеется пруд на ручье Сосновый 
	Ограниченные возможности использования рекреационного потенциала из-за отсутствия лесных ландшафтов. 

	Население и трудовые ресурсы

	
	

	Демографическое развитие
	Численность населения поселения – 2575 чел. Для поселения за последние 6 лет характерен естественный рост населения.  
С  2003 г. население выросло на 225 чел. 
Средняя продолжительность жизни населения растет и составляет на 2012 год  55-65 лет.
	Рост численности населения в значительной степени обусловлен миграцией.


	Трудовые ресурсы



	Население в трудоспособном возрасте 1490 чел., 57,8 % от общей численности населения.
 В экономике заняты 92 % трудоспособного населения.
	Значительная часть трудоспособного населения  выезжает на работу за пределы поселения.
Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы.

	Историко-культурный потенциал


	В поселении 15 выявленных объектов культурного наследия, в том числе 13 памятников археологии.
	Границы объектов культурного наследия не установлены, проекты  зон охраны не разработаны.


	Производственный потенциал
	Основу производственного потенциала сельского поселения Ташелка составляют предприятия по производству комплектующих для автомобилей, испытания автомобилей, по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Наличие условий и ресурсов для развития сельского хозяйства в качестве приоритетной отрасли экономики поселения  (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, реконструкция и размещение объектов сельскохозяйственного назначения).
Имеется потенциал развития предприятий малого бизнеса при государственной и  муниципальной поддержке. Развитие личных подсобных хозяйств.
	Низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства и использования земель сельскохозяйственного назначения.
Непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства.
Опережающий рост цен на материальные ресурсы по отношению к ценам на продукцию сельского хозяйства.


	Транспортная инфраструктура
	Наличие маршрутов общественного транспорта и дорог с твердым покрытием, обеспечивающим подъезд к административному центру поселения.

	Из общей протяженности улиц и дорог в границах населенного пункта – 27,1 км,  грунтовые дороги составляют  48 % (13,01 км)
Значительная часть дорог нуждается в ремонте.


	Инженерная инфраструктура
	Наличие централизованного газоснабжения и водоснабжения, электроснабжения населения.
Обеспечено теплоснабжение учреждений и предприятий обслуживания (мини-котельные и индивидуальные газовые котлы).
Развитая телекоммуникационная инфраструктура и связь (почтовая и телефонная связь общего пользования, мобильная телефонная связь и доступ в сеть Интернет, проводное и эфирное радиовещание, телевизионное вещание).
	Значительная часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене.
Централизованным водоотведением обеспечена только часть с. Ташелка.
Система дождевой канализации в поселении отсутствует.
 

	Жилищный фонд


	Площадь жилищного фонда поселения 59,129 тыс. м2.
Обеспеченность населения общей площадью составляет 23 м2 на человека
	

	Социальная инфраструктура
	
	

	Здравоохранение

	Медицинское обслуживание населения осуществляют ОВОП на 40 посещения в смену в с. Ташелка,   ФАП  на 15 посещений в смену в с. Сосновка, ФАП  на 20 посещений в смену в с. Верхний Сускан, ФАП  на 20 посещений в смену в пос. Менжинский. Поселение попадает в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом)
Имеется аптечный пункт в с. Ташелка.
	Сельское поселение не попадает в радиус 15-минутной транспортной доступности до поста скорой медицинской помощи. Численность медицинского персонала в поселении  – ниже норматива

	Социальная защита


	В сельском поселении социальные работники обслуживают 24 чел.
	В сельском поселении отсутствуют учреждения социальной защиты населения. 

	Образование
	На территории  поселения расположены 6 объектов образования: 3 детских сада и 3 общеобразовательных школы.
Мощность учреждений дошкольного и школьного образования соответствует региональным нормативам.
	

	Культура
	В поселении действуют 3 объекта культуры клубного типа и 3 общедоступных библиотеки.
Книжный фонд библиотек соответствует нормативам.
	Число мест объектов клубного типа не соответствует нормативам.
Объекты культуры нуждаются в капитальном ремонте.


	Физическая культура и спорт


	В поселении 3 спортивных зала (в общеобразовательных школах) общей площадью 540 м2,  имеется 3 плоскостных спортивных сооружения площадью 0,19 га.
	Спортивные залы общего пользования отсутствуют,  плоскостные спортивные сооружения не соответствуют нормативам.

	Молодежная политика


	Численность молодёжи сельского поселения Ташелка в возрасте от 14 до 30 лет составляет 580 человек
	Учреждения молодежной политики в поселении отсутствуют.

	Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения


	В поселении функционируют  магазины смешанной торговли общей торговой площадью 589,3 м2, что соответствует нормативам.
Имеется столовая ООО «Олимп АГРО» на  200 посадочных мест, что соответствует нормативам.
Имеется отделение почтовой связи и АТС, 5 кладбищ общей площадью 6,5 га.
	Бани, прачечные, химчистки в поселении отсутствуют. Обеспеченность объектами бытового обслуживания не соответствует нормативам.

	Правопорядок и безопасность

	Наличие необходимых сил и средств для обеспечения  правопорядка и безопасности
	

	Финансовый потенциал
	На долю собственных доходов бюджета сельского поселения (налоговые и неналоговые доходы) приходится 46,7  % доходной части бюджета. 
Доходная часть бюджета имеет перспективу увеличения.
 
	Значительная часть доходов бюджета сельского поселения (53,3%) формируется за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, что характеризует бюджет поселения как в значительной степени дотационный.
Финансовый потенциал муниципального района Ставропольский и сельского поселения Ташелка является недостаточным для обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения и муниципального района в целом. 

	Состояние окружающей среды


	Состояние атмосферного воздуха в сельском поселении оценивается как благоприятное, а степень загрязнения атмосферы – низкая (отсутствие промышленных предприятий и централизованных котельных, оказывающих существенное негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха).
Радиоактивное загрязнение отсутствует.
Организован регулярный вывоз ТБО на полигон.
Качественно санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная, уровень техногенного загрязнения, степень загрязнения подземных вод и измененность ландшафтов – на среднем уровне.
	Системный мониторинг состояния окружающей среды на территории поселения не ведется, количественные показатели уровней загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, физического воздействия на окружающую среду отсутствуют. 
Потенциальную опасность ухудшения состояния окружающей среды и качества жизни населения создают: 
– имеющиеся на территории поселения источники загрязнения (неочищенные хозяйственно-бытовые и производственные стоки, ливневые и талые воды, несанкционированные свалки, 
два не соответствующих установленным требованиям скотомогильника);
– отсутствие канализационных очистных сооружений (в 3-х населенных пунктах), систем очистки питьевой воды.




Выводы
 
Качество жизни населения сельского поселения Ташелка муниципального района Ставропольский характеризуется значительными негативными явлениями. 
Основными причинами неудовлетворительного положения являются: 
– низкий уровень доходов основной части населения;
– неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;
–  проблемы развития транспортной и инженерной инфраструктуры (изношенность систем централизованного водоснабжения во всех населенных пунктах поселения и централизованного водоотведения в с. Ташелка, отсутствие централизованной канализации в трех населенных пунктах поселения, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия);
– недостаточно развитая социальная инфраструктура;
– старение населения,  несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;
– неразвитость промышленных предприятий; 
– недостаточный для обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории финансовый потенциал поселения и муниципального района в целом.
К положительным факторам, определяющим состояние и возможности реализации социально-экономического потенциала поселения относятся: 
– в целом благоприятные климатические условия;
–  наличие почв с относительно высоким естественным плодородием;
– стабильное состояние санитарно-экологической ситуации и потенциальные возможности снижения уровней антропогенного воздействия на окружающую среду;
– достаточная обеспеченность земельными и водными ресурсами;
– наличие условий и ресурсов для развития сельского хозяйства в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, развития действующих объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий);
– наличие условий для развития малого бизнеса в сфере производства комплектующих для автомобилей ВАЗ;
– незначительный естественный рост населения и положительный миграционный прирост;
– транспортная доступность поселения;
– наличие государственных и муниципальных программ поддержки развития сельских территорий, сельскохозяйственного производства и малого бизнеса, включая  мероприятия по  закреплению молодых кадров на селе, социальное обустройство сельских территорий.
В целом сельское поселение обладает достаточным социально-экономическим потенциалом, который при его эффективной реализации позволяет осуществлять экономический рост и на этой основе повышать качество жизни населения путем реализации конкретных мероприятий по направлениям социально-экономического развития сельского поселения.
Эффективная реализация социально-экономического потенциала поселения возможна только при условии совместного участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения и бизнеса в реализации программ и проектов развития территории поселения с использованием современных рыночных механизмов государственно-частного партнерства.
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В муниципальном районе Ставропольский стратегия (концепция) социально-экономического развития муниципального района не разработана.
Схема территориального планирования муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Схема) утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 25 февраля 2010 № 295.
Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Ташелка объектов местного значения муниципального района Ставропольский в соответствии со Схемой,  представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Ташелка объектов местного значения муниципального района Ставропольский в соответствии со Схемой. 

	№ п/п
	Сферы деятельности ОМСУ
	Планируемое мероприятие

	1
	Информатизация и связь
	Создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности поселений муниципального района Ставропольский Самарской области, интегрированных в информационные системы органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Ставропольский Самарской области(*)

	2
	Охрана окружающей среды
	Ликвидация несанкционированных свалок в районе села Ташелка.

	
	
	Приведение действующего скотомогильника в районе села Ташелка в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007).

	
	
	Приведение действующего скотомогильника в районе села Верхний Сускан в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007

	3
	Здравоохранение
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Верхний Сускан 

	4
	Теплоснабжение
	Строительство модульных котельных в селе Верхний Сускан, для теплоснабжения здания общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) и здания дошкольного образовательного учреждения.

	5
	Физкультура и спорт
	Строительство универсального спортивного комплекса в селе Ташелка.

	
	
	Строительство плоскостного спортивного сооружения в селе Сосновка.

	
	
	Строительство плоскостного спортивного сооружения в селе Верхний Сускан.

	6
	Образование
	Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Ташелка.



(*) – в соответствии с действующим законодательством не являются объектами местного значения муниципального района

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Ташелка объектов местного значения муниципального района Ставропольский в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Ставропольский представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Ташелка объектов местного значения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Ставропольский.

	№ п/п
	Наименование муниципальной целевой  программы
	Планируемое мероприятие
	Планируемый срок исполнения

	1
	Целевая программа  ЦП комплексного развития систем коммунального хозяйства муниципального района Ставропольский на 2008-2013 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области № 31 от 05.10.2007 г., № 32 от 12.04.2010 г.
	Ремонт кровли в с. Ташелка:
– ул. Менжинского, 7,11 (шифер)

	2012-2013

	
	
	Ремонт инженерных сетей в с. Ташелка:
– ул. Менжинского, 3 (канализация, отопление, водопровод);
	2013

	2
	Районная целевая программа  «Газификация муниципального района  Ставропольский на 2012-2015 годы», утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области № 164 от 22.12.2011г.
	Строительство газопровода низкого давления в с. Ташелка, ул. Менжинского, ул. Дачная
	2012

	
	
	Строительство газопровода высокого, низкого давления в пос. Менжинский, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Ульяновская
	2015

	3
	Целевая программа  "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Ставпропольский на 2012-2015 годы", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №163 от 22.12.2011 г.,  №120 от 26.07.2012 г.

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Менжинского в с. Ташелка
	2013

	
	
	Устройство щебеночного покрытия ул. Ремнева, с. Ташелка
	2014

	
	
	Устройство щебеночного покрытия ул. Заречная, с. Ташелка
	2015



Выполнен также анализ следующих муниципальных целевых программ муниципального района Ставропольский Самарской области:

1. Районная целевая программа  по борьбе с преступлениями на территории муниципального района Ставропольский на 2013 год, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области № 247 от 24.12.2012 г. 
2. Целевая программа  «Будущее детей» на 2012-2014 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №191 от 30.12.2011г.
3. Районная целевая программа  «Обращение с отходами на территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 2012-2015гг.», утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №111 от 28.06.2012г.
4. Комплексная целевая программа вакцинопрофилактики по муниципальному району Ставропольский на 2013 год, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №85 от 07.06.2013г.
5. Целевая программа  мероприятий  по профилактике острых кишечных инфекций на территории муниципального района Ставропольский на 2010-2012 гг., утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №165  от 22.12.2011г.
6. Комплексная Целевая программа  профилактики туберкулеза по Ставропольскому району на 2013 год, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №86 от 07.06.2013г. 
7. Программа «Развитие торговли  в муниципальном районе Ставропольский» на 2013 – 2015 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области № 251 от 26.12.2012 г.
8. Целевая программа «Капитальный ремонт объектов здравоохранения муниципальной собственности в рамках реализации областной целевой программы "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011-2012 годы», утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №114 от 31.12.2010 г.
9.  Целевая программа  "Информатизация муниципального района Ставропольский на 2010-2012 годы", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №100 от 31.12.2009г.
10. Программа совместных действий муниципального района Ставропольский  Самарской области, налоговых, правоохранительных, контролирующих органов и организаций по усилению  налоговой дисциплины на территории района, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в местные бюджеты и развитию налоговой базы в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2010-2015 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №74 от 18.10.2010г.
11. Районная целевая программа  по  ремонту и реконструкции объектов, предназначенных для исполнения полномочий администрацией муниципального района Ставропольский на 2010-2013 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №81 от 12.11.2011г.
12. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Ставропольский на 2009-2011 годы", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №47 от 5.12.2008 г., №151 от 20.12.2011г.
13. Районная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Ставропольский на 2013-2015 г.г.», утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области № 8 от 21.02.2013 г.
14. Целевая программа  "Молодежь муниципального района Ставропольский на 2010 -2012 годы", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №79 от 23.11.2009г.
15. Целевая программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №76 от 27.10.2010г. 
16. Районная целевая программа  "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №34 от 23.03.2011г.
17. Районная  Программа по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан , проживающих на территории муниципального района Ставропольский на 2011-2015 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №70 от 23.05.2011г.
18. Районная целевая программа  "Социальное развитие села до 2013 года", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №18 от 28.02.2012г.
19. Целевая программа  по развитию физической культуры и спорта в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2010-2015 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №77 от 23.11.2012г.
20. Районная целевая программа  "Обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 2012 год", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №114 от 06.07.2012г.
21. Целевая программа  "Социальная поддержка населения муниципального района Ставропольский на 2012-2014 годы, в том числе доплата пенсионерам», утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №246 от 21.12.2012г.
22. Муниципальная целевая программа  "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Ставропольский Самарской области" на 2011-2018 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №111 от 31.12.2010г
23. Районная Целевая программа  "Улучшении материальной базы общеобразовательных учреждений в муниципальном районе Ставропольский Самарской области" на 2010-2013 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №69 от 06.10.2010г.
24. Муниципальная целевая программа  "Развитие системы здравоохранения в муниципальном районе Ставропольский Самарской области  на 2011-2013годы", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №61 от 16.08.2010г.
25. Целевая программа  по модернизации и ремонту оздоровительных учреждений в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2011-2013 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №122 от 31.12.2010г. 
26. Программа "Развитие потребительской кооперации в муниципальном районе Ставропольский Самарской  области на 2010-2012 годы", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №46 от 24.05.2010г.
27. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории муниципального района Ставропольский Самарской области», утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области № 212 от 14.11.2012 г.

В перечисленных выше программах мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения муниципального района Ставропольский отсутствуют.

[bookmark: _Toc226517294][bookmark: _Toc366523713]6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

В сельском поселении Ташелка стратегия (концепция) социально-экономического развития поселения не разработана.
В муниципальных целевых программах сельского поселения Ташелка мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения поселения (строительство и реконструкция объектов капитального строительства) отсутствуют.

[bookmark: _Toc364172655][bookmark: _Toc366523714]7. Прогноз демографического развития поселения

В результате проведения анализа демографического развития населения сельского поселения Ташелка рассмотрены три сценария возможного демографического развития в поселении.
Первый сценарий (инерционный) – отражает сохранение сложившейся динамики воспроизводства населения с учетом показателей естественного и миграционного прироста, характерных для сельского поселения Ташелка.
В поселении происходит естественная убыль населения. Миграционный прирост носит устойчивый характер, покрывает естественную убыль населения.
При сохранении демографических показателей на уровне 2001–2012 гг. численность населения увеличится на 1065 чел. и составит к 2035 году 3640 чел.
Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1.
Данный вариант прогноза является инерционным, так как предполагается, что ситуация с рождаемостью, смертностью и миграцией в течение всего периода прогнозирования останется на уровне среднего за период 2001–2012 гг., то есть демографическое развитие продолжается стихийно, без учета мер, призванных улучшить демографическую ситуацию в поселении и муниципальном районе в целом, поэтому данный сценарий не может быть принят в качестве целевого.
Второй сценарий (умеренный) – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием демографического развития  муниципального района Ставропольский до 2015 г. (отчет Главы муниципального района Ставропольский Самарской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального района Ставропольский за 2012 год). 
 Данный сценарий учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий, затрагивающих процессы естественного воспроизводства, мероприятий, направленных на увеличение миграционного прироста. Коэффициент прироста населения на 1000 жителей  за период 2009-2015 гг. составляет 36,3 человека в год.
В этом случае численность населения в поселении к 2035 году вырастет на 2056 человек и составит 4631 человек. Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1. 
Третий сценарий (оптимистичный) – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием муниципального района Ставропольский, а также с учетом осваиваемых территорий под жилищное строительство.
Поселение расположено в непосредственной близости (35 км) от города Тольятти и является привлекательным местом для горожан для развития здесь ИЖС.
В поселении имеются территориальные резервы, которые могут быть освоены под развитие индивидуального жилищного строительства как для постоянного населения, что позволит повысить обеспеченность общей площадью жилищного фонда в расчете на 1 чел. и повысить качество жизни населения, так и для приезжего населения (миграция + горожане – вторичное жилье). 
Это позволяет прогнозировать рост численности населения пропорционально площади осваиваемых земель под жилищное строительство. 
Часть из предлагаемых к освоению территорий из  земель сельскохозяйственного назначения уже переведены Приказами Министерства строительства Самарской области в земли населенных пунктов.
По данному сценарию численность населения сельского поселения Ташёлка составит к 2035 г. 5404 чел. (таблица 8.1.2 настоящего тома). Коэффициенты рождаемости и смертности приняты на уровне 2012 г.
 Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1. Свод показателей сценариев прогноза демографического развития сельского поселения  Ташелка.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2012г.
	2035 г.

	
	
	
	
	1 сценарий
(инерционный)
	2 сценарий
(умеренный)
	3 сценарий
(оптимистич-ный)

	1
	Численность населения, всего, в том числе:
	чел.
	2575
	       3640
	4631
	5654

	2
	Естественный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения
	чел.
	-3,5
	18.7
	36,3
	45,5

	3
	Миграционный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения
	чел.
	60,7
	
	
	



В качестве целевого сценария демографического развития сельского поселения Ташелка принят 3 сценарий (оптимистичный).

[bookmark: _Toc226788473][bookmark: _Toc366523715]8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 
Размещение объектов местного значения должно учитываться и уточняться при разработке проектов планировки на соответствующие территории. 
[bookmark: _Toc226788474][bookmark: _Toc366523716]8.1.	Функциональное зонирование территории 
Зонирование сельского поселения  Ташелка  включает следующие функциональные зоны:
· жилая зона; 
· общественно-деловая зона;
· зона производственного  использования; 
· зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
· зона рекреационного назначения;
· зона сельскохозяйственного использования;
· зона специального назначения.

Баланс функциональных зон  в границах с. Ташелка (на расчетный срок) с отображением  параметров функциональных зон представлен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Параметры функциональных зон сельского поселения Ташелка

	Код зоны
на карте
	Функциональные зоны
	Площадь зоны (га)
	Максим.
этажность
застройки

	
	
	Сущест.
	Планир.
	Всего на расч. срок
	

	с. Ташелка

	Ж
	Жилые зоны

	Ж(1)
	Зона застройки  индивидуальными жилыми домами
	125,1
	73,3
	198,4
	3

	Ж(2)
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
	6,7
	-
	6,7
	

	Ж(5)  
	Зона размещения объектов дошкольного и общего образования
	5,4
	0,6
	6,0
	3

	О
	Общественно-деловая зона

	О
	Общественно-деловая зона
	2,7
	5,6
	8,3
	4

	П
	Зона производственного использования

	П(2)
	Коммунально-складская зона
	0,4
	2,0
	2,4
	2

	(И-Т)
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,1
	3,4
	4,5
	

	Т
	Зона транспортной инфраструктуры
	4,3
	-
	4,3
	2

	Т(СЗ)
	Зона санитарно-защитного озеленения
	-
	1,2
	1,2
	

	Сх
	Зона сельскохозяйственного использования

	Сх(1)
	Зона сельскохозяйственных угодий
	48,4
	-
	48,4
	-

	Сх(2)
	Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
	6,5
	-
	6,5
	3

	Сх(СЗ)
	Зона санитарно-защитного озеленения
	-
	19,6
	19,6
	1

	Сх(3)
	Зона огородничества
	27,8
	-
	27,8
	1

	Р
	Зона рекреационного назначения

	Р(1)
	Зона скверов, парков, бульваров  
	0,4
	4,9
	5,3
	-

	Р(2)
	Зона природного ландшафта
	59,1
	-
	59,1
	-

	Р(3)
	Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом
	-
	3,8
	3,8
	3

	Сп
	Зона специального назначения

	Сп(1)
	Зона специального назначения, связанная с захоронениями
	2,0
	0,3
	2,3
	-

	с. Сосновка

	Ж
	Жилые зоны

	Ж(1)
	Зона застройки  индивидуальными жилыми домами
	57,3
	67,9
	125,2
	3

	Ж(5)  
	Зона размещения объектов дошкольного и общего образования
	-
	0,6
	0,6
	3

	О
	Общественно-деловая зона

	О
	Общественно-деловая зона
	1,6
	1,9
	3,5
	4

	П
	Зона производственного использования

	П(1)
	Производственная зона
	0,7
	-
	0,7
	2

	(И-Т)
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,4
	1,9
	2,3
	

	Т
	Зона транспортной инфраструктуры
	7,0
	-
	7,0
	2

	Сх
	Зона сельскохозяйственного использования

	Сх(1)
	Зона сельскохозяйственных угодий
	27,2
	-
	27,2
	-

	Сх(2)
	Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
	0,9
	-
	0,9
	3

	Сх(СЗ)
	Зона санитарно-защитного озеленения
	-
	0,8
	0,8
	1

	Сх(3)
	Зона огородничества
	2,1
	-
	2,1
	1

	Р
	Зона рекреационного назначения

	Р(1)
	Зона скверов, парков, бульваров  
	0,08
	1,5
	1,58
	-

	Р(2)
	Зона природного ландшафта
	31,6
	-
	31,6
	-

	Р(3)
	Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом
	-
	1,0
	1,0
	

	Сп
	Зона специального назначения

	Сп(1)
	Зона специального назначения, связанная с захоронениями
	1,0
	-
	1,0
	-

	пос. Менжинский

	Ж
	Жилые зоны

	Ж(1)
	Зона застройки  индивидуальными жилыми домами
	52,2
	17,9
	70,1
	3

	Ж(5)  
	Зона размещения объектов дошкольного и общего образования
	1,6
	-
	1,6
	3

	О
	Общественно-деловая зона

	О
	Общественно-деловая зона
	0,28
	0,2
	0,48
	4

	П
	Зона производственного использования

	П(1)
	Производственная зона
	4,9
	-
	4,9
	2

	(И-Т)
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,9
	-
	0,9
	

	Т
	Зона транспортной инфраструктуры
	8,2
	-
	8,2
	2

	Сх
	Зона сельскохозяйственного использования

	Сх(1)
	Зона сельскохозяйственных угодий
	48,9
	-
	48,9
	-

	Сх(2)
	Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
	7,5
	22,1
	29,6
	3

	Сх(СЗ)
	Зона санитарно-защитного озеленения
	-
	39,7
	39,7
	1

	Р
	Зона рекреационного назначения

	Р(1)
	Зона скверов, парков, бульваров  
	-
	0,3
	0,3
	-

	Р(2)
	Зона природного ландшафта
	9,6
	-
	9,6
	-

	Р(3)
	Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом
	-
	0,8
	0,8
	3

	Сп
	Зона специального назначения

	Сп(1)
	Зона специального назначения, связанная с захоронениями
	2,0
	-
	2,0
	-

	с. Верхний Сускан

	Ж
	Жилые зоны

	Ж(1)
	Зона застройки  индивидуальными жилыми домами
	99,5
	3,6
	103,1
	3

	Ж(5)  
	Зона размещения объектов дошкольного и общего образования
	0,9
	-
	0,9
	3

	О
	Общественно-деловая зона

	О
	Общественно-деловая зона
	6,0
	-
	6,0
	4

	П
	Зона производственного использования

	П(1)
	Производственная зона
	0,6
	-
	0,6
	2

	П(СЗ)
	Зона санитарно-защитного озеленения
	-
	1,0
	1,0
	

	(И-Т)
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,1
	-
	1,1
	

	Т
	Зона транспортной инфраструктуры
	2,5
	-
	2,5
	2

	Сх
	Зона сельскохозяйственного использования

	Сх(1)
	Зона сельскохозяйственных угодий
	93,8
	-
	93,8
	-

	Сх(2)
	Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
	0,6
	-
	0,6
	3

	Р
	Зона рекреационного назначения

	Р(1)
	Зона скверов, парков, бульваров  
	-
	0,7
	0,7
	-

	Р(2)
	Зона природного ландшафта
	4,4
	-
	4,4
	-

	Р(3)
	Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом
	-
	0,7
	0,7
	

	Сп
	Зона специального назначения

	Сп(1)
	Зона специального назначения, связанная с захоронениями
	1,6
	-
	1,6
	-



[bookmark: _Toc366523717]Площадь населенных пунктов сельского поселения Ташелка в планируемых границах представлена в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2

	Населенный пункт
	Площадь функциональ-ных зон на расчетный срок, га
	Площадь поверхностных
водных объектов, га
	Площадь
улично-дорожной сети, га
	Итого площадь территории населенного пункта в планируемых границах, га

	с.Ташелка
	404,6
	8,5
	65,2
	478,3

	с.Сосновка
	205,5
	1,1
	31,7
	238,3

	п.Менжинский
	217,0
	2,7
	18,1
	237,8

	с.Верхний Сускан
	217,0
	2,7
	15,8
	235,5

	Всего
	
	
	
	1189,9




Развитие жилищного строительства

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 59,129тыс. м2, обеспеченность общей площадью на 1 жителя –23 м2 на человека.
В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Ставропольский, стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Ставропольский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.
В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять: 
· подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;
· освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;
· содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
· увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;
· приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;
· обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;
· развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.
Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства. 
Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).
В соответствии с Региональными нормативами, в сельских населенных пунктах следует предусматривать размещение преимущественно малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа.
По согласованию с администрациями сельского поселения и муниципального района Ставропольский для выполнения расчетов среднюю площадь приквартирных участков на жилищных массивах, для которых не выполнены проекты планировок,  принимаем 1500 м2 (15 соток), включая площадь застройки.
с. Ташелка
Площадка №1  в с. Ташелка включает в себя площадь жилой зоны – 22,6 га.
Площадка расположена с южной стороны с.Ташелка. Общее количество участков –150. Численность планируемого населения – 450  чел.  
Площадка №2 (площадью 75,3га) расположена в северо-восточной части села Ташелка.
Площадка № 2 включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами:
· 63:32:0403002:4 (площадью 21,08 га), расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, земли общей долевой собственности, в границах бывшего колхоза им. Менжинского;
· 63:32:0403002:108 (площадью 12,45 га), расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 63:32:0403002, в границах бывшего колхоза имени Менжинского
· 63:32:0403002:106 (площадью 4,72 га), расположенный по адресу: Самарская обл., Самарская  область,   Ставропольский район, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза им. Менжинского;
· 63:32:0000000:8608 (площадью 8,3 га), расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза имени Менжинского;
· 63:32:0000000:8650 (площадью 8,3 га), расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, южная часть поля № 39, восточная часть поля № 89, в границах бывшего колхоза имени Менжинского;
· 63:32:0000000:8636 (площадью 11,87 га), расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза им.Менжинского;
· 63:32:0403002:107 (площадью 8,3 га), расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза им. Менжинского.
С северной стороны территория площадки ограничена земельным участком с кадастровым номером 63:32:0000000:9335, занимаемым  автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения "Ташелка - Менжинский" - полигон АвтоВАЗа.
С южной стороны территория площадки ограничена земельным участком с кадастровым номером 63:32:0000000:9524, занимаемым  автомобильной дорогой общего пользования регионального и межмуниципального значения "Ташелка - Менжинский" – Сосновка
Площадь жилой зоны – 56,2 га 
Количество проектируемых участков – 375 шт.
Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 1125 человек. 
с. Сосновка
Площадка № 3 включает в себя площадь жилой зоны – 38,9 га Площадка расположена в северо-восточной  части населенного пункта. Общее количество участков  – 259. Численность планируемого населения –778 чел.
Площадка № 4 расположена в юго-восточной части населенного пункта.
Площадь жилой зоны – 4,6 га  Общее количество участков – 30.  Численность планируемого населения  –  90 чел.
Кроме того, за счет уплотнения застройки в северо-восточной части села участк площадью 1,9 га. Количество участков – 13, численность населения – 39.
Площадка № 7 (площадью 24,9га) расположена в юго-восточной части населенного пункта, западнее Площадки №4. Площадка №7 включает в себя земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:11073 площадью 24,9 га расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 63:32:0405001, в северо-западной части кадастрового квартала 63:32:0405002, в границах бывшего колхоза имени Менжинского
Площадь жилой зоны – 24,9 га 
Количество проектируемых участков – 83 шт.
Общая численность населения застройки ориентировочно составит – 249 человек. 
пос. Менжинский
Площадка № 5 расположена в северо-западной части села. Площадь жилой зоны –13,8 га. Общее количество участков – 92.  Численность планируемого населения  –  276 чел.
С. Верхний Сускан
Площадка № 6 расположена в юго-восточной части населенного пункта.
Площадь жилой зоны – 3,6 га.   Общее количество участков – 24.  Численность планируемого населения  – 72 чел.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области (таблица 5.1) в проекте генерального плана сельского поселения Ташелка приняты следующие показатели:
– тип жилого дома, квартиры по уровню комфорта – престижный (бизнес-класс);
– общее количество жилых комнат – 4, количество проживающих – 3 человека.
Исходя из принятых показателей, и в соответствии с таблицей 5.2 Региональных нормативов рекомендуемая площадь квартир в домах принятого уровня комфорта составляет 120 м2.
Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском поселении Ташелка к 2035 г. приведены в таблице 8.1.4.

Таблица 8.1.4. Ориентировочный расчет нового жилищного строительства

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Расчетный срок
(2035 г.)

	1
	Площадь новой жилой застройки
	га
	166,5

	2
	Площадь участка
	м2
	1500

	3
	Количество участков (ориентировочное)
	шт.
	1026

	4
	Рекомендуемая площадь квартир в домах уровня комфорта престижный (бизнес-класс)
	м2
	120

	5
	Объем нового жилищного строительства на расчетный срок
	м2
	123120

	6
	Среднегодовой объем нового строительства
	м2
	5596



Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2035 года) составит 123,12 тыс. м2. Планируемая численность прироста населения до 2035 года составит 2829 человек. 
Планируется, что освоение новых площадей под жилищное строительство будет происходить не только за счет существующего населения сельского поселения и за счет  мигрантов, но и за  счет горожан, которые будут осваивать планируемые территории под «вторичное» жилье (т.е. ИЖС помимо квартиры в городе). 
Проектом генерального плана ожидается рост общей жилищной обеспеченности в поселении до 32,1  м2 на человека (таблица 8.1.5).
С учетом сохраняемого жилищного фонда 58,429тыс. м2 объем жилищного фонда в поселении составит к 2035 г. 181,549 тыс. м2, общая численность проживающего в нем населения  –  5654 чел.




Таблица 8.1.5. Расчет общей площади жилого фонда и численность проживающего в нем населения к 2035 г.

	№ п/п
	Населенный пункт
	На 2012 г.
	Убыль жилого фонда, м2
	Сохраня-емый жилой фонд, м2
	Площадь новой жилой застрой-ки, га
	Коли-чество участков, шт.
	Новое жилищное строительство, м2
	На 2035 г.

	
	
	жилой фонд, м2
	насе-ление, чел.
	обеспечен-ность общей площадью, м2/чел.
	
	
	
	
	
	общий объем жилого фонда, 
м2
	обеспечен-ность общей площадью, м2/чел.
	население, чел.

	1
	с. Ташелка
	59129
	1415
	23
	700
	58429
	166,5
	525
	123120
	181549
	32,1
	2990

	2
	с.Сосновка
	
	269
	
	-
	
	
	385
	
	
	
	1425

	3
	п. Менжинский
	
	385
	
	-
	
	
	92
	
	
	
	661

	4
	с. Верхний Сускан
	
	506
	
	-
	
	
	24
	
	
	
	578

	
	Всего
	59129
	2575
	
	700
	58429
	166,5
	1026
	123120
	181549
	32,1
	5654





Развитие объектов розничной торговли, питания и бытового обслуживания
Потребность населения сельского поселения Ташёлка на 2035 г. в объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области и Постановлением правительства Самарской области от 3 марта 2011 г. № 88 представлена в таблицах 8.1.6 – 8.1.8.

Таблица 8.1.6. Потребность в объектах розничной торговли сельского поселения на 2035 г. (численность населения на расчетный срок 5654 чел)  

	№ п/п
	Сельское поселение
	Фактическая площадь, м2
	Потребность в соответствии с нормативами, м2

	1
	Ташелка
	589,3
	1198



Таблица 8.1.7. Потребность в объектах общественного питания и бытового обслуживания сельского поселения на 2035 г.

	Показатель
	Нормативная обеспеченность на 2035 г.
	Фактическая обеспеченность
	Необходимо размещение объектов

	
	Мощность нормативная на 1 тыс. чел.
	Мощность необходимая
	
	

	Объекты общественного питания, посадочных мест
	40
	226
	200
	26

	Объекты бытового обслуживания, рабочих мест
	9
	51
	-
	51

	Прачечные, кг белья в смену
	60
	339
	-
	339

	Бани, мест
	7
	40
	-
	40



В сельском поселении Ташелка к 2035 г. необходимо:
– размещение объектов бытового обслуживания на  51 рабочих мест;
– строительство бани на 40 мест  с прачечной на  339 кг белья в смену
– размещение объектов общественного питания на 26 мест; 
– размещение объектов розничной торговли торговой площадью 609 м2.
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Обеспечение устойчивого  развития  сельских  территорий  является    приоритетным направлением реализации  Государственной  программы  развития   сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   на   2013 - 2020 годы,   утвержденной     постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  2012 г.  N 717 и основной целью федеральной  целевой   программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", концепция которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. N 2071-р.
Сельское хозяйство определено в качестве приоритетной отрасли экономики муниципального района Ставропольский.
На расчетный срок агропромышленный комплекс муниципального района Ставропольский ориентирован на увеличение валовой продукции за счет увеличения поголовья, повышения эффективности производства.
В сфере растениеводства  планируется совершенствование структуры посевных площадей, освоение научно – обоснованных севооборотов и совершенствование посевных площадей, интенсификация возделывания зерновых культур.
В сфере развития животноводства планируется стабилизация и рост поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий.
Основными составляющими увеличения производства продукции животноводства является обеспечение потребности отрасли в качественных кормах, проведение запланированной реконструкции животноводческих помещений, приобретение нового технологического оборудования, внедрение новых технологий, совершенствование селекционно-племенной работы.
Развитие агропромышленного комплекса является одним из основных направлений социально-экономического развития сельского поселения Ташелка.
В соответствии с основными направлениями и тенденциями развития агропромышленного комплекса муниципального района Ставропольский на территории  сельского поселения Ташелка целесообразно проведение мероприятий, обеспечивающих:
–  развитие действующих объектов производственной сферы;
–  развитие объектов сельскохозяйственного назначения на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий.
В качестве мероприятий, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, целесообразно:
– закрепление молодых кадров на селе – субсидирование (строительство) жилья через сельскохозяйственные предприятия;
– дальнейшее социальное обустройство территории сельского поселения.
Проектом генерального плана планируется на территории сельского поселения размещение объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения  в границах функциональных зон производственного и сельскохозяйственного использования,  площади которых отражены в таблице 8.1.1.
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Проектные решения выполнены на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры на территории поселения.
В соответствии с региональными нормативами Самарской области для населенных пунктов сельского поселения принята классификация категорий улиц и дорог, представленная в таблице  8.2.1.1.   

Таблица  8.2.1.1. Категории сельских  улиц и дорог

	№
п/п
	Категория улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	1
	Поселковая дорога
	60
	3,5
	2
	-

	2
	Главная улица
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	3
	Улица в жилой застройке:
основная,
второстепенная,
проезд
	

40
30
20
	

3,0
2,75
2,75-3,0
	

2
2
1
	

1,0-1,5
1,09
0-1,0

	4
	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	30
	4,5
	1
	-



Генеральным планом на территории сельского поселения Ташелка планируется до 2035 г.:
· реконструкция 13,01 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;
· строительство улично-дорожной сети в том числе:
с. Ташёлка
главных улиц – 2,6 км;
основных улиц в жилой застройке –4,2 км;
второстепенных улиц в жилой застройке – 9 км;
с. Сосновка
главных улиц – 0,9 км;
основных улиц в жилой застройке –1,1 км;
второстепенных улиц в жилой застройке –11 км ; 
пос. Менжинский
основных улиц в жилой застройке –0,7 км;
второстепенных улиц в жилой застройке – 1,3 км;
с. Верхний Сускан
второстепенных улиц в жилой застройке – 0,6 км.

Для развития общественного транспорта предлагается: 
· размещение объектов дорожного сервиса;
· размещение площадок для временного хранения автотранспорта у объектов социального и культурно-бытового назначения.
Хранение личного автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Ташелка в соответствии с муниципальной целевой программой (таблица 8.2.1.2).

Таблица 8.2.1.2. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Ташелка объектов местного значения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Ставропольский.


	№ п/п

	Наименование муниципальной целевой  программы

	Планируемое мероприятие
	Планируемый срок исполнения

	1
	Целевая программа  "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Ставпропольский на 2012-2015 годы", утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области №163 от 22.12.2011 г.,  №120 от 26.07.2012 г.

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Менжинского в с. Ташелка
	2013

	
	
	Устройство щебеночного покрытия ул. Ремнева, с. Ташелка
	2014

	
	
	Устройство щебеночного покрытия ул. Заречная, с. Ташелка
	2015




[bookmark: _Toc364172662]
[bookmark: _Toc366523721]8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

Генеральным планом поселения предусматривается развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения Ташелка (электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) с учетом освоения свободных территорий поселения на 8 площадках общей площадью 166,5 га и планируемого объема нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2035 года) в объеме 123,12 тыс. м2.

Водоснабжение
Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения. 
На площадках нового жилищного строительства в с. Ташелка, с. Верхний Сускан, пос. Менжинский и с. Сосновка Генеральным планом поселения предусматривается строительство двух независимых систем водоснабжения: водопровода хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода.
В качестве основных источников хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения предлагается использовать артезианские скважины, относящиеся к 1 категории надежности.
Вода из скважин будет поступать в накопительные  резервуары и водонапорные башни.
Каждый резервуар обеспечивается  оборудованием, допускающим возможность независимого выключения и опорожнения резервуара, и содержит не менее 50%  пожарного и аварийного запаса воды. 
Для полива садово-огородных культур, зеленых насаждений предусматриваются артезианские скважины, относящиеся к III категории надежности.
Для обеспечения водонапора в проектируемых сетях необходимо устройство повысительных насосных станций, расположенных на территории водозаборов.
Система хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения  принята кольцевой. Гарантийный напор в сети – 2,5 атм.
Для решения задач, связанных с обеспечением населения питьевой водой, необходимо:
· применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций;
· замена  вышедших из строя водоразборных колонок  и пожарных гидрантов;
· установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;
· реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории населенных пунктов по мере их амортизации;
· оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.
В с. Ташелка, с. Верхний Сускан, пос. Менжинский и с. Сосновка с учетом новых площадок жилищного строительства генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:
· реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 36,27 км, в том числе:
в с. Ташелка –  11,77 км;
в с. Верхний Сускан –  10,29 км;
в пос. Менжинский – 7,98 км;
в с. Сосновка – 6,23 км;
· реконструкция  водонапорных башен:
в с. Ташелка –  3, объемом по 50 м3 каждая; 
в с. Сосновка – 2,  объемом по 50 м3  каждая;
в пос. Менжинский – 2, объемом по 50  м3  каждая;
в с. Верхний Сускан – 1, объемом 50  м3;
· строительство водопроводных сетей общей протяженностью 23,4 км, в том числе:
с. Ташелка – 12,2 км;
с. Сосновка – 7,6 км;
с. Верхний Сускан – 1,1 км;
пос. Менжинский – 2,5 км;
· строительство поливного водопровода;
· строительство станций водоочистки на существующих и планируемых водозаборах  общей производительностью 1160 м3/сутки, в том числе:
с. Ташелка – 600 м3/сутки;
с. Сосновка – 300 м3/сутки;
с. Верхний Сускан – 140 м3/сутки;
пос. Менжинский – 120 м3/сутки;
·  строительство артезианских скважин, обеспечивающих расчетное водопотребление согласно таблицы 8.2.2.2;
· строительство накопительных резервуаров на площадках нового жилищного строительства:
с. Ташелка – на площадке № 1 – один резервуар объемом 50 м3, на площадке №2 – один резервуар объемом 100 м3;
с. Сосновка – на площадке №3 – один резервуар объемом 100 м3;
с. Сосновка – на площадке №7 – один резервуар объемом 100 м3.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Ташелка объектов водоснабжения в соответствии с муниципальной целевой программой (таблица 8.2.2.1).

Таблица 8.2.2.1.

	№ п/п
	Наименование муниципальной целевой  программы
	Планируемое мероприятие
	Планируемый срок исполнения

	1
	Целевая программа  ЦП комплексного развития систем коммунального хозяйства муниципального района Ставропольский на 2008-2013 годы, утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области № 31 от 05.10.2007 г., № 32 от 12.04.2010 г.
	Ремонт инженерных сетей в с. Ташелка:
– ул. Менжинского, 3 (канализация, отопление, водопровод)
	2013



Согласно Региональных нормативов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека в сельских населенных пунктах  составляет 195 л/сут.   
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, на производственные нужды предприятий пищевой промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.
Расчеты водопотребления в сельском поселении Ташелка представлены в таблице 8.2.2.2

Таблица 8.2.2.2. Расчетное водопотребление в сельском поселении Ташелка на расчетный срок.

	Наименование территории
	Численность населения, чел.
	Расчетное удельное водопотребление

	
	
	л/сут.   
	тыс. м3/год

	Сельское поселение Ташелка, всего 
	5654
	1102530
	402,4

	с. Ташелка, в том числе: 
	2990
	583050
	212,8

	площадка №1
	450
	87750
	32,0

	площадка №2
	1125
	219375
	80,1

	 с. Ташелка в существующих границах
	1415
	275925
	100,7

	с. Сосновка, в том числе:
	1425
	277875
	101,4

	площадка №3
	778
	151710
	55,4

	площадка №4
	90
	17550
	6,4

	площадка №7
	249
	48555
	17,7

	площадка нового жилищного строительства в существующем жилом массиве 
	39
	7605
	2,8

	с. Сосновка в существующих границах
	269
	52455
	19,1

	пос. Менжинский, в том числе:
	661
	128895
	47,0

	площадка №5
	276
	53820
	19,6

	пос. Менжинский в существующих границах
	385
	75075
	27,4

	с. Верхний Сускан, в том числе: 
	578
	112710
	41,1

	площадка №6
	72
	14040
	5,1

	с. Верхний Сускан в существующих границах
	506
	98670
	36,0



Водоотведение
Для улучшения экологической обстановки в сельском поселении Ташелка необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.
Генеральным планом планируется реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой в с. Ташелка с доведением проектной производительности с 400 до 600 м3/сутки, включая:
– реконструкцию существующих канализационных сетей общей протяженностью 2,852 км;
– строительство новых канализационных сетей общей протяженностью 2,0 км;
– строительство новых канализационных насосных станций (КНС)  – 1 ед.;
– строительство локальных КОС дождевой канализации.
В других населенных пунктах сельского поселения Ташелка строительство очистных сооружений и централизованное водоотведение не планируются. 
Для улучшения экологической обстановки в населенных пунктах с. Сосновка, пос. Менжинский и с. Верхний Сускан необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.
При размещении хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания необходимо учитывать нормы, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года № 569.
Сброс хозяйственно бытовых стоков от проектируемой застройки планируется осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки муниципального района Ставропольский. 
Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или группы индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям.
На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления на расчетный срок  и составляют для сельского поселения Ташелка 384,6 тыс. м3/год.

Теплоснабжение 
Централизованное теплоснабжение  в сельском поселении Ташелка не планируется. 
Согласно генеральному плану теплоснабжение вновь проектируемой застройки обеспечивается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. 
Вариант теплоснабжения выбирается застройщиком на стадии рабочего проектирования.
Генеральным планом поселения в  сельском поселении Ташелка планируется строительство автономных миникотельных для теплоснабжения объектов соцкультбыта, в том числе:
– Дома культуры на 260 мест на площадке №1 в с. Ташелка;
– культурно-досугового центра на площадке № 3 в с. Сосновка на 100 мест;
– культурно-досугового центра на 90 мест в пос. Менжинский.
Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.
В каждом тепловом пункте необходимо устанавливать приборы учета расхода тепла.
Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различных модификаций, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.
Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Газоснабжение
По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы высокого давления I и II категорий, среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 8.2.2.3 Региональных нормативов.

Таблица 8.2.2.3. Классификация газопроводов по давлению газа

	  Классификация   
 газопроводов по  
     давлению     
	        Вид          
  транспортируемого  
        газа         
	        Рабочее давление        
       в газопроводе, МПа       

	
Высокого
	    I    
категории
	      Природный      
	Св. 0,6 до 1,2 включительно     

	
	
	         СУГ         
	Св. 0,6 до 1,6 включительно     

	
	   II    
категории
	   Природный и СУГ   
	Св. 0,3 до 0,6 включительно     

	Среднего          
	   Природный и СУГ   
	Св. 0,005 до 0,3 включительно   

	Низкого           
	   Природный и СУГ   
	До 0,005 включительно           



Согласно СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» при составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250 м3/год на 1 чел.;
Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.
Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).
По результатам расчетов принимаем суммарный показатель потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) для сельского поселения – 300 м3/год на 1 чел.
Централизованным газоснабжением сетевым природным газом в сельском поселении Ташелка все новое строительство обеспечивается за счет прокладки новых сетей газопроводов высокого, среднего и низкого давления.
Расчетное потребление сетевого природного газа представлено в таблице 8.2.2.4.

Таблица 8.2.2.4

	Наименование территории
	Численность населения, чел.
	Расчетное 
потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год

	Сельское поселение Ташелка, всего 
	5654
	1696,2

	с. Ташелка, в том числе: 
	2990
	897

	площадка №1
	450
	135

	площадка №2
	1125
	337,5

	 с. Ташелка в существующих границах
	1415
	424,5

	с. Сосновка, в том числе:
	1425
	427,5

	площадка №3
	778
	233,4

	площадка №4
	90
	27

	площадка №7
	249
	74,7

	площадка нового жилищного строительства в существующем жилом массиве 
	39
	11,7

	с. Сосновка в существующих границах
	269
	80,7

	пос. Менжинский, в том числе:
	661
	198,3

	площадка №5
	276
	82,8

	пос. Менжинский в существующих границах
	385
	115,5

	с. Верхний Сускан, в том числе: 
	578
	173,4

	площадка №6
	72
	21,6

	с. Верхний Сускан в существующих границах
	506
	151,8



Планируется строительство распределительных сетей газоснабжения общей протяженностью  37,5 км, в том числе по населенным пунктам:
с. Ташёлка – 18,9 км ;
с. Сосновка – 11,3 км;
пос. Менжинский – 4,8 км;
с. Верхний Сускан – 1,5 км.
Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. 
У всех потребителей необходимо установить приборы учета расхода газа.
Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Ташелка объектов газоснабжения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Ставропольский (таблица 8.2.2.5).

Таблица 8.2.2.5.

	№
п/п
	Наименование программы
	Планируемое мероприятие 
	Срок испол-нения

	1

	Районная целевая программа  «Газификация муниципального района  Ставропольский на 2012-2015 годы»,утверждена постановлением главы муниципального района Ставропольский Самарской области № 164 от 22.12.2011г.
	Строительство газопровода низкого давления в с. Ташелка, ул. Менжинского, ул. Дачная
	2012

	
	
	Строительство газопровода высокого, низкого давления в пос. Менжинский, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Ульяновская
	2015



Электроснабжение
Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:
· 1-3 этажная индивидуальная застройка – III категория надежности электроснабжения;
· общественные здания – II-III категория;
· предприятия торговли - III категория;
· коммунальные предприятия – II категория;
· наружное освещение.
Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Таблица 8.2.2.7. Укрупненные нормативные показатели электропотребления 

	Степень            
  благоустройства поселений
	Электро-  
потребление,
 кВт. ч/год
 на 1 чел.
	Использование
  максимума  
электрической
  нагрузки,  ч/год

	      Сельские населенные пункты (без кондиционеров)      

	не оборудованные  стационарными
электроплитами                 
	950
	4100



Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
С учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления  в сельском поселении Ташелка (таблица  8.2.2.8)

Таблица 8.2.2.8

	Наименование
территории     

	Численность населения на расчетный срок, чел.
	Электро-  
потребление, тыс. кВт.ч /год 

	сельское поселение  Ташелка, в том числе
	5654
	5371

	с. Ташелка
	2990
	2841

	с. Сосновка
	1425
	1354

	п. Менжинский
	661
	628

	с. Верхний Сускан
	578
	549



Расчетные нагрузки для нового жилищного строительства выполнены с учетом данных о 7 площадках для нового жилищного строительства общей площадью 141,6 га,  представленных в разделе 8.1 данной пояснительной записки, подраздел «Развитие жилищного строительства», а также в соответствии с нормативами, приведенными в таблице 8.2.2.9.

Таблица 8.2.2.9 Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

	 N 
п/п
	      Потребители      
    электроэнергии     
	            Количество коттеджей             

	
	
	1-3 
	 6  
	 9  
	 12 
	 15 
	 18 
	24 
	40 
	60 
	100

	 1 
	Коттеджи с  плитами  на природном газе         
	11,5
	6,5 
	5,4 
	4,7 
	4,3 
	3,9 
	3,3
	2,6
	2,1
	2,0



Таблица 8.2.2.10 Расчетные нагрузки для площадок жилищного строительства в сельском поселении Ташелка.

	Наименование
территории     

	Количество планируемых коттеджей,
шт.
	Электрическая нагрузка активная,
 кВт  
	Электрическая нагрузка полная, 
кВА(*)

	Мощность и 
количество трансформаторов

	с. Ташелка
	
	
	
	

	площадка №1
	150
	300
	333
	1х250 кВА - 1 шт.
1х100 кВА - 1 шт.

	площадка №2
	375
	750
	833
	1х400 кВА – 1 шт.
1х250 кВА - 2 шт.

	с. Сосновка
	
	
	
	

	площадка №3
	259
	518
	576
	1х400 кВА – 1 шт.
1х100 кВА - 2 шт.

	площадка №4
	30
	99
	110
	1х160 кВА - 1 шт.

	площадка №7
	83
	174
	194
	1х160 кВА - 1 шт.

	площадка в существующей застройке с. Сосновка
	13
	61
	68
	1х100 кВА - 1 шт.

	п. Менжинский
	
	
	
	

	площадка №5
	92
	193
	215
	1х250 кВА - 1 шт.

	с. Верхний Сускан
	
	
	
	

	площадка №6
	24
	79
	88
	1х100 кВА - 1 шт.

	Всего
	1026
	
	
	13


(*) Примечание: коэффициент мощности cоs Y = 0,9

Электроснабжение проектируемых объектов осуществить от проектируемых подстанций напряжением 10/0,4 кВ. 
Распределительные подстанции сосредоточены в центре нагрузок.
На территории сельского поселения Ташелка для электроснабжения жилищного строительства планируется размещение 13 трансформаторных подстанции 10/04 кВ: 
с. Ташелка:
на площадке №1 – 2 шт.; 
на площадке №2 – 3 шт.; 
с. Сосновка
на площадке №3 – 3 шт.; 
на площадке №4 – 1 шт.; 
на площадке №7 – 1 шт.; 
площадка в существующей застройке – 1 шт.
пос. Менжинский:
на площадке  №5 – 1 шт. 
с. Верхний Сускан
на площадке  №6 – 1 шт. 

[bookmark: _Toc364172663][bookmark: _Toc366523722]8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

Потребность населения в объектах физической культуры и спорта к 2035 г. в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1. 

Таблица 8.2.3.1. Потребность в спортивных сооружениях населения сельского поселения Ташелка на 2035 г.

	
	Единица измерения
	Мощность нормативная на 1 тыс. чел.
	Мощность необходимая
	Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г.

	
	
	
	
	число, ед.
	площадь

	Спортивные залы
	для физкультурно-оздоровительных занятий, м2
	70–80
	396
	3
	450

	
	общего пользования, м2
	60–80
	340
	-
	-

	Плоскостные спортивные сооружения
	территория, га
	0,7–0,9
	3,96
	3
	0,19



Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:
строительство плоскостных спортивных сооружений, общая площадь участков – 3,6 га, в том числе:
· футбольное поле, площадь участка 1,4 га в восточной части с. Ташелка;
· спортивная площадка площадью 0,2 га на площадке №1 в с. Ташелка;
· футбольное  поле площадью 1, га в восточной части с. Сосновка
· спортивная площадка площадью 0,2 га на площадке №7 в с. Сосновка;
· спортивная площадка площадью 0,5 га на площадке № 5 в п. Менжинский;
· спортивная площадка площадью 0,5 га в северной части с. Верхний Сускан.
строительство: 
· спортивных залов  общей площадью 350 м2 в здании планируемого ФОКа на площадке № 1 в с. Ташёлка (мероприятие муниципального района согласно СТП МР).

[bookmark: _Toc364172664][bookmark: _Toc366523723]8.2.4. Размещение объектов культуры

Потребность населения сельского поселения в объектах культуры к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в объектах культуры сельского поселения Ташелка на 2035 г.

	Муниципальное образование
	Объекты культуры клубного типа
	Библиотеки

	
	Число посетительских мест на 2012 г.
	Потребность к 2035 г. согласно Нормативов[footnoteRef:4], мест [4:  В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от более 5 тыс. чел.:
–140 посетительских мест в клубах;
– 4,5–5 тыс. единиц хранения в библиотеках] 

	Число единиц хранения на 2012 г.
	Потребность к 2035 г. согласно Нормативов, единиц хранения

	Сельское поселение 
Ташелка
	262
	791
	21336
	25440



Число единиц хранения в библиотеках поселения соответствует нормативам. 
Вместимость объектов культуры клубного типа ниже норматива. Целесообразно строительство новых объектов культуры клубного типа.

Мероприятия в сфере культуры:
– строительство Дома культуры на 260 мест на площадке №1 в с. Ташелка, с размещением подросткового клуба;
– строительство культурно-досугового центра на площадке № 3 в с. Сосновка на 140 мест с размещением библиотеки на 5400 ед. хранения экземпляров и подросткового клуба;
– строительство культурно-досугового центра на 90 мест в центре пос. Менжинский;
– реконструкция культурно-досугового центра в с. Верхний Сускан с увеличением мест до 80.
[bookmark: _Toc364172665]
[bookmark: _Toc366523724]8.2.5. Размещение объектов молодежной политики

В соответствии с принятым сценарием демографического развития численность населения сельского поселения Ташелка к 2035 г. составит 18995 чел., в том числе численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит ориентировочно 3900 чел.
В настоящее время в поселении отсутствуют объекты молодежной политики. Для реализации молодежной политики на территории поселения целесообразно размещение подростковых клубов на базе существующих и планируемых объектов культуры.
Мероприятия в сфере молодежной политики:
– размещение подростковых клубов на базе планируемого Дома культуры в с. Ташелка  и культурно-досугового центра в с. Сосновка.

[bookmark: _Toc364172666][bookmark: _Toc366523725]8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом поселения в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Источниками воды для пожаротушения могут служить реки и водоёмы, к которым необходимо предусмотреть возможность подъезда пожарной техники для забора воды с пожарного пирса в любое время года. 
Подъезд к пирсу должен иметь твёрдое покрытие, выдерживающее тяжёлую пожарную технику. Подъезд должен иметь разворотную площадку размерами не менее 12×12 м.
Размеры пирса должны обеспечить размещение на нём не менее 2 пожарных автомобилей.
Пожарный пирс должен быть расположен не выше 5 м от уровня горизонта низких вод (ГНВ) и выше горизонта высоких вод (ГВВ) не менее чем на 0,7 м и оборудован отводным лотком для всасывающих рукавов.
Пирс должен иметь уклон в сторону берега и иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 м. 
На расстоянии не более 1,5 м от продольного края пирса укладывается и укрепляется упорный брус сечением не менее 25×25 см.
Глубина воды с учетом промерзания в зимнее время должна быть не менее 1 м, в противном случае в месте забора устраивают котлован (приямок).
Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.
У места расположения пожарного водоема, должен быть установлен световой или флюоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом ПВ или схематичным знаком и цифровыми значениями запаса воды в кубических метрах.
Кроме того, на расчетный срок необходимо выполнение следующих мероприятий:
· оборудование пожарных пирсов для заправки пожарных машин в любое время года;
· оборудование систем водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1 гидранту через каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки (объединенный противопожарный водопровод-водопровод, обеспечивающий питьевые, хозяйственные и (или) производственные нужды с учетом нужд пожаротушения);
· строительство пожарных резервуаров (емкостное сооружение с ограждающими строительными конструкциями или обвалованное грунтом, предназначенное для хранения расчетного запаса воды на нужды наружного пожаротушения) в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;
· организация добровольных пожарных дружин – подразделений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность без использования пожарных машин;
· организация добровольных пожарных команд – подразделений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность с использованием пожарных машин;
· организация пожарных проездов к садоводческим товариществам и объектам отдыха и туризма;
· планирование застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.
Генеральным планом поселения в селе планируется реконструкция 2-х существующих пожарных  пирсов площадью 150 кв.м.
[bookmark: _Toc364172667]Кроме того, в связи с увеличением планируемой  численности населения в сельском поселении Ташелка к 2035 г. до 5654 человек необходимо строительство пожарного депо на 2 автомобиля в с. Ташелка – объект регионального значения.

[bookmark: _Toc366523726]8.2.7. Размещение объектов специального назначения

В с. Ташелка планируется расширение существующих православного кладбища на 0,3 га.
СЗЗ сельского кладбища составляет 50 м.
В с. Ташёлка и с. Верхний Сускан планируются площадки для временного хранения ТБО площадью 0,7 га, СЗЗ 100 м.
[bookmark: _Toc364172668]
[bookmark: _Toc366523727]8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения

Генеральным планом поселения предусмотрено размещение зон отдыха населения (скверов, парков, бульваров) общей площадью 7,4 га, в том числе по населенным пунктам:
с.Ташёлка – площадь  4,9 га;
с. Сосновка – площадь 1,5 га;
пос. Менжинский – площадь 0,3 га;
с. Верхний Сускан – площадь 0,7 га.

[bookmark: _Toc366523728]8.2.9. Размещение объектов административного назначения

Генеральным планом поселения предусмотрена реконструкция административного здания поселения в с. Ташелка.

[bookmark: _Toc364172671][bookmark: _Toc366523729]9. Размещение объектов местного значения муниципального района

[bookmark: _Toc364172672][bookmark: _Toc366523730]9.1. Размещение объектов образования

[bookmark: _Toc364172673]Потребность населения сельского поселения Ташелка в объектах дошкольного и общего образования к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Потребность в объектах образования к 2035 г.[footnoteRef:5] [5:  В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются:
– для дошкольных учреждений – в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 70 %;
– для общеобразовательных учреждений – с учетом 100 %-ного охвата детей неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей средним образованием (III ступень). Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.] 


	Муниципальное образование
	Дошкольные образовательные учреждения
	Общеобразовательные учреждения

	
	мощность
	наполняемость
	резерв мест
	потребность
	мощность
	наполняемость
	резерв мест
	потребность

	Сельское поселение 
Ташелка
	210
	113
	97
	276
	385
	185
	200
	785



До 2035 года планируется:
–  завершение строительства общеобразовательного учреждения на 275 мест в с. Ташелка (согласно СТП МР – мероприятие муниципального района);
–  строительство детского сада на  50 мест в с. Ташелка на площадке № 1;
–  строительство детского сада на  20 мест в с. Сосновка на площадке № 3.

[bookmark: _Toc366523731]9.2. Размещение объектов здравоохранения

[bookmark: _Toc364172674]Исходя из расчетов, что 50% планируемого населения (непостоянное население)  будет получать услуги в г. Тольятти, рассчитана потребность объектами здравоохранения на расчетный срок.
Потребность населения в мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 2035 год в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения и составит  105 посещения в смену.
В настоящее время мощность объектов –95 посещения в смену
На период до 2035 года обеспечение населения круглосуточными стационарами планируется в Ставропольской Центральной районной больнице.
С. Ташелка не попадает в радиус доступности поста скорой медицинской помощи ЦРБ (15 минут транспортом) и попадает в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).
[bookmark: _Toc366523732]До 2035 года планируется выполнение следующих мероприятий:
– реконструкция ОВОП в с. Ташелка с увеличением посещений в смену до 54;
– реконструкция ФАП в с. Сосновка с увеличением посещений в смену до 21.
Кроме того, необходим капитальный ремонт ФАП в с. Верхний Сускан и пос. Менжинский.

[bookmark: _Toc366523733]9.3. Размещение объектов физкультуры и спорта

[bookmark: _Toc366523734]Согласно мероприятий Схемы территориального планирования муниципального района Ставропольский на территории села Ташелка на площадке №1 планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с площадью спортивных залов не менее 350 кв.м.

[bookmark: _Toc366523735]9.4. Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Электроснабжение
Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей планируется строительство ЛЭП 10 кВ до  планируемых трансформаторных подстанций 10/0,4  кВ.  
Согласно РД 34.20.185-94, электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города (района). В объем графического материала по этим сетям должны входить схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане района в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.

Теплоснабжение
Генеральным планом поселения планируется размещение автономных миникотельных для теплоснабжения школы и детского сада в с. Ташелка, детского сада в с. Сосновка, ФОКа в с. Ташелка. 
Генеральным планом поселения учтены мероприятия Схемы территориального планирования муниципального района Ставропольский Самарской области – строительство модульных котельных в селе Верхний Сускан для теплоснабжения здания общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) и здания дошкольного образовательного учреждения.

Транспортная инфраструктура

Для обеспечения подъезда к обособленному участку с. Сосновка планируется строительство автодороги местного значения муниципального района общей протяженностью 4,9 км.
[bookmark: _Toc342902927][bookmark: _Toc364172676]
[bookmark: _Toc366523736]10. Охрана окружающей среды 

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района Ставропольский в целом на природоохранную деятельность.
В комплекс мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и условий проживания населения входят гигиенические, технологические, биологические, инженерные, территориально-планировочные и организационные мероприятия. 
Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях является основным принципом охраны окружающей среды.
Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации проекта генерального плана не должно противоречить действующему природоохранному законодательству.
К основным принципам экологической безопасности относятся: 
· приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;
· презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;
· воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;
· соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;
· соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;
· гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.
Генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально-экономического и экологического развития сельского поселения.
[bookmark: _Toc364172677][bookmark: _Toc366523737]10.1. Охрана воздушного бассейна

Для снижения степени воздействия технологических процессов, не соответствующих природоохранным требованиям, до допустимых уровней следует применять как отдельные организационные и технические мероприятия, так и их комбинации, например: защитные ограждения из пылегазоустойчивых древесных и кустарниковых пород, шумоотражающие и шумопоглощающие экраны, изолированные перехватывающие системы сточных вод с очистными сооружениями, замена одних материалов другими, менее токсичными, организационные мероприятия, уменьшающие выброс вредных веществ, и др.
Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:
· оснащение источников загрязнения окружающей среды современным очистным оборудованием, переход на безотходные технологии и соответственно уменьшение общего количества загрязняющих веществ от источников предприятия, а значит, и снижение их концентраций в приземном слое атмосферы, поверхностных водных объектах, подземных водах и почве;
· строительство новых и повышение эффективности работы действующих установок по очистке промышленных выбросов в атмосферу, что позволит сократить СЗЗ предприятий;
· установка дымовых труб увеличенной высоты в тех случаях, когда с помощью доступных технологических и организационно-технических мероприятий не удается обеспечить допустимый уровень загрязнения;
· введение модульных котельных, работающих на газовом топливе;
· перевод транспортных средств на использование в качестве  моторного топлива природного газа;
· совершенствование   улично-дорожную   сети на территории поселения.
Как для проектируемых, так и для действующих, предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обязательным документом должен стать проект организации санитарно-защитной зоны в объеме, позволяющем дать оценку проектных решений о соответствии намечаемой деятельности санитарным нормам и правилам.
Следовательно, каждому предприятию, в том числе сельскохозяйственному, допускающему выбросы в атмосферу, необходимо:
1. Разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с соответствующими расчетами. На основании согласованного тома ПДВ предприятию получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения. 
2. Расчетами подтвердить соблюдение санитарных норм качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ. При расчетном превышении концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ необходимо разработать комплекс мер по снижению выбросов. В составе проекта ПДВ  отразить планируемые мероприятия по сокращению выбросов. 
3. Реализовать проекты организации СЗЗ с обязательным проведением озеленения СЗЗ согласно установленным требованиям, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
[bookmark: _Toc364172678]
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На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.
На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, следует выполнить мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство дождевой канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов.
При проведении вертикальной планировки необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.
Мероприятия по охране водных ресурсов в границах сельского поселения включают в себя:
· внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;
· реконструкцию чуществующих не действующих очистных сооружений в с. Ташелка;
· канализование существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;
· строительство локальных очистных сооружений.
Жидкие отходы из герметичных выгребных ям должны откачиваться ассенизационным  вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного  раза в полгода. 
Вывоз жидких отходов производить на места, определенные в Генеральной схеме санитарной очистки территории муниципального района Ставропольский и согласованные Роспотребнадзором. 
Предприятиям необходимо разработать проект НДС (нормативы допустимого сброса) и выполнять все природоохранные мероприятия предписанные согласованным проектом.
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При новом строительстве необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы с последующим  использованием  его для озеленения территории сельского поселения.
Для борьбы с линейной эрозией и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов и канав, водосборных головных сооружений, донных запруд, водоотводных канав.
Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому на склоновых пастбищах к противоэрозионным мерам относится пастбищеоборот, который предусматривает нормированный выпас скота и поверхностное улучшение травостоя. Кроме того необходимо проводить снегозадержание и регулирование снеготаяния, а при уклонах более 3º - щелевание.
На слабо смытых почвах основным агротехническим приемом является вспашка поперек склона, а также периодическая глубокая обработка почвы, лункование, бороздование, снегозадержание, регулирование снеготаяния, предзимнее щелевание. 
На среднесмытых почвах, расположенных на склонах крутизной 3–5 º, дополнительно к названным мероприятиям рекомендуется гребнистая вспашка зяби. 
На переувлажненных почвах, вызывающих задержку обработки, необходимо предусмотреть отвод избыточных  вод и регулирование водного режима. 
Для полей, находящихся в зоне техногенного загрязнения, необходимо проводить систематические наблюдения по загрязнению почв тяжелыми металлами с постоянным контролем над качеством производимой продукции, особенно овощных культур.
На территориях ликвидированных несанкционированных свалок бытового мусора необходимо провести рекультивацию.
Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.
Охрана почв и подземных вод обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:
· [bookmark: _Toc364172680]развитие системы водоснабжения и водоотведения;
· организация и очистка поверхностного стока;
· восстановление почв и предотвращение их загрязнения на территории населенного пункта, включая производство строительных работ;              
· запрет складирования на газоны снега и убираемых с дороги песчано-солевых остатков и дорожного смета;
· экологически безопасное размещение,  захоронения, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления и внедрение их раздельного сбора и сортировки;
· развитие системы использования вторичных ресурсов.

[bookmark: _Toc366523740]10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

[bookmark: _Toc364172681]Санитарная очистка территории
Система санитарной очистки и уборки территории поселения должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии с Генеральной схемой, а также предусматривать выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года».
Жилая застройка должна быть полностью оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом.
Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.
На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88.
Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.
Согласно Генеральной схеме снегоочистка улиц и дорог выполняется механическим и механико-химическим способами. Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.
Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые размещают на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и проектных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевого водоснабжения, мест нереста, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.
Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта.
Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:
· закупка и установка контейнеров для сбора ТБО, оборудованных крышками;
· обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами;
· размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.);
· компостирование пищевых и растительных отходов в специально отведенном месте;
· организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети;
· оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки улично-дорожной сети;
· оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда;
· твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и централизованно вывозить на полигон «Тимофеевский»;
· временное хранение промышленных отходов на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на полигон ТБО по строго регламентированному графику;
· откачивание жидких отходов из выгребных ям ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;
· согласование участков размещения и устройства снежных свалок.
Регулярно образующиеся несанкционированные свалки твердых бытовых отходов являются опасным источником загрязнения окружающей среды, следовательно, необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием. 
В границах сельского поселения после проведения обязательного мероприятия - ликвидации свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий.  
Утилизация биологических отходов
Поскольку проектом генерального плана предусмотрено строительство нового и реконструкция действующих предприятий сельского хозяйства, а развитие животноводства предусматривает рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, то в связи с этим также увеличится количество павших животных (в пределах технологической нормы). 
Существующие скотомогильники имеют грубые нарушения по соответствию требованиям действующих Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
Поэтому, с целью защиты окружающей среды от негативного воздействия биологических отходов необходимо закрытие двух существующих скотомогильников на территории сельского поселения.
Медицинские отходы
Условия временного хранения и удаления медицинских отходов установлены Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
В сельском поселении отсутствует организованная система сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
По согласованию с ЦГСЭН утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и видах емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов. 
Целесообразно рассмотреть вопрос разработки плана по сбору и удалению медицинских отходов в сельских поселениях на уровне муниципального района Ставропольский.
В настоящее время рекомендуется
· производить сбор медицинских отходов разных классов в различные контейнеры в соответствии с требованиями Правил сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;
· в условиях отсутствия установки по обезвреживанию эпидемиологически безопасные патолого-анатомические и органические операционные отходы захораниваются отвести на кладбище специально отведенные могилы. Другие отходы класса Б (материалы и инструменты, выделения пациентов, отходы из микробиологических лабораторий и вивариев) после проведения соответствующей дезинфекции могут вывозится на полигон твердых бытовых отходов. 

[bookmark: _Toc366523741]10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

[bookmark: _Toc366523742]Согласно проекта (ТеррНИИгражданпроект 2011 г) по внесению изменений в схему территориального планирования Самарской области на территории сельского поселения Ташёлка планируется размещение ООПТ регионального значения – памятник природы Сускан, большая часть которого расположена на территории сельского поселения Хрящевка. 
[bookmark: _Toc226788515][bookmark: _Toc366523743]10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду 

Планируемое функциональное зонирование территории  выполнено с учетом санитарно-гигиенических норм и правил. 
В сельском поселении планируется строительство объектов производственной сферы, рекреации, жилищного строительства, учреждений и предприятий обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, объекты специального назначения иные объекты.
[bookmark: __RefHeading__74_1452847445]При размещении объектов производственной сферы в целях обеспечения безопасности населения, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ). 
Размещение планируемых объектов культурно-бытового назначения при условии соблюдения требований по инженерной подготовке территории с последующей эксплуатацией этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды не нанесет негативного влияния состоянию окружающей среды и здоровью населения.
Развитие транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения предполагается за счет совершенствования системы автомобильного транспорта.  
Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.
Дорожная одежда должна иметь асфальтобетонное покрытие, соответствующее категории дороги. 
Снижение вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет использования природного газа в качестве моторного топлива. 
Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории поселения обеспечивает: 
– повышение надежности эксплуатации коммунальной инфраструктуры;
– повышение экологической безопасности;
– соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным  нормативам;
– обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки;
– устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни человека, экологического состояния окружающей среды района.
– сокращение сброса не очищенных сточных вод, ликвидации загрязнений почв, поверхностных и подземных вод.
Развитие системы газоснабжения позволит улучшить качество жизни населения, не создавая при этом повышенной антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды.
Развитие системы озеленения (рекреационных зон) и благоустройства территории будет способствовать улучшению, оздоровлению окружающей среды.
Реализация мероприятий по организации системы санитарной очистки территории поселения позволит предотвратить организацию несанкционированных свалок, тем самым исключит негативное воздействие на компоненты окружающей среды, образующиеся от неусовершенствованных объектов размещения отходов - свалок.
Планируемое функциональное зонирование территории  выполнено с учетом санитарно-гигиенических норм и правил. 
Таким образом, реализация мероприятий генерального плана в части планируемых объектов местного значения сельского поселения при условии выполнения мероприятий и рекомендаций по охране окружающей среды не окажут существенного влияния на окружающую среду. Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий генерального плана является обеспечение прав жителей сельского поселения на благоприятную окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки.

[bookmark: _Toc226788516][bookmark: _Toc366523744]11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасность уязвимости населения от опасных природных и техногенных воздействий может появиться при возникновении чрезвычайных ситуаций в следующих случаях:
– аварии или чрезвычайные ситуации на транспорте;
– аварии на потенциально опасных объектах;
– природные или техногенные пожары;
– землетрясения, геологические опасные явления, лавины и сели, подтопления и затопления;
– инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения содержат информацию, отнесённую к категории сведений ограниченного доступа  и в полном объёме отражены в специальном разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», выполненном в составе генерального плана сельского поселения.

[bookmark: _Toc364172684][bookmark: _Toc366523745]12. Предложения по изменению границ земель различных категорий

Площади территорий, включаемых в границы населенных пунктов сельского поселения Ташелка представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 

	Населенный пункт
	Площадь территории населенного пункта
(существ.), га
	Площадь территории населенного пункта в планируемых границах, га
	Площадь территории, включаемой в границы населенного пункта

	
	
	
	Общая площадь территории, включаемой в границы населенного пункта 
	в т.ч. площадь поверх-ностных
водных объектов, га
	в т.ч. площадь
земель с/х назначения, га
	в.т.ч. площадь земель
пром. и иного 
спец.
назначения

	с.Ташелка
	361,6
	478,3
	116,7
	[bookmark: _Toc366523746]-
	[bookmark: _Toc366523747]116,7
	[bookmark: _Toc226788520][bookmark: _Toc364172685][bookmark: _Toc366523748]-

	с. Сосновка
	167,4
	238,3
	70,9
	[bookmark: _Toc366523749]-
	[bookmark: _Toc366523750]46,0
	[bookmark: _Toc366523751]-

	с. Вехний Сускан
	235,5
	235,5
	-
	[bookmark: _Toc366523752]-
	[bookmark: _Toc366523753]-
	[bookmark: _Toc366523754]-

	п. Менжинский
	218,6
	237,8
	19,2
	[bookmark: _Toc366523755]-
	[bookmark: _Toc366523756]19,2
	[bookmark: _Toc366523757]-

	Всего
	983,1
	1189,9
	206,8
	
	[bookmark: _Toc366523758]181,9
	


[bookmark: _Toc364172686]
[bookmark: _Toc366523759]13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения

В сфере демографического развития
Рост численности населения к 2035 году до ___ человек за счет стабильного ежегодного миграционного прироста на уровне ____чел. на 1 тыс. населения
За счет прибывшего населения возрастно-половая структура и показатели естественного движения населения сохранятся на уровне 2012 г. (коэффициент рождаемости составит __-чел. на 1 тыс. населения, коэффициент смертности –_-чел. на 1 тыс. населения).
В сфере жилищного строительства
Рост общей площади жилищного фонда с 33000 м2 до ___ м2 за счет освоения свободных территорий поселения площадью ____га.
Увеличение обеспеченности населения общей площадью квартир к 2035 году с --- до ___ м² на человека
В сфере социальной инфраструктуры
Образование:
Вместимость общеобразовательных школ увеличится с ___ до ____ мест,  вместимость учреждений дошкольного образования увеличится с 94  до ___ мест, за счет строительства детского садов----
Здравоохранение:
Мощность объектов здравоохранения увеличится до ____посещений в смену, 
На период до 2035 года обеспечение населения круглосуточными стационарами по-прежнему, планируется также в Центральной районной больнице.
Физическая культура и спорт:
За счёт размещения спортивного зала общего пользования, строительства футбольного поля в ….и строительства спортивных площадок обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами достигнет норматива.
 Будут созданы условия для развития физкультуры и спорта в поселении, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения большей доли молодёжи в спортивную жизнь поселения.
Культура и молодежная политика:
Строительство объекта культуры клубного типа в …….позволит увеличить вместимость объектов культуры и разместить подростковые клубы в ……, что будет способствовать развитию местного народного творчества, а также реализации молодежной политики на территории поселения.
В сфере землепользования
Сохранение общей площади земельного фондапоселения.
В сфере транспортной инфраструктуры
Развитие транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения. Вся улично-дорожная сеть к 2035 году планируется с твердым покрытием.
В сфере системы электроснабжения
Обеспечение потребности в электроэнергии планируемых объектов производственной сферы, социальной сферы и жилищного строительства.
Повышение надежности и бесперебойности энергообеспечения потребителей сельского поселения..
В сфере системы газоснабжения
Общий годовой объём потребления газа достигнет ___тыс. м3/год, увеличится протяженность внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения.
В сфере системы теплоснабжения
В населённых пунктах увеличится потребность в тепле в производственной сфере и для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд (жилищное строительство); улучшится состояние оборудования в теплоснабжении.
В сфере системы водоснабжения
Улучшится состояния водопроводных сетей и водозаборных сооружений поселения. Водопроводная сети оборудовать пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.
В сфере системы канализации
Уменьшится объем сбросов неочищенных сточных вод, уменьшится загрязнение поверхностных и подземных вод, почв.
В сфере информатизации и связи
В результате строительства новых объектов связи, применения новейших технологий улучшится качество телевизионной и спутниковой связи, вырастет обеспеченность населения телефонной связью общего пользования.
В сфере культурного наследия
Сохранение объектов культурного наследия для настоящего и будущих поколений.
В сфере охраны окружающей среды
Снижение негативного воздействия процессов хозяйственной деятельности на окружающую среду и оздоровление компонентов окружающей среды, в том числе: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв.
Улучшение санитарной очистки территории, утилизации и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.
Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение объектов по утилизации биологических отходов, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям.

[bookmark: _Toc366523760]14. Основные технико-экономические показатели

	
№
п/п
	
Показатели
	Ед.
измерения
	На 1.01.2012
	На
расчетный срок 2035 г.

	I
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1
	Общая площадь в границах поселения, в том числе:
	га
	19398,57
	19398,57

	1.1
	Зона градостроительного использования в том числе: (*)
	га
	983,1
	

	
	село Ташелка
	га
	361,6
	478,3

	
	село Сосновка 
	га
	167,4
	213,4

	
	поселок Менжинский 
	га
	218,6
	237,8

	
	село Верхний Сускан
	га
	235,5
	235,5

	1.2
	Зона сельскохозяйственного использования 
	га
	15481,88
	???

	1.3
	Территория лесов
	га
	696,7
	???

	1.4
	Территория занятая поверхностными водными объектами
	га
	-
	???

	1.5
	Особо охраняемая природная территория 
	га
	-
	???

	1.6
	Зона рекреационного назначения
	га
	-
	???

	1.7
	Зона производственного использования
	га
	399,8
	???

	1.8
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	74,49
	???

	1.9
	Зона специального назначения
	га
	11,38
	???

	II
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	1
	Численность постоянного населения – всего в сельском поселении:
в том числе:
	чел.
	2575
	

	
	село Ташелка
	чел.
	1415
	

	
	село Сосновка 
	чел.
	269
	

	
	поселок Менжинский 
	чел.
	385
	

	
	село Верхний Сускан
	чел.
	506
	

	2
	Возрастная структура населения
	
	
	

	2.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел./%
	454/15
	

	2.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел./%
	1490/57,8
	

	2.3
	население старше трудоспособного возраста
	чел./%
	631/27,2
	

	3
	Численность занятого в экономике населения
	чел.
	1371
	

	III
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	
	

	2
	Общий объем жилищного фонда – всего:
в том числе:
	тыс. м2
	
	

	2.1
	– жилищный фонд постоянного населения
	тыс. м2
	
	

	3

	Общий объем нового жилищного строительства

	тыс. м2
	
	

	4
	Общий объем убыли жилищного фонда
	количество домов
	
	

	5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	
	

	IV
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	1
	Объекты образования:
	
	
	

	
	– дошкольного образования
	мест
	
	

	
	– общего образования
	мест
	
	

	2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	
	– число круглосуточных коек/ коек дневного пребывания
	коек
	
	

	
	– мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
	посещений в смену
	
	

	3
	Объекты социальной защиты
	мест
	
	

	4
	Физкультурно-спортивные сооружения:
	
	
	

	4.1
	– спортивные залы:
	
	
	

	
	для физкультурно-оздоровительных занятий
	м2
	
	

	
	общего пользования
	м2
	
	

	4.2
	– плоскостные спортивные сооружения, всего
	га
	
	

	5
	Объекты культуры клубного типа
	мест
	
	

	6
	Учреждения молодежной политики
– подростковые клубы
	единиц
	
	

	7
	Объекты розничной торговли
	м2
торговой площади
	
	

	8
	Объекты общественного питания
	мест
	
	

	9
	Учреждения бытового обслуживания
	рабочих мест
	
	

	
	– бани
	мест
	
	

	V
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог в поселении, всего
в том числе:
	км
	
	

	1.1
	регионального значения
	км
	
	

	1.2
	межмуниципального значения
	км
	
	

	2
	Общая протяженность улично-дорожной сети в с. Ташелка
	км
	
	

	VI
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	1
	Водоснабжение
	
	
	

	1.1
	Водопотребление - всего

	м3 в сут.
	
	

	1.2
	Протяженность сетей
	км
	
	

	2
	Канализация
	
	
	

	2.1
	Общее поступление сточных вод – всего
	тыс. м3 в год
	
	

	2.2
	Производительность очистных сооружений
	м3 в сутки
	
	

	2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	

	3
	Электроснабжение
	
	
	

	3.1
	Потребность в электроэнергии
	млн. кВт·ч 
в год
	
	

	3.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
	кВт·ч
	
	

	3.3
	Количество ТП
	единиц
	
	

	4
	Теплоснабжение
	
	
	

	4.1
	Протяженность сетей
	км
	
	

	5
	Газоснабжение
	
	
	

	5.1
	Потребление природного сетевого газа – всего
	тыс. м3/год
	
	

	5.2
	Протяженность внутри поселковых газопроводов
	км
	
	

	6
	Связь
	
	
	

	6.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	
	

	6.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	
	

	VII
	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	
	
	

	1
	Количество образующихся ТБО по поселению
	т/год
	
	

	2.
	Площадки временного хранения ТБО
	единиц
	
	

	VIII
	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	
	
	

	1
	Пожарный пирс
	единиц
	0
	1



(*) Примечание. Площади функциональных зон в границах населенных пунктов отражены в разделе 8.1 настоящей пояснительной записки
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